
《高电压技术》复习资料
单项选择题
1.流注理论未考虑(     )的现象。

A.碰撞游离          B.表面游离          C.光游离            D.电荷畸变电场

2.极化时间最短的是(     )。

A.电子式极化                   B.离子式极化

C.偶极子极化                   D.空间电荷极化

3.先导通道的形成是以(     )的出现为特征。

A.碰撞游离                     B.表现游离

C.热游离                       D.光游离

4.下列因素中，不会影响液体电介质击穿电压的是（    ）

A.电压的频率
B.温度

C.电场的均匀程度
D. 杂质

5.电晕放电是一种（     ）。

A.滑闪放电                     B.非自持放电

C.沿面放电                     D.自持放电

6.以下四种气体间隙的距离均为10cm，在直流电压作用下，击穿电压最低的是（     ）。

A.球—球间隙(球径50cm)         B.棒—板间隙，棒为负极

C.针—针间隙                    D.棒—板间隙，棒为正极

7.不均匀的绝缘试品，如果绝缘严重受潮，则吸收比K将(      )

A.远大于1                      B.远小于1

C.约等于1                      D.不易确定

8.雷击线路附近地面时，导线上的感应雷过电压与导线的（     ）

A. 电阻率成反比
B.悬挂高度成反比

C.悬挂高度成正比
D. 电阻率成正比

9.气体中带电质点产生的最重要方式是（     ）。
A.热电离
    B.光电离

C.碰撞电离
    D. 以上都不是
10.下列仪器中，不能用来测量直流高电压的是（     ）。

A.测量球隙 
    B.静电电压表
C.电阻分压器
    D.电容分压器
二、填空题
1.固体电介质电导包括                   电导和                  电导。

2.极不均匀电场中，屏障的作用是由于其对                 的阻挡作用，造成电场分布的改变。

3.电介质的极化形式包括________、________、________和夹层极化。 

4.气体放电现象包括_______和_______两种现象。

5.带电离子的产生主要有碰撞电离、______、______、表面电离等方式。

6.工频耐压试验中，加至规定的试验电压后，一般要求持续_______秒的耐压时间。

7.按绝缘缺陷存在的形态而言,绝缘缺陷可分为_______缺陷和______缺陷两大类。

8.在接地装置中，接地方式可分为________、________、________。

9.输电线路防雷性能的优劣主要用________和_________来衡量。

10.带电质点消失的途径有带电质点受电场力的作用流入电极、带电质的               和带电质的           。     
三、判断题

1、无论何种结构的电介质，在没有外电场作用时，其内部各个分子偶极矩的矢量和平均来说为零，因此电介质整体上对外没有极性。（    ）
2.在四种电介质的基本极化形式中，只有电子式极化没有能量损耗。（    ）
3.测量电气设备的绝缘电阻时一般要加直流电压，绝缘电阻与温度没有关系。（    ）
4.防雷接地装置是整个防雷保护体系中可有可无的一个组成部分。（    ）

5.管式避雷器实质上是一只具有较强灭弧能力的保护间隙。（    ）
6.伏秒特性主要用于比较不同设备绝缘的冲击击穿特性。（    ）
7.测量试品的绝缘电阻时，规定以加电压后1秒测得的数值为该试品的绝缘电阻值。（    ）
8.一般而言，吸收比越大，被试品的绝缘性越好。（    ）

9.防雷保护体系中的接地装置可有可无。（    ）

10.国际国家标准规定高电压测量误差在加减5%内。（    ）
四、名词解释
1.吸收比：  

2.雷击跳闸率：  

3.雷暴日：  

4.伏秒特性：  

气体击穿：

五、简答题
1.什么是电介质？它的作用是什么？                

简述避雷针的保护原理。
3.试说明电力系统中限制操作过电压的措施。

4.测量绝缘电阻试验中，为什么在绝缘表面受潮时要求装上屏蔽环？
5.简述彼得逊法则的内容、应用和需注意的地方。
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一、单项选择题

1.B     2.A    3.C    4.A    5.D    

6.D    7.C     8.B    9.    
二、填空题

1.表面、体积

2.空间电荷

3.

4.击穿、闪络

5.光电离、热电离

6.60

7.集中性、分散性

8.防雷接地、工作接地、保护接地

9.耐压水平、雷击跳闸率

三、判断题

1.√  2.×  3.    4.×  5.    6.   7.×  8.√ 9.× 
四、名词解释题

1.

2.指每100KM线路每年由雷击引起的跳闸次数。

3.指某地区一年四季中有雷电放电的天数，一天中只要听到一次及以上雷声就是一个雷暴日。

4.

5.气体由绝缘状态变为导电状态的现象称为击穿。

五、简答题

1.什么是电介质？它的作用是什么？                

答：.电介质是指通常条件下导电性能极差的物质，云母、变压器油等都是电介质。电介质中正负电荷束缚得很紧，内部可自由移动的电荷极少，因此导电性能差。作用是将电位不同的导体分隔开来，以保持不同的电位并阻止电流向不需要的地方流动。

2.简述避雷针的保护原理。

 答：当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变，在避雷针的顶端，形成局部电场强度集中的空间，以影响雷电先导放电的发展方向，引导雷电向避雷针放电，再通过接地引下线和接地装置将雷电流入大地，从而使被保护物体免遭雷击。

3.试说明电力系统中限制操作过电压的措施。
5.简述彼得逊法则的内容、应用和需注意的地方。

答：再计算线路中一点的电压时，可以将分布电路等值为集中参数电路，线路的波阻抗用数值相等的电阻来代替，把入射波的2倍作为等值电压源，这就是计算节点电压的等值电路法则，也称彼得逊法则。
	



