高聚物生产技术复习资料及答案
1、 单项选择题

1.下列哪组都是通用塑料（  B  ）。

A、聚乙烯   聚丙烯  ABA塑料     B、聚丙烯  聚异丁烯  聚四氟乙烯

C、聚苯一烯  酚醛塑料 聚酰胺     D、聚酯塑料  聚酰亚胺塑料  聚乙烯

2.单体中的氢醌阻聚剂可用哪个方法除去（  A  ）。

A、氢氧化钠溶液洗涤或蒸馏       B、萃取

C、分子筛    D、离心

3.对整个高分子的生产过程起决定性作用的是（  B  ）。

A、催化剂的配置       B、聚合过程

C、分离过程       D、原料的精制

4.粘度不高，流动性好的物料一般可选用哪些搅拌器（  C  ）。

A、螺带式   涡轮式    B、旋浆式  锚式

C、平浆式   锚式     D、螺带式  平浆式

5.高分子合成工业中的三烯是指（  D  ）。

A、苯乙烯  丁二烯  乙烯     B、丙烯  乙烯  苯乙烯

C、乙烯  丙烯  丁烯     D、乙烯  丙烯  丁二烯

6.要得到高纯度的聚合级乙烯和丙烯，必须采用（  A  ）。

A、深冷分离法     B、汽提    C、闪蒸   D、精馏

7.对于沸点非常接近的异购体的分离，可以采用（  D  ）。

A、深冷分离法    B、萃取   C、精馏    D、萃取精馏

8.被称为“人造羊毛”值得是（  A  ）。

A、聚丙烯腈纤维    B、聚酯纤维    C、聚乙烯醇纤维  D、聚丙烯纤维

9.聚氯乙烯生产中，主要通过（  A  ）来控制产品平均分子量的大小。

A、控制反应温度    B、加入链转移剂   C、加入终止剂   D、控制引发剂的加入量

10.下列高聚物不适合用本体聚合法的是（  D  ）。

A、通用级聚苯乙烯   B、有机玻璃  C、高压聚乙烯  D、丁苯橡胶

11.高分子合成工业中采用低固含量的溶液聚合方法及原料和产物多级冷凝的低温聚合工艺的是（  C  ）。

A、自由基聚合   B、阴离子聚合  C、阳离子聚合  D、配位聚合

12.下列材料中适合作轮胎内胎、探空气球、蒸汽胶管的是（  A  ）。

A、丁基橡胶    B、丁苯橡胶   C、顺丁橡胶   D、丁腈橡胶

13.要获得空间结构规整的聚丙烯，（  B  ）是关键因素。

A、温度的控制    B、催化剂体系的选择   C、压力的控制   D、终止剂的类型及用量

14.第一个人工合成的高分子材料是（  C  ）。

A、脲醛树脂   B 、纤维素  C、酚醛树脂  D、硫化橡胶

15.乙酸乙烯酯经溶液聚合得到聚乙酸乙烯酯，再转换为聚乙烯醇，工业上一般选择（  C  ）。

A、乙烷   B、石油醚   C、甲醇  D、加氢汽油

16.下列设备中可用于聚合物粉料初混的设备有（   C   ）。

A、挤出机     B、密炼机     C、告诉混合机

17.增塑剂能使聚合物的哪种性能降低？（   C  ）。

A、断裂伸长率     B、加工流动性     C、玻璃化转变温度

18.聚丙烯的注塑制品通常需要进行哪种后处理？（   A   ）。

A、热处理      B、调湿处理     C、以上均需

19.下列哪种成型方法不能用来成型薄膜？（   C  ）。

A、挤出吹塑     B、挤出压延    C、注射成型

20.下列哪种成型方法可以用来成型中空制品？（    B  ）。

A、模压成型     B、搪塑    C、热成型
二、判断题

1.离子型聚合所用催化剂的共同特点是不能同水及空气中氧、醇、醛、酮等非极性化合物接触。（  F  ）
2.经分离操作得到的合成橡胶可以用气流干燥或沸腾干燥的方法进行干燥。（  F ）
3.生产技术费越低，生产工艺的经济性就越高，生产技术必然更现金、合理。（ T ）
4.自由基聚合引发剂的半衰期党温度每升高10度，缩短四分之一至三分之一。 (  T )

5.引发剂的分解速度仅仅与温度有关，与反应介质无关。（  F  ）

6.如果要求引发剂的分解温度狭窄，则选用高活华能引发剂；如果要求引发剂缓慢分解，则选用低活华能的引发剂。（  T ）

7.通常间歇法聚合过程中反应是、引发剂半衰期的5倍以上。（  F  ）

8.高压法生产聚乙烯在釜式反应操作中可依靠引发剂的注入量控制反应温度。（  T  ）
9.有机玻璃的生产中水浴法一般生产力学性能要求较高的工业产品，空气浴法一般生产民用产品。（ F ）

10.悬浮聚合分散剂能减小单体-水相界面张力，使单体液滴保持较小的粒径并分散的很均匀，从而避免小液滴的聚集。（  F  ）

11.高聚物分子量多分散性越大或低分子量级分含量越多，制成纤维的性能就越差。（ T  ）
12.一种离子型表面活性剂是阳离子型还是阴离子型，决定于和亲水基团相结合的亲油基团的电荷。（  F  ）
13.乳液聚体系中加入少量电解质，不但可以增大乳液的稳定性，还可以增加抗冻性。（  T  ）

14.低温丁苯橡胶的生产中终点的控制主要是要确保门尼合格。（  T  ）
15.阳离子型聚合给合成高分子工业和分子设计提供了一种由合成控制分子结构的最为精巧有效的方法。（  F   ）

三、名词解释

1.熔融指数

[image: image1.png]. RMER. AEMERE—ERENEAT, BHE 0 HNETETAENERE
PA (g/10min) 3RFE7T.




2.自由体积
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3.注射机的注射周期
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4.硫化
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5.滞后效应
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6.熔化长度
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7.定伸强度
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8.拉伸流动
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9.聚合物加工
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10.收敛流动

聚合物在具有界面尺寸逐渐变小的锥形管或其他形状管道中的流动称为收敛流动。

四、简答题

1.合成胶塑炼较天然胶困难的原因。

答：
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2.影响结晶过程的主要因素。

答：
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3.简述什么是一次成型、二次成型？

答：
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4.简述含有机促进剂的硫磺硫化过程分为四个阶段？
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5.控制球晶大小的方法有哪些？

[image: image15.png](1) 1R AR
(2) 123 PREVR B

(3) HH Pl 8




五、论述题

1.塑料硫化的四个阶段？

答：
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2.什么是喷硫现象？有什么危害？产生的原因和解决的办法是什么？

答：
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