三维CAD复习资料：
一、单项选择题
1、要将图形中的所有尺寸都为原有尺寸的2倍，应设定以下（   ）
A.文字高度  B.使用全局比例  C.测量单位比例  D.换算单位
2、一个完整的尺寸由几部分组成（   ）
A.尺寸线、文本、箭头
B.尺寸线、尺寸界线、文本、标记
C.基线、尺寸界线、文本、箭头
D.尺寸线、尺寸界线、文本、箭头
3、在命令行中输入“Z”后，再输入选项“A”，作用是（   ）
A.在图形窗口显示所有的图形对象和绘图界限范围。
B.恢复前一个视图
C.显示所有在绘图界限范围内的图形对象
D.显示绘图界限范围
4、下面的各选项都可以绘制圆弧，除了（   ）项不行
A.起点、圆心、终点	B.起点、圆心、方向
C.圆心、起点、长度	D.起点、终点、半径
5、对于未闭合的对象，（   ）进行图案填充
A.可以	B.不可以
6、修剪命令可以修剪多余对象，但下面的（   ）不能被修剪。
A.圆弧、圆、椭圆弧   B.直线
C.多线               D.射线、构造线和样条曲线
7、AutoCAD默认的单位是（   ）
A.厘米	B.分米	C.米	D.毫米
8、AutoCAD默认扩展名是（   ）
A.dwt 	B.dwg 	C.bak 	D.dxf
9、默认情况下，命令提示行显示为几行（   ）
A.3 	B.5 	C.2 	D.8
10、在CAD中，以下哪个命令可用来绘制横平竖直的直线（   ）
A.栅格	B.捕捉	C.正交	D.对象捕捉
11、画多段线时，用（   ）选项可以改变线宽
A.宽度	B.方向	C.半径	D.长度
12、想要标注倾斜直线的实际长度，应该选用（   ）
A.线性标注	B.对齐标注	C.快速标注	D.基线标注
13、轨迹线的英文命令和样条曲线的英文命令依次分别为（   ）
A.trace和slod 	B.spline和trace
C.arc和spline 	D.trace和spline
14、数据元素之间存储顺序与逻辑顺序一致的数据结构为（       ）。
A.线性表       B.树          C.二叉树        D.图
15、布尔运算中的三种运算为交集、并集和差集，以下选项哪个为并集的英文命令（   ）
A.union 	B.Intersect 	C.subtract 	D.unite
16、渲染对象中不包括（   ）
A.设置光源	B.设置材质	C.设置贴图	D.设置颜色
17、在尺寸标注种类中，（   ）在标注之前需要指定一个线性标注。
A.快速标注	B.基线标注	C.坐标标注	D.形位公差标注
18、使用三维对齐命令时需要指定___个源点和___个目标点。（   ）
A.4和3	B.3和3	C.4和4	D.6和3
二、填空题
21、文字标注包括__________文字和__________文字。
22、渲染环境是指在渲染对象时进行的__________和__________设置。
23、漫游和飞行用户可以通过__________和__________控制视图显示，并创建导航动画。
24、编辑实体的边的种类：__________、__________、着色边 。
25、动态块是通过__________或__________定义的块。在图形中使用动态块，用户可以随时对组成块的对象行修改。
三、判断题
26、三维面与三维网格是一样的。（   ）
27、命令行的作用是提示和显示。（   ）
28、命令行中的信息查看方法：F2或“视图”/“显示”/“文本窗口”（打开“Auto CAD 文本窗口”）。（   ）
29、使用直线工具和多段线工具都可以绘制矩形，都是一图元实体。（   ）
30、多线的比例用于控制多线的线段间距，组成多线的平行线的个数可
以是多个。（   ）
31、在打开图形文件很大的图形时，用户可以单击“打开”按钮右边的下三角按钮，在弹出的下拉列表中选择“局部打开”命令。（   ）
32、绘制直线时，如果要绘制两条首尾相连的直线，则需点四点才行。（   ）
33、标题栏只由Auto CAD 的程序图标、软件名称、当前打开的文件名组。（   ）
34、特殊点一定要在执行绘图命令和编辑命令等后才能捕捉。（   ）
35两点法绘制圆是指通过指定两个点，并以两点间的距离为半径绘制圆。（   ）
四、简答题
36、夹点的状态包括哪几种？夹点的编辑模式又有哪几种？ 

37、列出六种三维实体种类 

38、选择对象的方法有几种？各自细分又是那些？

39、简述CIMS的组成。

论述题
40、手工编程的一般方法和步骤？















三维CAD参考答案：
选择题
1.B   2.D   3.C   4.B   5.B   6.C   7.D   8.B   9.C   10.C  
11.A  12.B  13.D  14.A  15.A  
二、填空题
21.标注单行 、标注多行  22.雾化 、深度   23.键盘 、 鼠标
三、判断题
[bookmark: _GoBack]26.× 27.✓ 28.✓ 29.× 30.✓ 
四、简答题
36.夹点的状态包括哪几种？夹点的编辑模式又有哪几种？
夹点的状态包括：热态、冷态、温态
夹点的编辑模式：移动、拉伸、旋转、复制、比例缩放、镜像

列出六种三维实体种类
多段体、球体、长方体、圆柱体、楔体、圆锥、棱锥面

简述CIMS的组成。
CIMS是由四个应用分系统和两个支撑分系统组成的
四个应用分系统是：管理信息系统、工程设计系统、质量保证系统和制造自动化系统；两个支撑分系统是：数据库和通讯网络。

论述题
40.答：手工编程的一般过程包括：分析工件图形及技术要求、确定加工路线，进行计算、编制程序指令、制备信息介质以及计算结果和指令检查等。共分四个步骤进行：
1）.对零件图样进行工艺分析，在分析的基础上，确定零件的装夹方式，选定程序的起点和加工路线、选择刀具尺寸和切削用量。
2）.根据所确定的加工路线和切削用量，进行程序分段。按数控机规定的坐标系统计算每个程序段的起点和终点坐标值。
3）.根据各个程序的相应坐标值以及机床加工指令：如进给速度、主轴转速、停车、换刀、加工线型等准备功能和辅助功能，以规定的文字符号和数字形式填写程序单。
4）.按程序单的内容，根据规定编码形式制作穿孔带、录音磁带或者由计算机键盘直接送入内存。
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