
地理信息系统 复习资料
判断题

1、点、线、面是GIS的三类基本要素，能实现点面之间转换，但不能实现线面之间的转换。（    ）

2、世界上第一个GIS产生于美国。（     ）

3、TIN数据结构和四叉树结构都是可变分辨率的数据结构。（    ）

4、判断点是否在多边形内常采用平板技术。（    ）

5、空间数据的分层组织与数据库中的层次数据模型概念相同。（    ）

二、选择题

1、获取栅格数据的方法有（    ）

A．手扶跟踪数字化法



B．屏幕鼠标跟踪数字化法

C．扫描数字化法




D．人工读取坐标法

2、矢量结构的特点是（    ）

A．定位明显、属性隐含


B．定位明显、属性明显

C．定位隐含、属性明显


D．定位隐含、属性隐含

3、“二值化”是处理何种数据的一个技术步骤（    ）

A．扫描数据


B．矢量数据

C．关系数据

D．属性数据

4、给出的方法中，哪项适合生成DEM（    ）

A．等高线数字化法
B．多边形环路法

C．四叉树法

D．拓扑结构编码法

5、生成电子地图必须要经过的一个关键技术步骤是（    ）

A．细化


B．二值化


C．符号识别

D．符号化

6、描述地理实体本身位置、开关和大小等的数据为（    ）

A．属性数据


B．几何数据

C．关系数据

D．统计数据

7、解决道路拓宽中拆迁指标的计算问题，可应用的空间分析方法是（    ）

A．缓冲区分析


B．包含分析


C．网络分析

D．最短路径分析

8、在栅格数据获取过程中，为减少信息损失提高精度可采取的方法是（    ）

A．增大栅格单元面积

B．缩小栅格单元面积

C．改变栅格形状  D．减栅格总数

9、对于估算长度、转折方向凹凸度方便的编码方法是（    ）

A．游程编码

B．块码

C．四叉树编码

D．链码

10、GIS区别于其它信息系统的一个显著标志是（    ）

A．空间分析


B．计量分析 

C．属性分析

D．统计分析

三、问答题

1、GIS与其它信息系统的关系和区别。

2、GIS中地图投影配置应遵循的基本原则。

3、如何描述GIS的数据质量？

4、空间数据输入的误差有哪些？具体如何进行检查？

5、叙述将下列图像压缩成二维行程编码（MD）的计算机实现过程。

[image: image1.png]



6、为什么要研究GIS空间数据库模型？或者说，关系数据库模型管理空间数据存在哪些局限性？

7、在地理信息系统的系统评价指标中，叙述GIS评价的专业性能指标。

地理信息系统原理及应用复习资料
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简答题

1、略
答
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6、
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