
建筑结构可靠性分析复习资料
一、填空题

1．技术准备包括（            ）、（             ）、（               ）、（             ）。

2．流水施工的基本方式通常有（            ）、（              ）、（               ）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（       ）后方可起吊，达到设计强度的100%后方可（            ）和（            ）。

4.一般抹灰按建筑物的质量标准可分(           )、(              )。
5．填土压实方法有（             ）、（              ）、（              ）。

6．在施工缝处继续浇筑砼时，先浇砼的强度应达到(             )。
7．泥浆护壁钻孔灌注桩成孔施工时，泥浆的作用是(           ) 、 (            )、(              )、(              )。
二、选择题
1. 在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（　 　　）。
Ａ．钻孔灌注桩                           Ｂ．沉管灌注桩

Ｃ．人工挖孔灌注桩                       Ｄ．爆扩灌注桩

2. 当基坑的土是细砂或粉砂时，宜选用的降水方法是（　 　　）。
Ａ．四周设排水沟与集水井　　             Ｂ．用抽水泵从基坑内直接抽水
Ｃ．同时采用方法Ａ与Ｂ　　　             Ｄ．轻型井点降水

3. 砖砌体的灰缝厚度是（      ）。
A.  10mm         B.  6mm           Ｃ． 15mm      Ｄ.  20mm

4. 卫生间、浴（厕）防水层的闭水试验规范规定不得低于（      ）小时。

Ａ． 12           Ｂ．24              Ｃ．30          Ｄ． 48

5. 冬期砼施工，宜选用的水泥是（     ）。

Ａ．硅酸盐水泥       Ｂ．矿渣水泥       Ｃ．火山灰水泥   Ｄ．任何水泥均可

6. 有主、次梁的现浇楼盖，砼宜顺次梁方向浇筑，施工缝应留设在（      ）。

Ａ．主梁跨中1/3范围内                     Ｂ．次梁跨中1/3范围内

Ｃ．与次梁平行任意留设                     Ｄ．主梁支座附近

7. 轻骨料砼搅拌宜选用（       ）。

Ａ．强制式搅拌机                           Ｂ．自落式搅拌机     

Ｃ．人工搅拌                               Ｄ．滚筒自落式搅拌机

8. 孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（       ）。

Ａ．防止构件开裂                     Ｂ．提高控制精度

Ｃ．减少伸长值检测误差               Ｄ．减少孔道摩擦损失

9. 摩擦桩型的预制桩在沉桩时，主要质量控制指标是（        ）。
Ａ．最后贯入度　　　Ｂ．设计标高　　　　Ｃ．垂直度　　　Ｄ．平面位置
10．双代号网络计划中，由关键工作组成的线路是（       ）的线路。
A. 自由时差最小     B.总时差为零      C.自由时差为零     D.总时差最小

1、材料强度设计值是（      ）

A、材料强度的平均值乘以材料分项系数

B、材料强度的平均值除以材料分项系数

C、材料强度的标准值乘以材料分项系数

D、材料强度的标准值除以材料分项系数

2、关于各类连接接头的适用范围，下列（     ）项规定有误。

A、需作疲劳验算的构件，纵向拉筋不得采用绑扎搭接，也不得采用焊接接头

B、轴拉及小偏心构件的纵向受力筋不得采用绑扎搭接接头

C、受弯构件的受拉钢筋，可采用机械接头

D、受压钢筋直径大于32mm时，不宜采用绑扎搭接接头

3、矩形截面梁，截面尺寸
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，采用C25混凝土、HRB400级钢筋，已知梁底配置
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受拉钢筋，则梁的抗弯承载力
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A、25.6     B、75.0       C、183.16     D、224.76

4、钢筋混凝土轴心受压短柱，由于混凝土收缩和徐变，使得（  ）

A、混凝土应力增大，钢筋应力减小

B、混凝土应力减小，钢筋应力增大

C、混凝土应力增大，钢筋应力增大

D、混凝土应力减小，钢筋应力减小

5. 在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（　 　　）。
Ａ．钻孔灌注桩                           Ｂ．沉管灌注桩

Ｃ．人工挖孔灌注桩                       Ｄ．爆扩灌注桩

三、多选题

1、高层建筑土木工程施工包括主要内容和辅助内容，其中辅助内容包括（        ）。

A. 基坑开挖   B. 土壁支护   C. 场地平整  D. 降低水位  E. 路基填筑

2、明沟集水井排水法宜用于含水层为（        ）的基坑。

A. 黏土层  B. 细沙层  C. 粉砂层  D. 淤泥层  E. 粗粒土层

3、挖方边坡的坡度，主要应根据（        ）确定。

A. 土的种类  B. 边坡高度  C. 坡上的荷载情况  D. 使用期  E. 工程造价

4、打桩质量控制主要包括（        ）。

A. 贯入度  B. 桩尖标高  C. 桩锤落距  D. 桩位偏差  E. 接桩质量

5、打桩过程中，以贯入度控制为主的桩，其桩尖所在的土应为（        ）。

A．软黏土  B. 硬塑的黏性土  C. 淤泥土  D. 中密以上的砂土  E. 风化岩

四、问答题）
1、场地平整标高确定与土方量计算时需要考虑哪些方面的因素？

2、灌注桩与预制桩相比有哪些优点？

3施工总平面图设计的内容有哪些？

4、砼的运输有哪些基本要求？
5、简述施工组织总设计中施工部署应包括哪些内容？

6、什么是刚体和变形体？变形体的基本假设是什么？（8分）
7、焊接的优缺点是什么？（9分）
8、钢筋混凝土框架结构体系的优缺点是什么？（10分）
《建筑结构可靠性分析》复习资料
一、填空题（1.5分×20=30分）。
1．技术准备包括（熟悉审查施工图纸）、（原始资料调查分析）、（编制施工组织设计）、（编制施工图预算和施工预算）。
2．流水施工的基本方式通常有（无节奏流水）、（成倍节拍流水）、（固定节拍流水）。
3. 砼预制桩应在砼达到设计强度的（75%）后方可起吊，达到设计强度 的100%后方可（运输 ）和（打桩  ）。

4.一般抹灰按建筑物的质量标准可分(  普通抹灰  )、(  高级抹灰  )。
5．填土压实方法有（碾压法  ）、（夯实法）、（振动压实法）。
6．在施工缝处继续浇筑砼时，先浇砼的强度应达到(  1.2Mpa  )。
7．泥浆护壁钻孔灌注桩成孔施工时，泥浆的作用是(护壁) 、 (携渣  )、(冷却  )、(润滑)。
二、选择题（2分×10=20分）。
1. C 2. D 3. A4. B5. A 
11. B 12. A 13. D 14. B15．D 
三、多选题（4×5=20分分）
1、BD 2、AE 3、ABCD4、  5、
四、问答题（6分×5=30分）。
2、答：由于避免了锤击应力，施工无振动、无噪音；桩的混凝土强度及配筋只要满足使用要求就可以，因而具有节省钢材、降低造价、无须接桩及截桩等优点。
3答：建设项目施工总平面图上的一切地上、地下已有的和拟建的工程项目以及其他设施的位置和尺寸；一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置；永久性测量放线标桩位置。
4、答：不产生分层、离析； 最少的转运次数、最短的时间； 保证砼浇筑工作的连续进行； 运输工具严密、不漏浆、洁净
5、答：确定工程开展顺序；拟定主要工程项目的施工方案；明确施工任务划分与组织安排；编制施工准备工作总计划。
6、什么是刚体和变形体？变形体的基本假设是什么？（4分）
答：构件是由固体材料制成的，在外力作用下，固体将发生变形，称为变形体；在进行静力分析和机械运动分析时，构件的微小变形对其结果的影响可忽略不计，此时的变形体可称为刚体。把变形体的某些性质进行抽象化和理想化，作出的基本假设是：连续性假设，均匀性假设，各向同性假设，小变形假设。

7、焊接的优缺点是什么？（4分）
答：优点是不必打孔，省工省时；任何形状构件可直接连接，构造简单，施工方便；密闭性好，结构刚度大，整体性好。缺点是焊缝附近热影响区材质变脆；焊接残余应力使结构变脆，焊接残余变形使结构形状发生变化；焊接裂缝一旦形成，很容易扩展。

8、钢筋混凝土框架结构体系的优缺点是什么？（8分）
答：钢筋混凝土框架结构体系采用梁、柱组成的框架体系作为建筑竖向承重结构，并同时承受水平荷载。框架结构的优点是建筑平面布置灵活，可做成需要较大空间的会议室、餐厅、办公室、实验室等，也可做成小房间，框架结构的构件主要是梁和柱，可做成预制或现浇框架，立面也可变化。

通常框架结构的梁、柱断面尺寸都不能太大，否则影响使用面积，因此框架结构的侧向刚度较小，水平位移大，这一缺点限制了框架结构的建造高度。
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