建筑设计基础复习资料
一、选择题
1.公共建筑空间一般由三个主要部分组成，下列哪项不在其中（    ）。  
A． 使用空间     B．辅助空间     C．过渡空间    D．交通空间 
2.下列（      ）项有误。 
A．10层以上的住宅为高层             B．住宅超过100米时为超高层  
C．公共建筑超过24米时为高层        D．公共建筑超过100米时为超高层  
3．在居住建筑中，使用最广泛的木门是（     ）。 
A．推拉门     B．弹簧门       C．转门      D．平开门   
4．供残疾人使用的坡道设计规定，下列哪一项是错误的（     ）。 
A．宽度不应小于0.9m                B．坡道两侧应设扶手  
C．坡度不应大于1/8                 D．休息平台的水平长度不应小于1.5m 
5．户内通往起居室、卧室的过道净宽不应小于（     ）。 
A．0.9        B. 1. 0        C.1.2        D.1.1   
6． “尺度”的含义是（     ）。       
A．要素的真实尺寸的大小   
B．人感觉上要素的尺寸的大小       
C. 要素给人感觉上的大小印象与其真实大小的关系       
D. 要素给人感觉上各部分尺寸大小的关系   
7．可持续能源的基本特征是（     ）。       
A．不间断、高效、无污染          B．可重复利用、经济、寿命长       
C．清洁、安全、永久性            D．清洁、廉价、稳定性  
 8．纪念性建筑和特别重要的建筑的使用年限（     ）。       
A．20       B．50       C．100       D．200   
9.以下柱式中哪一个不是古希腊时期创造的（      ） 。      
A． 塔斯干式     B．多立克式     C．科林斯式      D．爱奥尼式   
10.车流量较大的基地，其连接城市道路的出入口位置距大中城市主干道交叉口的距离自道路红线交点量起不应小于（      ）。
A．60m       B．70m       C．80m       D．90m   
11.消防车道的宽度B和道路上空遇有障碍物时的净高H分别应符合（      ）。      
A． B≥3.5 H≥3.5   B．B≥4 H≥4   C．B≥3.5 H≥4  D．B≥4 H≥3.5   
12.以下哪些属于低层住宅的有点（       ）。
a,适应性强  b,结构简单  c,利于通风采光  d,节约投资       
A． a,b,c    B．b,c      C．a,b,d        D．a,c,d   
13．下述何为点式住宅的突出优点（      ）。 
A．四面皆可采光通风   
B．分户灵活，每户可有两个朝向 
C．建筑占地面积小，便于在小地块插建    
D．经济性好   
14．下列哪种说法不符合套内使用面积计算规定？（       ）。 
A．外墙内保温所占面积不应计入使用面积   
B．烟道、风道、管道井面积应当计入使用面积 
C．壁柜面积应当计入使用面积    
D．阳台面积不应当计入使用面积  
15．在公共厕所设置残疾人厕位时不应（        ）。
  A．设有足够的轮椅面积    B．单设隔间   C．设安全抓干   D．设置蹲式大便器   
16．双车道道路和人行道路面宽度分别不小于（        ）。     
A．5.5m, 1.5m    B．6m, 1.5m    C．6m, 0.75m   D．5.5m，0.75m   
17． 居住区级道路之间相交，其合理转弯半径为（      ）m？ 
A．6          B．9         C．10             D．15   
18． 某居住小区已建三层住宅，其建筑面积为18000㎡，六层住宅建筑面积为32400㎡，小区住宅建筑的平均层数是（      ）层？ 
A．3.8        B．4.4       C．4.8            D．5.2   
19． 纽约原世界贸易中心的设计人员是（      ）。
A.SOM         B．贝律铭    C．雅玛萨其       D．约翰逊   
20． 在我国，设计工作一般包括以下阶段（       ）。       
a , 总体设计  b,方案设计   c,初步设计或扩初设计   d,施工图设计 
A.a,c,d       B．b,c,d     C．c,d            D．a,b,c 
21、 古典形式美法则中所谓的“黄金比例”是（      ）。  
A．1：1.414   B．1：1.618   C．1：1.732      D．1：2.236 
22、 建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（       ）年，适用于一般性建筑。 
A.15~25       B.25~50        C.50~100        D.80~150      
23、 《营造法式》是由哪个时期的政府颁布施行的（     ）。 
A.魏晋南北朝   B.唐代          C.北宋         D.明清时期      
24、 下列哪个是“新建筑运动”的奠基人和领导人的作品………………（     ）。 
A.包豪斯校舍   B. 萨伏伊别墅   C. 巴塞罗那世界博览会德国馆  D. 流水别墅   
25、 我国古代建筑主要都是采用………………………（     ）。 
A. 砌块结构    B.  木构架结构  C.  框架结构     D.以上都不是
二、填空题
1.建筑的基本构成要素___________、___________、___________。 
2.我国古代建筑外形上的特征最为显著，它们都具有___________、___________、___________。 
3.场地设计绿化率是指___________面积与___________面积之比。 
4.楼梯每梯段的踏步数应在 ___________级之间。梯段的宽度应根据通过人流的股数来确定，一般单股人流的宽度应 ___________。 
5.一般民用建筑的房间开间和进深是以___________为模数。
6.从广义上讲，建筑是指______与______的总称。 
7.鲁班是中国__________ 时期的建筑工匠。 
8.楼梯的净高在平台部位应大于_______，在楼梯梯段部位应大于2.2米。 
9.建筑工业化的基本特征表现在_________、_________、________、__________四个方面。 10.                  代工部颁布的《工程做法规则》是一部各类建筑做法的著作。 
1.建筑工程设计包括	      	  、               	、               	等三个方面的内容。 
12.住宅建筑按层数划分，其中	           	层为多层；	           	层以上为高层。
13.中学普通教室设计中，为满足视听要求，第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小
于            m ，最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于	 	   m ，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于	        	。
14.影剧院中观众厅的疏散门的净宽不应小于               mm 。
15.公共建筑的走道净宽一般不应小于两股人流通行时所需的宽度，因此，走道的净宽一般不应小于           	mm 。
16.用建筑中常采用的平面组合形式有	     	、       	、      	、         和混合式等。
17.地基土质均匀时，基础应尽量	    	，但最小埋深应不小于	    	mm 。

18.当墙身两侧室内地面标高有高差时，为避免墙身受潮，常在室内地面处设          并在靠土的垂直墙面设                。
19.吊顶主要有三个部分组成，即	        	、          	和        	。
20.现浇钢筋混凝土楼梯按梯段的形式不同，有 	             	和 	                 两种类型。当梯段跨度不大、荷载较小时，选用	 	           	楼梯。
21.平屋顶泛水构造中，泛水高度应为	              	mm 。
22.窗框的安装方法有	              	和              	两种。
23.钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为	          	框架系统、      	   框架系统和 	          	框架系统三种类型。
三、名词解释
1． 建筑密度    
2． 开间   
3． 建筑模数  
4． 象征性分隔   
5． 防火间距   
四、简答题
1． 二战后现代建筑多样发展的几种趋势倾向。       
2． 高层住宅的基本特点？  
3． 建筑设计的影响因素？         
4.影响房间的平面形状的因素有哪些？为什么矩形平面被广泛采用？      
5.如何按功能要求进行建筑平面组合？
6.勒脚的作用是什么？常用的材料做法有哪几种？
7.刚性防水面为什么要设置分格缝?通常在哪能些部位设置分格缝?
8.平开木窗的防水薄弱环节在什么位置？如何处理？
9.什么叫屋面有组织排水，单层厂房屋面有组织排水分为哪些方式？
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二、填空题
1、 建筑功能、     、建筑形象。  
2 、 屋顶 、 屋身 、 台阶。  3 、绿化面积、总用地 
4、   3》 N 《 18  级之间、      。  
5、   300mm  
6、  建筑物   与   构建物    
7、 春秋战国    
8、 等于 2m ，2.2 米。  
9、 建筑设计标准，       ，施工机械化，组织管理科学化 。  
10 、 清  
11.建筑设计、	结构设计、	设备设计。
12. 4~6 层 ；	10 层 。
13. 2.0m，	8.5m，	30°。
14. 1400mm。
15、 1100mm。
16 走道式、	套间式、大厅式、单元式	。
17 浅埋，	500mm 。			
18、 两道水平防潮层，一道垂直防潮层。
19、 吊筋，	骨架，	面层。
20、 板式，	梁板式	板式。
21 、 250mm 。
22、 立口法，塞口法	。
23、 梁板柱，板柱，	剪力墙	。
  
2、 名词解释 
1.建筑密度指用地范围内所有建筑基底面积之和与总用地面积之比。  
2.开间指一间房屋内一面墙的 定位轴线 到另一面墙的定位轴线之间的实际距离 。  
3．建筑模数指以选定的尺寸单位作为尺寸协调的增值单位。  
4. 象征性分隔 通过非实体的局部界面进行象征性的心理暗示，形成一定的虚拟领域场所， 以实现视觉、心理上的领域感。  
5. 防火间距  为了防止建筑物与建筑物间可能发生的火势蔓延，建筑物之间留出的安全距离。  
四、简答题 
1． 二战后 现代建筑多样发展的几种趋势倾向。
答：对“理性主义 "进行充实与提高的倾向；讲求技术精美的倾向；“粗野主义”倾向 ；“典雅主义的" 倾向；注重“高度工业技术”的倾向 ；讲究“人情化”与地方性的倾向；讲求“个性”与“象征”的倾向 ；  
2． 高层住宅的基本特点？  
[bookmark: _GoBack]答：
3．建筑设计的影响因素？  
答：人体工程学；  气象条件；  地形、水文地质及地震烈度。    
4.影响房间的平面形状的因素有哪些？为什么矩形平面被广泛采用？  
答：
5.答：首先按房间的使用性质和联系紧密程度进行功能分区，然后分析各部分之间的功能关系‘’妥善处理联系与分隔、主次关系和内外关系等，根据各部分的功能关系按使用顺序合理地组 织交通流线。
6.答：作用： 1）保护墙体、防止雨水渗入；	2）加固墙身，防止外界机械碰撞；	3）装饰墙身， 美化立面。
做法：石砌、抹灰类、贴面类等。

7.答：刚性防水屋面设置分格缝的目的在于防止温度变形引起的防水层开裂，防止结构变形将防水层拉坏。屋面分格缝的位置应设置在温度变形允许的范围以内和结构变形敏感的部位
（装配式屋面板的支承端、屋面转折处、现浇屋面板和预制屋面板的交接处、泛水与立墙交
接处等部位） 。

8.答：外开窗的上口和内开窗的下口是防水的薄弱环节。做披水板及滴水槽，同时在窗框内槽及窗盘处做积水槽及排水孔。
9.答：有组织排水是通过屋面上的天沟、雨水斗、雨水管等有组织地将雨水疏导到散水坡、雨水明沟或雨水管网。单层厂房屋面的有组织排水可分为内落水、内落外排水、檐沟外排水、长天沟外排水等方式。  
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