课程 桥梁工程    复习资料

一、填空题
1.公路桥梁的作用按其随时间变化的性质，分为（         ）、
（         ）、（        ）。 
2.按结构体系及其受力特点，桥梁可划分为梁桥、（      ）、（     ）以及组合体系。
3.桥跨结构在（       ）、混凝土的收缩和徐变、各种荷载引起的桥梁挠度、（       ）、纵坡等影响下将会发生伸缩变形。	。
4.公路桥面构造包括（       ）、（       ）和（         ）、（        ）、人行道及附属设施等。
5.工程地质勘察主要包括三个阶段（        ）、 （          ）、和施工图设计等。
二、名词解释
1.建筑高度



2. 净跨径 :	



3.设计流量 



4.永久作用



5.单向推力墩



6.过水断面
三、判断题
1.悬臂梁桥一般为静定结构，可在地基较差的条件下使用。（     ）
2.中国境内现存的最古老的大石拱桥是赵州桥。（  ）
3.在静定梁式结构中，呈非线性变化的温度梯度会引起结构的次内力。（   ）
4.混凝土的徐变对于静定结构不会引起次内力，也不会产生徐变变形。（    )	N）
5.因箱形截面梁抗弯、扭能力强，因此简支钢筋混凝土梁采用箱形截面是合适的。（      ）
6.横隔梁在装配式Ｔ形梁桥中起着保证各片主梁相互连成整体的作用。（      ）
7.计算主梁的弯矩和剪力时，可在全跨内取用相同的载横向分布系数。（      ）
8.牛腿的最大应力发生在截面开始变化的竖直截面上。（      ）
9.中承式拱桥的拱轴系数取值一般都比较大。（     ）
10.计算斜拉桥内力时,应计入其拉索的垂直效应。（        ）
四、问答题 
1.桥梁有哪些基本类型？按照结构体系分类，各种类型的受力特点是什么？







2.桥梁的经济分孔原则是什么？







3.桥面铺装、伸缩缝的作用、要求和类型？





4.影响基础埋深的主要因素？





5.盆式橡胶支座有哪些优点？说明其工作原理。 






6.连续梁桥的固定支座布置有何要求？ 











答案：
一、填空题
1.永久作用、可变作用、偶然作用。2.拱桥、悬索桥3.温度变化、地震影响、
4.桥面铺装、防水和排水系统、桥面伸缩装置5.场址选择、 初步设计、
二、名词解释
1.建筑高度：指桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。

2.净跨径 :	对于梁桥是指设计洪水位上相邻两个桥墩或桥墩与桥台之间的净距离；对于拱桥是指两拱脚截面最低点之间的水平距离。
3.设计流量：相应于设计洪水频率的洪水流量即设计流量。
4.永久作用：是指在结构使用期间，其量值不随时间而变化或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。
5.单向推力墩：是指能够独立承受任意一侧拱的推力的撴。
6.过水断面：计算流量所依据的河流横断面称作过水断面。
三、判断题
1.对2.对3.错4.错5.对6.对7.错8.错9.对10.对
[bookmark: _GoBack]四、问答题 
1.桥梁有哪些基本类型？按照结构体系分类，各种类型的受力特点是什么？
答: 梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥。按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、钢架桥、缆索承重桥（即悬索桥、斜拉桥）等四种基本体系。梁式桥：梁作为承重结构是以它的抗弯能力来承受荷载的。 拱桥：主要承重结构是拱肋或拱圈，以承压为主。刚架桥：由于梁与柱的刚性连接，梁因柱的抗 弯刚度而得到卸载作用，整个体系是压弯构件，也是有推力的结构。缆索桥：它是以承压的塔、 受拉的索与承弯的梁体组合起来的一种结构体系。
2.桥梁的经济分孔原则是什么？
答:1) 对于通航河流	, 在分孔时首先应满足桥下的通航要求;2) 平原区宽阔河流上的桥梁	, 通常在主河槽部分按需要布置较大的通航孔	, 而在两侧浅滩部分按经济跨径进行分析;	3) 对于在山区深谷上	, 水深流急的江河上	, 或需要在水库上修桥时	, 为了减少中间桥墩	,应加大跨径 , 如果条件允许的话，甚至可以采用特大跨径的单孔跨越	; 4)	对于采用连续体系的多孔桥梁	, 应从结构的受力特性考虑使边孔与中孔的跨中弯矩接近相等	, 合理地确定相邻跨之间的比例	;	5) 对于河流中存在的不利的地质段 , 例如岩石破碎带	, 裂隙, 溶洞等 , 在布孔时 , 为了使桥基避开这些区段	, 可以适当的加大跨径。
3.桥面铺装、伸缩缝的作用、要求和类型？
答：桥面铺装作用是保护桥梁主体结构，承受车轮的直接磨损，防止主梁遭受雨水的侵蚀，并能对车辆集中荷载起一定的分布作用。因此，桥面铺装应有一定的强度，防止开裂，并耐磨损。主要类型有普通水泥混凝土、防水混凝土、沥青混凝土。伸缩缝为了保证桥跨结构在气温变化、活载作用、混凝土收缩与徐变等影响下按静力图示自由变形，要求	1. 能保证结构温度变化所引起的伸缩变形	2. 车辆驶过时应能平顺、不打滑、无突跳、过大的噪声与振动	3. 具有安全排水防水的构造防止雨水侵蚀、垃圾及泥土的阻塞对伸缩缝本身以及对桥面以下支座和其他结构的损坏、对功能正常发挥作用。类型有充填式伸缩缝、钢板伸缩缝、橡胶伸缩缝、组合伸缩缝。
4.影响基础埋深的主要因素？
（1）建筑物的用途、结构形式和荷载的性质与大小；（2）工程地质条件和水文地质条件；
（3）相邻建筑物的基础埋深；
（4）地基冻融条件；
5.盆式橡胶支座有哪些优点？说明其工作原理。 
答： 1、盆式橡胶支座具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等优点。 2、将橡胶块放在凹形 金属槽内，使橡胶处于有侧限受压状态，提高了它的承载力。另外利用嵌放在金属盆顶面的填充 聚四氟乙烯板与不锈钢板的相对摩擦系数小的特性，保证了活动支座能满足梁的水平移动要求， 同时，通过橡胶的不均匀压缩使得梁体能够进行转动。 
6.连续梁桥的固定支座布置有何要求？ 
答：一般在每一联设置一个固定支座，并宜将固定支座设置在靠近温度中心处，以使全梁的纵向 变形分散在梁的两端，其余墩台上均设置活动支座。在设置固定支座的桥墩 (台)上，一般采用一 个固定支座，其余为横桥向的单向活动支座；在设置活动支座的所有桥墩台 (台)上，一般沿设置 固定支座的一侧，均布置顺桥向的单向活动支座，其余均布置双向活动支座




