19级桥梁工程（专升本）复习资料 

一、填空题
1.公路桥梁的作用按其随时间变化的性质，分为（         ）、
（         ）、（        ）。 
2.按结构体系及其受力特点，桥梁可划分为梁桥、（      ）、（     ）以及组合体系。
3.桥跨结构在（       ）、混凝土的收缩和徐变、各种荷载引起的桥梁挠度、（       ）、纵坡等影响下将会发生伸缩变形。	。
4.公路桥面构造包括（       ）、（       ）和（         ）、（        ）、人行道及附属设施等。
5.桥梁设计一般遵循的原则包括（        ）、 （          ）、（        ）、（         ）和美观等。
6、测量的基本工作有（          ）、（          ）和（         ）。 
7、平面控制测量包括（         ）、（          ）和（         ）。 
8、水平面、（           ）和（            ）是测量的基准面和基准线。
9、导线测量的外业工作有踏勘进点、（         ）、（         ）、（          ） 和（         ）。 
10、闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、（       ）、（         ） （         ）和（          ）。 
11、测量学的任务是测图、（           ）和（           ）。
12、水准路线分为闭合水准路线、（            ）和（               ）。 
二、名词解释
1.建筑高度
2. 净跨径 :	
3. 桥梁全长
4. 4.永久作用
5. 单向推力墩
6、水准面：
7、地形图： 
8、水平角： 
9、方位角：
10、相对误差： 
三、判断题
1.悬臂梁桥一般为静定结构，可在地基较差的条件下使用。（     ）
2.计算主梁的弯矩和剪力时，可在全跨内取用相同的荷载横向分布系数。（  ）
3.在静定梁式结构中，呈非线性变化的温度梯度会引起结构的次内力。（   ）
4.混凝土的徐变对于静定结构不会引起次内力，也不会产生徐变变形。（    )	N）
5.因箱形截面梁抗弯、扭能力强，因此简支钢筋混凝土梁采用箱形截面是合适的。（      ）
6.横隔梁在装配式Ｔ形梁桥中起着保证各片主梁相互连成整体的作用。（      ）
7.计算主梁的弯矩和剪力时，可在全跨内取用相同的载横向分布系数。（      ）
8.牛腿的最大应力发生在截面开始变化的竖直截面上。（      ）
9.中承式拱桥的拱轴系数取值一般都比较大。（     ）
10.计算斜拉桥内力时,应计入其拉索的垂直效应。（        ）
11、测量工作必须遵守“从整体到局部、先控制后碎部”的原则。（     ） 
12、平面控制测量分为水准测量和导线测量。（     ） 
13、水准面与大地水准面的特性相同。（     ） 
14、观测竖直角时经纬仪不需要对中。（     ） 
15、水准仪能测出高差和平距。（     ） 

四、问答题 
1.桥梁有哪些基本类型？按照结构体系分类，各种类型的受力特点是什么？
2.桥梁的经济分孔原则是什么？
3.桥面铺装、伸缩缝的作用、要求和类型？
4.支座布置原则是什么？固定支座的布置有何要求？
5.盆式橡胶支座有哪些优点？说明其工作原理。 
6.连续梁桥的固定支座布置有何要求？ 









桥梁工程（专升本）复习资料参考答案：
一、填空题
1.永久作用、        、     。2.拱桥、悬索桥3.温度变化、地震影响、
4.桥面铺装、防水和排水系统、桥面伸缩装置5.安全性、 适用性、经济性、先进性
6、测量的基本工作有（水平角测角 ）、（水平距离测量）和（ 高差测量 ）。 
7、平面控制测量包括（导线测量 ）、（ 三角测量）和（ GPS测量 ）。
 8、水平面、（ 大地水准面）和（ 铅垂线）是测量的基准面和基准线。 
9、 导线测量的外业工作有踏勘进点、 （埋设测量标志） 、（ 角度测量）、（ 距 离测量 ）和（ 导线定向 ）。 
10、闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、（各边方位角的推算）、（各 边坐标增量的计算）（ 坐标增量闭合的计算和调整）和（各未知点的坐标计 算 ）。 
11、测量学的任务是测图、（ 施工放样）和（ 建筑物的变形观测 ）。 
12、水准路线分为闭合水准路线、（ 附合水准路线 ）和（支水准路线）。 
二、名词解释
1.建筑高度：  

2.净跨径 :	对于梁桥是指设计洪水位上相邻两个桥墩或桥墩与桥台之间的净距离；对于拱桥是指两拱脚截面最低点之间的水平距离。
3.桥梁全长 ：指桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离，对于无桥台的桥梁为桥面系行车道的全长。
4.永久作用：是指在结构使用期间，其量值不随时间而变化或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。
5.单向推力墩：是指能够独立承受任意一侧拱的推力的撴。
6、水准面：即静止的海洋面延伸通过大陆和岛屿所围成的闭合曲面。 
7、地形图：即既表示地物的平面位置，又表示地貌高低起伏的形状的正射投影 图。 
8、水平角：即从一点到两个目标的方向线垂直投影在水平面所夹的角。用“β” 表示。 
9、方位角：即从直线一端的北方向顺时针转到该直线的水平角 
10、相对误差：即往返丈量的距离较差的绝对值与其平均值之比，化成分子为1 的分数表示，称为相对误差。一般用“K”表示
三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分。)
1.对2.  3.  4.错5.对6.对7.错8.错9.对10.对 11.对 12.错 13.对 14 错 15.对
四、问答题 (本大题共6小题，每小题10分，共60分。)
1.桥梁有哪些基本类型？按照结构体系分类，各种类型的受力特点是什么？

[bookmark: _GoBack]2.桥梁的经济分孔原则是什么？
答:1) 对于通航河流	, 在分孔时首先应满足桥下的通航要求;2) 平原区宽阔河流上的桥梁	, 通常在主河槽部分按需要布置较大的通航孔	, 而在两侧浅滩部分按经济跨径进行分析;	3) 对于在山区深谷上	, 水深流急的江河上	, 或需要在水库上修桥时	, 为了减少中间桥墩	,应加大跨径 , 如果条件允许的话，甚至可以采用特大跨径的单孔跨越	; 4)	对于采用连续体系的多孔桥梁	, 应从结构的受力特性考虑使边孔与中孔的跨中弯矩接近相等	, 合理地确定相邻跨之间的比例	;	5) 对于河流中存在的不利的地质段 , 例如岩石破碎带	, 裂隙, 溶洞等 , 在布孔时 , 为了使桥基避开这些区段	, 可以适当的加大跨径。
3.桥面铺装、伸缩缝的作用、要求和类型？
答：桥面铺装作用是保护桥梁主体结构，承受车轮的直接磨损，防止主梁遭受雨水的侵蚀，并能对车辆集中荷载起一定的分布作用。因此，桥面铺装应有一定的强度，防止开裂，并耐磨损。主要类型有普通水泥混凝土、防水混凝土、沥青混凝土。伸缩缝为了保证桥跨结构在气温变化、活载作用、混凝土收缩与徐变等影响下按静力图示自由变形，要求	1. 能保证结构温度变化所引起的伸缩变形	2. 车辆驶过时应能平顺、不打滑、无突跳、过大的噪声与振动	3. 具有安全排水防水的构造防止雨水侵蚀、垃圾及泥土的阻塞对伸缩缝本身以及对桥面以下支座和其他结构的损坏、对功能正常发挥作用。类型有充填式伸缩缝、钢板伸缩缝、橡胶伸缩缝、组合伸缩缝。
4.支座布置原则是什么？固定支座的布置有何要求？
原则：有利于墩台传递纵向水平力，有利于梁体的自由变形为原则。要求：对于简支梁桥，每跨宜布置一个固定支座，一个活动支座；对于多跨简支梁，一般把固定支座布置在桥台上，每个桥墩上布置一个 （组） 活动支座与一个 （组） 固定支座。 若个别墩较高， 也可在高墩上布置两个（组）
活动支座。在坡桥处，固定支座放置在坡下的墩台上。
5.盆式橡胶支座有哪些优点？说明其工作原理。 
答： 1、盆式橡胶支座具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等优点。 2、将橡胶块放在凹形 金属槽内，使橡胶处于有侧限受压状态，提高了它的承载力。另外利用嵌放在金属盆顶面的填充 聚四氟乙烯板与不锈钢板的相对摩擦系数小的特性，保证了活动支座能满足梁的水平移动要求， 同时，通过橡胶的不均匀压缩使得梁体能够进行转动。 
6.连续梁桥的固定支座布置有何要求？ 
答：一般在每一联设置一个固定支座，并宜将固定支座设置在靠近温度中心处，以使全梁的纵向 变形分散在梁的两端，其余墩台上均设置活动支座。在设置固定支座的桥墩 (台)上，一般采用一 个固定支座，其余为横桥向的单向活动支座；在设置活动支座的所有桥墩台 (台)上，一般沿设置 固定支座的一侧，均布置顺桥向的单向活动支座，其余均布置双向活动支座




