
钢结构 复习资料
一.选择题：

1. 钢结构用钢的含碳量一般不大于（   ）。

a  0.6%        b  0.25%        c  0.22%       d  0.2%

2. 钢材的强度指标是（   ）。

a 延伸率       b 韧性指标      c 屈服点       d 冷弯性能

在构件发生断裂破坏前，无明显先兆的情况是（   ）的典型特征。

a 脆性破坏     b塑性破坏       c 强度破坏     d 失稳破坏

4. 产生焊接残余应力的主要因素之一是（   ）。

a钢材的塑性太低               b钢材的弹性模量太高

c焊接时热量分布不均           d焊缝的厚度太小

5. 验算组合梁刚度时，荷载通常取（    ）。

a标准值        b设计值         c组合值       d最大值

6. 为保证格构式构件单肢的稳定承载力，应（    ）。

a控制肢间距          b控制截面换算长细比  

c控制单肢长细比      d控制构件计算长度

7. 轴压柱在两个主轴方向等稳定的条件是（   ）。

a 杆长相等     b 计算长度相等   c 长细比相等   d 截面几何尺寸相等

8. 承压型螺栓连接比摩擦型螺栓连接（   ）。

a  承载力低，变形大            b 承载力高，变形大

c  承载力低，变形小            d 承载力高，变形小

9. 格构式轴压构件绕虚轴的稳定计算采用了换算长细比
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是考虑（  ）。

a 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件； 

b 考虑强度降低的影响；

c 考虑单支失稳对构件承载力的影响；     d 考虑剪切变形的影响。

10. 在钢结构设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的（    ）。

a 最大应力      b设计应力      c 疲劳应力       d 稳定临界应力

二、填空题

1.  钢材中氧的含量过多，将使钢材出现                   现象。

普通螺栓是通过_             __来传力的；摩擦型高强螺栓是通过    __               ___ ____                           _____来传力的。
焊接的连接形式按构造可分为___        __和_____     ____两种类型。

焊接工字形梁的腹板高厚比
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时，为保证腹板不发生局部失稳，应设置                  和                       。

钢材的冲击韧性值越大，表示钢材抵抗脆性断裂的能力越             。

缀条式格构柱的缀条设计时按                    构件计算。

焊接工字形截面梁腹板上配置横向加劲肋的目的是                    

8. 钢结构计算的两种极限状态是               和                。

9.钢结构具有             、             、              、               、

            和              等特点。

10. 钢材的破坏形式有             和              。

11. 影响钢材性能的主要因素有             、           、               、

           、             、              、             和              。

12. 影响钢材疲劳的主要因素有             、             、              、

三、判断题：

1．硫使钢材在低温时变脆，而磷则使钢材在高温时变脆。                   (   )

2．当其他条件不变时，减少梁受压翼缘的自由长度，可提高梁的整体稳定性。 (   )

3．角焊缝的焊脚尺寸
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，t为较薄焊件的厚度。             (   )

4．对于摩擦型高强螺栓的抗剪连接，应进行螺栓剪切和构件挤压的计算 。    (   )

5. 时效硬化会改变钢材的性能，将使钢材的塑性提高，强度降低。           (   )

四、名词解释：

1.伸长率

2.残余应力

3.梁的局部失稳

换算长细比

五、问答题

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

2.如何保证梁腹板的局部稳定？ 

3.钢结构具有哪些特点？

4.钢结构的合理应用范围是什么？

5.钢结构对材料性能有哪些要求？

六、计算

1. 试验算下图1所示柱牛腿钢板与柱翼缘节点的连接焊缝强度是否满足《钢结构设计规范》（GB50017-2003）要求。图中荷载为静力荷载设计值，P＝60kN。钢材为Q235。手工焊，焊条E43型，施焊时不用引弧板。
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图1 柱牛腿钢板与柱翼缘节点的连接
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 某连接接头两块被连接钢板截面为18×400，上下采用盖板连接，钢材Q235，承受轴心力设计值N＝1181kN，采用M22普通C级螺柱连接，
[image: image6.wmf]0

d

＝23.5mm，按下图连接。试验算该连接节点是否满足《钢结构设计规范》（GB50017-2003）要求。
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图2 某盖板连接接头

《钢结构》复习资料

选择题
1c  2c  3a  4c  5a  

二、填空题 

1.  热脆    2栓杆抗剪和板件孔壁承压；拧紧螺栓而产生的连接件间的摩擦力
3对接焊缝和角焊缝         4横向加劲肋和纵向加劲肋
5强     

三、判断题：（正确的填“Y”，错误的填“N”；每题1分，共5分）

1． (X )2． (V)3． (X) 4．   5.

四、名词解释：（每题2.5分，共10分）

1.试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数，称为伸长率。

2.残余应力为钢材在冶炼、轧制、焊接、冷加工等过程中，由于不均匀的冷却、组织构造的变化而在钢材内部产生的不均匀的应力。残余应力在构件内部自相平衡而与外力无关。残余应力的存在易使钢材发生脆性破坏。

3.受弯构件在荷载作用下，当荷载达到某一值时，梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态，发生出平面波形鼓曲。
4.在格构式轴心受压构件整体稳定性计算中绕虚轴弯曲屈曲时考虑剪切变形的影响，按临界力相等的原则，用不考虑剪切变形的欧拉临界公式来表示 将组合截面换算为实腹截面进行计算时所对应的长细比叫换算长细比。

五、问答题： 

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

答：理想轴心受压是假定杆完全挺直，荷载沿杆件形心轴作用，杆件在逐级加荷之前没有初始应力，也没有初弯曲和初偏心等缺陷，截面沿杆件是均匀的。而实际轴心受压是考虑了初始的残余应力和初弯曲和初偏心等缺陷。

2. 如何保证梁腹板的局部稳定？ 

答：①当
[image: image8.wmf]y

w

f

t

h

235

80

0

£

时，应按构造配置横向加劲肋；

②当
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时，应按计算配置横向加劲肋；

③
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，应配置横向加劲肋和纵向加劲肋；

④梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处设支承加劲肋。

3． 答： 钢结构具有的特点： eq \o\ac(○,1)钢材强度高，结构重量轻 eq \o\ac(○,2)钢材内部组织比较均匀，有良好的塑性和韧性 eq \o\ac(○,3)钢结构装配化程度高，施工周期短 eq \o\ac(○,4)钢材能制造密闭性要求较高的结构 eq \o\ac(○,5)钢结构耐热，但不耐火 eq \o\ac(○,6)钢结构易锈蚀，维护费用大。

4． 答： 钢结构的合理应用范围： eq \o\ac(○,1)重型厂房结构 eq \o\ac(○,2)大跨度房屋的屋盖结构 eq \o\ac(○,3)高层及多层建筑 eq \o\ac(○,4)轻型钢结构 eq \o\ac(○,5)塔桅结构 eq \o\ac(○,6)板壳结构 eq \o\ac(○,7)桥梁结构 eq \o\ac(○,8)移动式结构

5． 答： 钢结构对材料性能的要求： eq \o\ac(○,1)较高的抗拉强度fu和屈服点fy eq \o\ac(○,2)较好的塑性、韧性及耐疲劳性能 eq \o\ac(○,3)良好的加工性能

六、计算：（每题10分，共40分）

1. 答：
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2. 解：（1）螺栓强度验算

单个螺栓抗剪承载力设计值
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单个螺栓抗压承载力设计值

             
[image: image18.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]kN
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故取
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每侧12个螺栓，承载力为
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（2）验算被连接钢板的净截面强度
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