
19级电工电子技术（高起专）复习资料   
一、单项选择题(在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共15小题，每小题2分，共30分。)

1、理想二极管的反向电阻为（    ）。

A．零       B.无穷大    C.约几百千欧     D.以上都不对

2.在换路瞬间，下列各项中除(     )不能跃变外，其他全可跃变。

A.电感电压        B.电容电压      C.电容电流

3.在电感性负载两端并联一定值的电容，以提高功率因素，下列说法正确的是（     ）。

A.减少负载的工作电流           B.减少负载的有功功率

C.减少负载的无功功率           D.减少线路的功率损耗

4. 动态电阻rZ 是表示稳压二极管性能的一个重要参数，它的大小与稳压性能的关系是 （     ）。

A.rZ 越小则稳压性能越差         B.rZ越小则稳压性能越好

C.rZ的大小不影响稳压性能        D.以上都不对

5.两个完全相同的交流铁心线圈，分别工作在电压相同而频率不同(f1>f2)的两电源下，此时线圈的磁通(1和(2 关系是(      )。

A.(1 >(2         B.(1<(2        C.(1=(2

6.一负载电阻为RL，经变压器接到内阻R0＝800Ω的电源上，变压器原、副绕组的额定电流为2A／20A，若使从变压器原绕组看进去的等效负载电阻RL′＝R0时，则RL等于（      ）

A.0.8Ω          B.8Ω          C.80Ω          D.800Ω

7、3
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的电阻中通过2
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的电流，试问电阻两端的电压是（      ）。

A、10V           B、6mV         C、1.5V         D、6V

8、有一额定值为5W 500
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 的线绕电阻，其额定电流为（       ）。

A、2500          B、100         C、1            D、0.1

9、一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上，则取用的功率为（     ）W。

A、125           B、250         C、500          D、1000

10. 稳压管起稳压作用，是利用它的（　    ）。

A、正向特性       B、单向导电性      

C、双向导电性     D、反向击穿特性

11. 采用差分放大电路是为了（      ）

A、加强电路对称性    B、抑制零点漂移   

C、增强放大倍数      D、以上都不对

12、电路如图所示，根据工程近似的观点，a、b两点间的电阻值约等于（    　）
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A．1kΩ

B．101kΩ

C．200kΩ

D．201kΩ

13.若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成（      ）

A.电阻性            B．电感性         C．电容性

14．稳压管反向击穿后，其后果为 （      ）。

A、永久性损坏

B、只要流过稳压管的电流值不超过允许范围，管子不会损坏

C、由于击穿而导致性能下降        D、以上都不对

15. 就放大作用而言，射极输出器是一种 (      )。

A、有电流放大作用而无电压放大作用的电路

B、有电压放大作用而无电流放大作用的电路

C、电压和电流放大作用均没有的电路      D、以上都不对

16．当变压器一次侧电压一定时，若二次侧电流增大，则一次侧电流将（ A ）。 

A． 增大 B ．减小 C ． 略有减小 D ．不变

17．熔断器在电动机控制线路中的作用是（ A ）。 

A． 短路保护 B ．过载保护

C． 缺相保护 D ．电流不平衡运行保护

18．按复合按扭时，（ B ）。 

A． 常开先闭合 B ．常闭先断开

C． 常开、常闭同时动作 D ．常闭动作，常开不动作

19．三相笼形异步电动机启动电流大的原因是（ C ）。

A． 电压过高 B ．负载过重 C ． 转差率大 D ．电压过低

20．热继电器在电动机控制线路中不能作（ B ）。 

A． 短路保护 B ．过载保护

C． 缺相保护 D ．电流不平衡运行保护

二、填空题（错填或未填均无分。本大题共3小题，每空1分，共11分。）

１．在应用欧姆定律时，当所选电流、电压的参考方向如图（a）时， 欧姆定律的表达示为u=       ；若所选电流、电压的参考方向如图（b）时，欧姆定律的表达示为u=           。
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                （a）                                    (b)

2．正弦交流电路的电流数学表达式为
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为振幅，也是电流在电路中的         ，
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为          ，
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称为电流的              。
[image: image12.wmf]i

m

w

I

y

,

,

称为正弦量的三要素。该正弦交流电可用相量表达式                      表达为               。
3．晶体管有可工作在   　　　   、　　　　　　和　　　　　　三种工作状态。

4．电路的三种工作状态是 通路 、 断路 、 短路 。 

5．有三个 6Ω的电阻，若把它们串联，等效电阻是 18 Ω；若把它们并联，等效电阻 2 Ω；若两个并联后再与第三个串联，等效电阻是 9 Ω。

三、判断题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。）

1、电路中的参考方向与实际方向是相同的。（       ）

2、如果某一元件上的U和I的实际方向相同，电流从“+”端流入，则该元件是负载。（       ）

3、在任一瞬时，一个结点上电流的代数和恒等于零。（      ）

4、在某一确定电路中，某一点的电位是一定的。（       ）

5、在某一确定电路中，电阻上的电压是一定的。（       ）

6.选取不同的参考点，电路中各点的电位也将随之改变；（       ）

7.Ｐ型半导体的多数载流子是空穴，因此Ｐ型半导体带正电。（      ）

8.在交流电路中，电感元件和电容元件的平均功率为0，所以并不消耗能量。（       ）

9.三相正弦交流电，当三相负载对称时，任何时刻三相电流之和总是等于零。（      ）

10.变压器原、副绕组的电流与匝数成正比。(       )

11．直流铁心线圈只有铜损。(       )

12.三极管的交流放大倍数和直流放大倍数是两个不同的概念，但其近似相等。（    ）

13.阻容耦合和直接耦合的多级放大电路中，各级的静态工作点都相互独立。（       ）

14.放大电路的输出电阻越大，其带负载能力越强。（      ）

15、发射结处于反向偏置的晶体三极管，其一定是工作在截止状（   ）

16、在半导体中，自由电子和空穴都是载流子。（      ）

17、在外电场作用下，半导体中会同时出现电子电流和空穴电流。（   ）

18、一般情况下，晶体三极管的电流放大系数随温度的增加而减小（  ）

19、今在电路中测得晶体三极管的三个管脚的电位分别为4V、3.4Ｖ和9Ｖ，说明这个晶体三极管是NPN型硅管。（       ）

20、今在电路中测得晶体三极管的三个管脚的电位分别为-2.3V、-2Ｖ和-6Ｖ，说明这个晶体三极管是PNP型锗管。（       ）

21、半导体中空穴带正电，电子带负电。（      ）

22、二极管的反向电压一旦超过其最高反向工作电压时就会损坏。（  ）

23、P型半导体带正电，N型半导体带负电。（        ）

24、发光二极管在使用时必须加适当的正向电压才会发光。（        ）

25、在交流电路中，电感元件和电容元件的平均功率为0，所以并不消耗能量。（      ）

26．理想电流源输出恒定的电流，其输出端电压由内电阻决定。 （错） 

27．因为正弦量可以用相量来表示，所以说相量就是正弦量。 （错） 

28．电压三角形是相量图，阻抗三角形也是相量图。 （错）

29. 中线的作用就是使不对称 Y 接负载的端电压保持对称。 （对） 

30．互感器既可用于交流电路又可用于直流电路。 （错）

四、简答题（本大题共2小题，每小题7分，共14分。）

1．安全用电措施主要有哪些？

2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？

3．有两个白炽灯“ 110V、100W”和“ 110V、40W”。能否将它们串接在 220 伏的工频交流电源上使用？试分析说明。

 4．试述提高功率因数的意义和方法？
三、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分。）
1、已知El＝15V, E2＝13V, E3＝4V,R1=R2=R3=R4=1Ω。c=10Ω (1)当开关S断开时，试求电阻R5上的电压U5，和电流I5；(2)当开关S闭合后，试用戴维宁定理计算I5。
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2、用戴维南定理求下图中RL上的I。
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3、在下图电路中，已知 U1=130V，U2=117V，R1=1Ω，R2=0.6Ω，R3=24Ω，用支路

电流法（戴维南定理、叠加原理）求 I3 的值。
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19级电工电子技术（高起专）复习资料参考答案   
一、选择题

1-5：？BDBB   6-10：BDDB？   11-15：？BCBA 16-20：AABCB

填空题

iR，-iR

2. 最大值   频率   初相位   有效值   
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3. 饱和  放大  截止   

4.通路 、 断路 、 短路 

5.18 2  9 
判断题（每小题1分，共25分）1．× 2、  3、  4、× 5、√ 6.√ 7.× 8. ×  9.× 10.√ 11．√12.√ 13.×  14.  15、√ 16、  17、√  18、√ 19、×  20、√  21、√22、√ 23、× 24、√ 25、× 26、× 27、× 28、× 29、√ 30、×

四、问答题

1.

2.

3．有两个白炽灯“ 110V、100W”和“ 110V、40W”。能否将它们串接在 220 伏的工频交流电源上使用？试分析说明。

答：不能将它们串接在 220V 工频交流电源上使用。因为它们的额定电压相同，但额定功率不同，这说明它们的灯丝电阻不同：额定功率大的白炽灯灯丝电阻小，额定功率小的白炽灯灯丝电阻大，串联后它们的电压分配与阻值成正比，因此， 100W 白炽灯上加的电压低于额定值不能正常工作； 40W 白炽灯上加的电压高于额定值将损坏寿命（或烧损） 。 

4．试述提高功率因数的意义和方法？

答：提高线路的功率因数，一方面可提高供电设备的利用率，另一方面可以减少线路上的功率损耗。其方法有自然补偿法和人工补偿法两种：自然补偿法就是尽量减少感性设备的轻载和空载；人工补偿法就是在感性设备两端并联适当的电容。

五．计算题（每小题10分，共20分） 

1、
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3、解：
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