19级电工与电子技术专升本复习资料
一、填空

１．在应用欧姆定律时，当所选电流、电压的参考方向如图（a）时， 欧姆定律的表达示为u=       ；若所选电流、电压的参考方向如图（b）时，欧姆定律的表达示为u=           。
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                （a）                                    (b)

2．正弦交流电路的电流数学表达式为
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为振幅，也是电流在电路中的         ，
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称为正弦量的三要素。该正弦交流电可用相量表达式                      表达为               。
3．晶体管有可工作在   　　　   、　　　　　　和　　　　　　三种工作状态。

4、在某一确定电路中，某一点的电位是一定的。（       ）

5、在某一确定电路中，电阻上的电压是一定的。（       ）

6.选取不同的参考点，电路中各点的电位也将随之改变；（       ）
7.Ｐ型半导体的多数载流子是空穴，因此Ｐ型半导体带正电。（       ）

8.在交流电路中，电感元件和电容元件的平均功率为0，所以并不消耗能量。（       ）
9.三相正弦交流电，当三相负载对称时，任何时刻三相电流之和总是等于零。（      ）
10.变压器原、副绕组的电流与匝数成正比。(       )
二、判断题

1．对称的三相电源是由三个频率相同、振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源按一定方式（星形或三角形）联结组成的供电系统。（     ）
    2．电阻、电感和电容在电路中都是储能元件。（     ）

    3．变压器只能把高电压转变为低电压。（     ）

4．三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。（     ） 

5．磁感应强度是表示磁场中某点的磁场强弱和方向的物理量。（    ）

6．电流互感器是利用变压器变电流的原理制成的。（    ）

7．在三相电路中手握一根导线不会触电。（    ）

8．二极管具有单向导电性，当给二极管加上正向电压时，其伏安特性与电阻的伏安特性完全一样。（    ）

9．用万用电表检测交流电压时，必须是红表笔接电源正极，黑表笔接电源负极。（    ）

10．RLC串联谐振电路的谐振频率为
[image: image10.wmf]LC

f

p

2

1

0

=

。（    ）

三、选择题
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    2．线电压为380V的Ｙ形联结三相四线制电源,　其相电压是(      )

　　A． 380V                 B．380
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3. 如图1所示，已知开关K闭合前，电路处于稳态，电容两端电压
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4．如图1所示，当开关闭合后，此电路中的时间常数为
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5．转差率是分析异步电动机的一个重要参数。 如果电动机的转子转速为
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, 旋转磁场转速为
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, 我们定义异步电动机的转速差 (
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的比率为异步电动机的转差率
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时，异步电动机处于(      )状态

    A．停止                  B．空载                       C．正常运行

6．晶体管又称三极管, 是最重要的一种半半导体器件。要使三极管具有电流放大作用(控制作用)，则所加电源应该符合以下条件，就是使三极管（     ）

　　A．发射结正偏，集电结正偏　　　　　　　B．发射结正偏，集电结反偏　

　　C．发射结反偏，集电结反偏

7、3
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的电阻中通过2
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的电流，试问电阻两端的电压是（      ）。

A、10V           B、6mV         C、1.5V         D、6V

8、有一额定值为5W 500
[image: image29.wmf]W

 的线绕电阻，其额定电流为（       ）。

A、2500          B、100         C、1            D、0.1

9、一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上，则取用的功率为（     ）W。

A、125           B、250         C、500          D、1000

10. 稳压管起稳压作用，是利用它的（　    ）。

A、正向特性     B、单向导电性      C、双向导电性     D、反向击穿特性

11. 采用差分放大电路是为了（      ）

A、加强电路对称性    B、抑制零点漂移   C、增强放大倍数   D、以上都不对

12、电路如图所示，根据工程近似的观点，a、b两点间的电阻值约等于（    　）
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A．1kΩ

B．101kΩ
C．200kΩ
D．201kΩ
13.若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成（      ）

A.电阻性            B．电感性             C．电容性

四、简答题

1．安全用电措施主要有哪些？

2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？

五、作图题
1．将下图所示电路化成等值电压源电路
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2．将下图所示电路化成等值电流源电路:
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六、计算
1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, 
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, 求电动机的无功功率和视在功率。

2. 用戴维宁定理求下图(图2)中负载电流I。

　　　　　　　　                            　　[image: image33.png]


　　　　　　　　　　　　　　

电工与电子技术参考答案

一、填空题  1.iR，-iR
2.最大值   频率   初相位   有效值   
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3.     4、本征和   PN 
5、  本征激发  ， 自由电子  6、星形连接  和  三角形连接       ，  三角形   
7、自由电子 ， 空穴 。8、  多级直接   9、越小  ，  越强 。10、空穴 ， 自由电子 。
二、判断题，　1. √2. ×3. ×4. √5. √ 6. √  7. ×8. ×9.  10. 
三、选择题1. A  2. C  3. C　4. C  5. A  6.    7.D D B D  B B C
四、简答题

1．

2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？

电厂(其它形式的能转化为电能)  电力网(电能分配传输) 

负载或用户(电能转化为其它形式的能)

五、作图题(第1小题6分，第2小题9分，共计15分)略

六、计算（第1小题10分，第2小题15分，共计25分）
1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, 
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, 求电动机的无功功率和总功率。

电动机吸收的功率即是电源的有功功率 
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视在功率 
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无功功率  
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2．用戴维宁定理求下图(图3)中负载电流I。

求戴维宁等效电阻（5分）：
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电压源短路，由ab端向左看，
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求戴维宁等效电源（5分）
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求电流I (5分)
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