|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **计算机网络，试题序号27-30题，共考4题**  （）被认为是Internet的前身。-->ARPANET  （）对通信要求高，且复杂性也高。-->广域网  （）服务器会自动把域名地址解析为 IP 地址。-->DNS53  （）广泛应用于连接校园、工厂及机关的个人计算机或工作站。-->局域网  （）既是用于检索的软件又是提供查询、检索的网站。-->搜索引擎  （）将工作站或服务器连到网络上，实现资源共享和相互通信。网卡  （）可以解决 1P 地址不够用的问题。-->1Pv654  （）可以解决IP地址不够用的问题。-->IPv6  （）是唯一在Internet上标识计算机的位置、目录与文件的命名协议。URL  （）是下一版本的Internet协议，采用128位地址长度。-->IPv655  （）协议是一种可靠的面向连接的协议，主要功能是保证信息无差错。TCP | （）一般属于一个单位所有，其易于建立、维护与扩展。-->局域网  1983 年初，美国军方将其所有军事基地的各子网都连接到ARPANE。TCP/IP  1987 年 9 月 20 日我国（）教授发出了第一封电子邮件“越过。钱天白  1994 年 4 月 20 日我国正式连入 Internet 所使用专线的带宽为。64kbps  1998年，某大学建设了中国第一个IPv6试验床所依托的是（）。-->CERNET  1nternet 的管理机构给出了（）个顶级域名。-->147  1nternet 开发的第一套协议是（）。-->TCP/1P8  1nternet 是全球最具影响力的计算机互联网，也是世界范围。信息资源网  1nternet 是由美国发明的，除美国外，每个国家和地区都有自己。cn  1nternet 用户的电子邮件地址格式必须是（）。用户名@邮件服务器域名  1P 数据分组在传输过程中，可能出现顺序颠倒数据失真甚至重复。TCP协  1Pv4 的 32 位地址共 40 多亿个，1Pv6 的 128 位地址是 。2 的 96 次 | 1Pv4 地址长度为（）。-->32bit  1Pv6 必将替代 1Pv4 的原因（）1Pv6 提供的地址总数足以满足我们现在  20 世纪 60 年代美国国防部赞助的研究人员在 4 所大学。ARPANET  CNGI 核心网 CERNET2 正式开通。这是目前世界上规模最大。IPv6。协议  HTTP 协议采用（）方式传送 web 数据。-->请求/响应  HTTP 协议的功能是（）。-->用于传送 Web 数据  HTTP 协议是（）。-->超文本传输协议  HTTP 协议允许将超文本标记语言（）文档从 Web 服务器传送到。HTML  Internet 传递文件的最主要的协议是（）协议。-->FTP  Internet 上，传输层的两种协议是（）和 UDP。-->TCP  Internet 上使用最广泛的标准通信协议是（）。-->TCP/IP  Internet 中，BBS 不具备的功能是（）。-->修改服务器上的文件 |
| Internet 中，发送 E-mail 的标准协议是（）\_。-->邮件传输协议  IP 地址用十进制表示，每段最大数是 255。202.257.184.2 与 255.255.2  IP 协议工作的层是在（）。-->网络层  IPv6必将替代IPv4的原因是（）。IPv6提供的地址总数足以满足我们现在  IP数据分组在传输过程中，可能出现顺序颠倒、数据丢失、数据。TCP协议  LAN 通常是指（）。-->局域网  NSFNET取代ARPANET正式成为Internet的主干网是在（）。-->1988 年  Ping 远程 IP，如果收到（）个应答，表示成功地使用了默认网关。-->4  QQ 是（）。-->即时通信聊天软件  SMTP 是一个基于文本的协议，它是 Internet 上传输（）的标。电子邮件  SMTP 协议是（）。-->邮件传输协议  TCP/1P 协议的全称是（）。-->传输控制协议和网际协议 | TCP/1P 协议集确立了 1nternet 的技术基础，其核心功能。寻址和路由选  TCP/IP 协议是 Internet 中计算机之间通信所必须共同遵循的。通信规定  TCP/IP 协议中 IP 协议负责（）。-->数据传输  UDP 的全称是（）。-->用户数据报协议  WWW 的描述语言是（）。-->HTML  www 服务器把信息组织成为（）。-->分布式的超文本  www 服务器与 www 客户机之间的应用层传输协议是。超文本传输协议  WWW 网站要用一种语言编写，采用 http 协议去浏览，该描述语言。HTML  xxxx@xxxx.xx 是一种典型的用户（）。-->电子邮件地址  安装 Windows 操作系统和安装 Apple 操作系统。它们使用了统一的网络  按照网络的传输速率，从小到大排序正确的是（）。-->广域网城域网  按照网络信号的传输延迟，从小到大排序正确的是（）\_。局域网城域网 | 北京大学和清华大学的网站分别为 www.pku.ed。它们使用同一个 1P 地址  被广泛应用于工厂及机关的个人计算机或工作站,连接校园的网络。局域网  博客最初的名称是 Weblog，由 web 和 log 两个单词。指写作或是拥有  不仅是第一代互联网全球化进程的推动者和受益者，而且在下一代。美国  不是即时通信软件是：（）。-E-mail  测试网络是否连通可以使用命令（）。-->ping  出差在宾馆，笔记本电脑上网动态自动获取网络参数。网卡的物理 MAC 地  出差在外住在宾馆中，宾馆称可提供免费的无线上网服务，自己。Wifi  传输控制协议/网际协议即（），属于工业标准协议，是 Internet。TCP/IP  从一个单位的域名地址，基本可以看出该单位www.xxx.edu。美国教育机构  大学的学生宿舍一般通过校园网接入 1nternet，此时，校园网。1SP  大中型企业用户全功能的应用，最理想的接入网络的方式是（）。-->光纤 |
| 当前我国的主要以科研和教育为目的，从事非经营性活动。中国教育和科研  当使用 ipconfig 时不带参数选项。所有与本接口连接的主机 IP  当使用 QQ 进行网络聊天时，用户的计算机必须（）。-->连入因特网  第一阶段的计算机网络又称为“面向（）的计算机网络”。-->终端  典型的局域网硬件部分可以看成由以下五部分组成：网络服务器。网卡  电话拨号接入网络带宽目前大约为（）。-->56Kbps  电子邮件 E-mail 不可以传递（）。-->汇款  对 ADSL 接入 Internet 下面说法正确的（）。-->不需要固定 IP 地址  对于城域网来说，下列说法正确的是。既可以是专用网，也可以是公用网  对于连接 Internet 的每一台计算机，都需要有确定的网络参数。MAC 地址  对于下列说法，错误的是（）。TCP协议可以提供面向非连接不可靠的数据  发送电子邮件时，如果接收方没有开机，那么邮件将。保存在邮件服务器上 | 个人博客是通过互联网博客网站发表各种思想的场所。写“网络日志”的人  关于 Internet 中 WWW 服务，以下说法错误。WWW 服务器必须具有创  关于 Internet，以下说法正确的是（）。Internet 不属于任何个人、企业、  关于 WWW 服务，以下哪种说法是错误的。用户访问 Web 服务器不需要  关于 WWW，不正确的说法是（）。WWW 在查找不同信息时，使用不同的  关于局域网的共享性，以下说法不正确的是（）。驱动器、打印机文件均不  关于网络协议，下列说法正确的是（）。-->以上都正确  关于因特网中主机的 IP 地址，叙述不正确。多台主机可以共用一个 IP 地  光纤的传输速度为（）。-->≥100Mbps  光纤接入网络成本比双绞线（）。-->高  广域网的数据传输速率一般比局域网的数据传输速率（）。-->低  广域网一般采用（）方式进行数据交换。-->存储转发 | 合法的 IP 地址是（）。-->202.196.112.50  合法的 IPv4 地址书写格式是（）。-->102.64.112.50  和普通 Modem 不同，安装 ADSLModem 时必须安装（）协议。-->PPPoE  互联网的普及，在很大程度上依赖于两件事：一是互联网的。环球网（WWW）  互联网用户必须要先申请E-mail帐户，才能（）。-->收发电子邮件  互联网最常见的形式是（）。-->几个局域网通过广域网连接起来  计算机上的 PPPoE 软件是用来（）。-->ADSL 拨号上网软件  计算机网络按使用范围可划分为广域网和局域网。路由器局域网  计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物。20 世纪 50 年代  计算机网络拓扑主要是指（）子网的拓扑结构，它对网络性能。通信  计算机网络最突出的优点是（）。-->相互通信源  家中的计算机通过 ADSL 拨号上网，下面说法。需要固定 1P 地址 |
| 将文件从 FTP 服务器传输到客户机的过程称为（）。-->下载  将文件从客户机传输到 FTP 服务器的过程称为（）。-->上传  接口是（）。-->计算机主机与外部设备之间的桥梁  接入 Internet 的计算机采用（）。-->TCP/IP 协议  接入Internet并且支持FTP协议的两台计算机。所有文件均能传输  接入网技术复杂、实施困难、影响面广。不是典型的宽带网。电话交换网络  接入因特网不会影响用户正常拨打和接听电话的途径主要。ADSL和局域网  进入Word的编辑状态后，进行中文与英文标点符号之间切换的快捷。Ctrl+  进入幻灯片母版的方法是（）。按住Shift键的同时，再单击“普通视图“按  静态RAM（即SRAM）的特点是。在不断电的情况下，其中的信息保持不  局域网常用的网络设备是（）。-->以太网交换机  局域网常用设备不包括（）。-->显示卡（VGA） | 局域网的传输介质目前常用的有（）。-->以上都正确  局域网的通信处理一般由（）完成。-->网卡  局域网的主要功能和作用是（）。-->实施网络通信和共享网络资源  局域网的主要特点不包括（）。-->远程访问  局域网和广域网是以（）来划分的。网络中计算机的分布范围和连接技术  局域网控制的核心部分是（）。-->服务器  局域网相比较广域网的特点有（）。-->局域网的数据传输速度更快  局域网一般提供的数据传输速率（）、低误码率的高质量的。10Mbps以上  局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备。路由器  局域网中，（）拥有自己的操作系统，独立工作，可以访问服。用户工作站  局域网中，主要由（）提供硬盘、文件数据及打印共享等服务功能。服务器  局域网主要用于（）和（）。-->通信共享 | 决定局域网特性的主要技术因素不包括（）\_。-->电脑性能  连接 Internet 不需要确定的网络参数有：（）。-->邮件服务器  连接Internet不需要确定的网络参数有：（）。-->网络提供商  连接到 Internet 的计算机，必须安装的协议是（）。-->TCP/IP协议  连接计算机和信息插座的双绞线内有（）对相互缠绕的线对构成。-->4  连接信息插座和计算机的双绞线接口通常是（）。-->RJ-45  联网计算机在相互通信时必须遵循统一的（）。-->网络协议  两个不同类型的计算机网络能够相互通信是。他们使用了统一的网络协议  两个同学正在网上聊天，他们最可能使用的软件是（）。-->QQ  浏览 WWW 主要采用 http 协议，http 协议称为（）。-->超文本传输协议  路由器工作在 1SO/OS1 模型的（）。-->网络层到物理层  免费软件下载，是利用了Internet提供的（）功能。-->文件传输 |
| 某台计算机接入中国教育和科研计算机网 。这台计算机可以访问上述任何  某台主机的域名为public.cs.hn.cn，其IP地址为。该域名与IP地址表示  某台主机的域名为public.cs.hn.cn，其中（）为主机名。-->public  某用户在邮箱183.net注册用户名为coco，其电子邮箱是（）。coco@183.net  目前，1nternet 为人们提供信息浏览的最主要的服务方式是（）。-->WWW  目前普通PC机网卡带宽为（）。-->10Mbps/100Mbps  目前实际存在和使用的广域网主要采用（）拓扑结构。-->网状型  目前使用的Internet是一个典型的（）结构。-->客户机/服务器  目前使用的IP地址，总共有（）位(二进制)。-->32  目前世界上规模最大下面关于 1nternet 。1nternet的数据传输速率  你发送电子邮件给张三时，如果张三的个人计算机没有。保存在张三的邮件  如果两台计算机的 IP 地址相同，则（）。-->两台都无法正常上网 | 如果你正在研究某个科研课题，为缺乏资料而发愁时，那么通过。互联网  如果申请了一个免费电子邮箱为 zjxm@sincom，则该电子信箱的。zjxm  如果要将邮件发送给多个人，最方便的做。在“收件人”中输入多个email  上网时设置代理服务器，其作用主要有（）。-->以上都是  设置好（）的 1P 地址，TCP/1P 协议才能实现不同网络之间的。网关  实现局域网之间及局域网和广域网之间的互联设备称为（）。-->路由器  使用 ADSL 方式接入 1nternet 需要的硬件设备是（）。-->以上都需要  使用代理服务器除了服务器端代理服务器软件需配置外。IP地址和端口号  使用代理服务器可以加快（）。-->网络浏览速度  使用代理服务器时，所有用户对外占用 IP 数目一般为（）。-->一个  适合移动用户接入互联网的方式是（）。-->无线 LAN  适合智能手机接入互联网的方式是（）。-->以上都是 | 树型拓扑结构的缺点是（）\_。-->对根结点的依赖性大  双绞线内有（）细铜线，成双的绞结在一起。-->8 根  缩写 WWW 表示的是（），它是 1nternet 提供的一项服务。-->万维网  腾讯的 QQ 主要功能是（）。-->即时通信  提供不可靠传输的无连接传输层协议是（）。-->UDP  提供面向连接的传输层协议是（）。-->TCP  通过局域网方式接入 Internet 必需的硬件有（）。1、网卡2、网线1、2  通过局域网接入 Internet 需要的配置为（）。-->以上都是  完成IE个性化浏览的设置，是在（）。-->“程序“选项卡中进行的  万维网（worldwideweb）又称为（），是Internet中应用最。全球信息网  万维网的网址以http为前导，这表示使用（）协议。-->超文本传  万维网是Internet的一个重要资源，获取信息，它的英文简写是（）。-->WWW |
| 网关地址指的是（）。-->接入 Internet 路由器地址  网卡地址按二进制是多少位（）。-->48  网卡是计算机联网的硬件设备，区别于调制解调器，网卡只做数据。电话线  网络（网络适配器）的主要功能不包括（）。-->进行电信号匹配  网络的有线传输媒体有双绞线、同轴电缆和（）。-->光缆  网络协议是计算机网络中传递管理信息的一些规范。下列哪种网络协议是互联网(Internet)所必须使用的：（）。-->TCP/IP  网友们在组织沙龙朋友聊天时，运用了 Internet 的（）服务。-->BBS  网站 www.123456.edu.cn，所属地域是（）。-->中国大陆  网站 www.123456.uk，所属地域是（）。-->英国  网站向网民提供信息服务，是 1nternet 内容提供商；网络运营商。1CP  网址 www.mit.edu 中 mit 是美国麻省理工在 Internet （）。教育机构 | 微博宣传的影响力具有很大弹性，与内容质量。微博宣传的影响力基于用户  为了实现万维网上各种超链接的链接，万维网使用（）。--HTTP 传输协议  文件传输使用的协议是（）。-->FTP170  文件从客户端传输到 FTP 服务器，这个过程称为（）。-->上传  我国被正式承认为接入 Internet 的国家是在我国 1994 年。64kbps  我国陆续建造了基于因特网技术的四个全国。中国教育和科研计算机网  无线 LAN 接入网络的带宽大约为（）。-->11M-54Mbps175  无线 LAN 接入网络对比拨号接入的特点是（）。-->速度较快、方便  无线局域网所能覆盖的范围，在无障碍的情况下，大约为（）左右。-->300m  无线局域网主要用于（）。-->笔记本计算机和手机接入  下边的接入网络方式，速度最慢的是（）。-->GPRS  下列 IP 地址与子网掩码中，不正确。202.196.64.5与 255.255.255.324 | 下列（）不是即时通讯软件。-->E-mail  下列不是 ICP 的为（）。-->sam@zzu.edu.cn  下列不是Internet的特点的是：（）C.内容无关性  下列不属于 CERNET2 主干网核心节点承担地域的是（）。-->香港  下列不属于即时通信软件的是（）。-->PPL1VE  下列不属于一般互联网交流形式的是（）。-->ppt  下列电子邮件地址合法的是（）。-->abc@163.com  下列对 1nternet 叙述比较准确。1nternet 是采用 TCP/1P 协议，由许多  下列各项中属于网络浏览器软件的是（）。-->InternetExplorer  下列关于网络协议说法正确的是（）。通信协议是通信双方共同遵守的规则  下列四项中主要用于在 Internet 上交流信息的是（）。-->BBS  下列网络属于广域网的是（）。通过电信运营商从广州到北京的计算机网络 |
| 下列网站哪个不从事电子商务（）。-->www.edu.cn  下列选项中，不属于 Internet 提供的服务的是（）。-->软件制作  下列有关计算机网络叙述错误的是（）。以接入的计算机多少可以将网络划  下列域名中，（）一般表示电子公告栏。-->bbs.tsinghuedu.cn  下面 IP 地址和子网掩码表示格式正确的是（）。202.22.11.15/255.255.255.0  下面（）命令可以查看网卡的 MAC 地址。-->ipconfig/all  下面（）命令可以查看网络参数的配置以及网卡的 MAC地址。ipconfig/all  下面是某单位的主页的 web 地址 URL，其中符合 Uhttp://www.jnu.edu.cn  下面有效的 IP 地址是（）。-->130.192.33.45  下一代 InternetIP 的版本是（）。-->IPv6  下列软件可以查看 WWW 信息的是（）。-->浏览器软件 | 下列说法不正确的是（）。-->1pv4 地址有 128 位  下列说法错误（）。FTP 只允许在一个局域网内的计算机之间传输文本文件  下列说法错误的是（）。-->电子邮件可以发送的多媒体只有文字和图像  下列说法正确（）。**20** 世纪 60 年代初美国航空公司与 IBM 合作开发了飞  下列说法中正确的是（）。使用 Internet 的计算机必须使用 TCP/IP 协议  下列四项中表示域名的是（）。-->[www.cctv.com](http://www.cctv.com)  现有地址 1：11001010110001000111000010100110。两个都是 1P 地址  星型拓扑结构的缺点是（）\_。-->中心结点的故障导致整个网络的瘫痪  要能顺利发送和接收电子邮件，下列设备必需的是（）。-->邮件服务器  要使用智能手机的邮件系统，需要首先配置接收电子邮件的（）服务器。POP3  一般传输速率最低的是（）\_。-->广域网  一般情况下，通过局域网的方式接入到Internet，（）->安装虚拟拨号软件 | 一般所说的家中 ADSL 上网，是指通过 ADSL 猫和（）与。公用电话线路  一个办公室中有多台计算机，每个计算机都配置有网卡，并已经购。双绞线  一个单位共有 100 个人，仅向 ISP 申请到一个 IP 地址。100 人  一个网络协议的要素包括（）\_。-->以上都是  一个校园网与城域网互联，它应该选用的互联设备为（）。-->路由器  一个学校内部网络一般属于（）\_。-->局域网  以下不属于目前常用的传输介质的是（）。-->卫星信道  以下不属于网络拓扑结构的是哪一项（）\_。-->流线型  以下对代理服务器说法不正确的是（）。-->不可以限制封锁 IP 地址  以下对代理服务器说法正确的（）。通过它来加快我们浏览某些网站的速度  以下关于 Internet 的知识不正确的是（）。-->消除了安全隐患  以下关于通过WiFi接入互联网的描述中，不正确的。WiFi接入就是接入移 |
| 以下关于通过WiFi接入互联网的描述中，正确。WiFi接入就是通过WLAN  以下关于子网掩码的说法中，正确的是（）。子网掩码的作用是用来区分网  以下活动中，不属于电子商务范畴的是（）。-->现场交易  以下几种说法正确的是（）。ADSL 接入 Internet 有虚拟拨号和专线接入两  以下几种说法中正确的是（）。-->ICP 是指信息服务提供商  以下几种说法中正确的是（）。从某种意义上讲，Internet是由分层的 ISP  以下哪个不是网络拓扑结构（）。-->开放型  以下哪项不是 UDP 协议的特性（）。-->提供可靠服务  以下说法错误的是（）。-->ADSL 上网不需要任何协议支持  以下说法属于使用代理服务器作用的是（）。-->以上说法都正确  以下说法正确的是（）。-->TCP/IP 协议是接入 Internet所必需的  以下说法正确的是（）。-->以上都不正确 | 应用层中主要的协议是（）。-->以上都是  用户出差携带一台无线路由器，用（）接入宾馆信息插座。双绞线  用户计算机通过局域网接入 Internet 需要的配置为（）。-->以上都是  用户上网发布不良信息，公安局网监警察能通过 IP 地址确定（）位置  有关 Internet 互联网的概念错的是（）。-->Internet 是一种小型局域网  域名代表着一种机构分类，一般来说，从某网站名字www.\*\*.gov。政府机  域名服务DNS的主要功能为（）。通过请求及回答获取主机和网络相关信息  域名服务是使用下面的（）协议。-->DNS  域名为 BBS.szptt.net.cn 的站点一般是指（）。-->电子公告栏站点  域名系统采用（）结构。-->层次  域名与 1P 地址一一对应，1nternet 是靠（）完成这种对应关系的。-->DNS  远程登录使用的协议是（）。-->telnet | 在 1nternet 上的服务器有（）。-->以上都是  在 1nternet 中，DNS 服务器解析某 mail 服务器的 1P 地。相同  在 ADSL 拨号上网过程中，在对话框中填入的用户名和密码。1SP 提供的  在 Internet 上，实现文件传输的协议是（）。-->FTP  在 Internet 域名中，com 通常表示（）。-->商业机构  在Internet的通信协议中，可靠的数据传输是由（）来保证的。TCP协议  在Internet上的计算机，下列描述错误。可以两台计算机共用一个IP地址  在Internet上给在异地的同学发一封邮件，是利用了Inter。E-Mail  在Internet上能唯一标识计算机的位置、目录与文件的是（）。-->URL  在Internet选项窗口中的“安全”选项卡中，Web内容。受限制的发行人  在Internet选项窗口中的“连接”选项卡中，不能完成。设置打印机连接  在Internet选项窗口中的“内容”选项卡中，可以进行。分级审查、证书 |
| 在报纸上经常看到开通某网，如中国大学生网，规范的讲，它。1CP 的 WWW  在地址栏中输入 http://zjhk.school.com 中，zjhk.school.com是。域名  输入域名地址，（）会解析为用数字表示的 IP 地址。dns  在计算机网络发展的第二阶段，主要实现了（）。多台主机互联的通信系统  在家中利用 ADSL 或有线 LAN 配置一个无线路由，就可以通过。WiFi  在局域网的实际应用中，最重要的是（）\_。-->资源共享  在局域网中，当用户共享文件夹时，其安全性与未共享时相比将。有所下降  在局域网中不能共享（）。-->显示器  在浏览器中输入 http://某网站名/，http 是 。超文本传输协议  在美国军方的赞助下，促成了 TCP/IP 协议的研究开发。加州大学伯克利分  在下列选项中，不属于 Internet 功能的是（）。-->程序编译  在下面服务中，（）不属于 Internet 标准的应用服务。-->NetBIOS 服务 | 在许多宾馆中，都提供 Wifi 无线上网方式。手机不需要 IP地址  在许多宾馆中，都提供 Wifi 无线上网方式，客。手机需要动态获取 TCP/IP  在以下四个 WWW 网址中，哪一个网址不符合 WWW。www.nk.cn.edu  在因特网上，可以将一台计算机作为另一台主机的远程终端，此服务。Telnet  张三发送电子邮件给你时，如果你的个人计算机没有开机。保存在你自己的  政府采用的域名是（）。-->gov  中国的顶级域名是（）。-->cn  中国教育科研网一般分为三级网络，分别是主干网、地区网与校。地区网  中国下一代互联示范工程缩写为（）。-->CNGI  子网掩码不能单独存在，它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用，就是将某个IP地址划分成（）和主机地址两部分。-->网络地址  下列设备中，不具有路由功能的是（）。-->网卡 |  |