
19级Auto CAD与机械制图（高起专）复习资料
填空题

1、剖视图分全剖视图、          、           三大类。

2、断面图分重合断面图和         两大类。移出断面图的轮廓线宜用        绘制。

3、螺纹的五要素为牙型、直经       、        和         。

4、零件图包括的内容        、        、        和        。

5、孔Ф40±0.2的基本尺寸是      、上偏差是    、下偏差是     ；最大极限尺寸是      ,最小极限尺寸是      ，公差是     。 

6、视图分           、向视图、           和           。

7．在组合体视图上标注尺寸，应做到     、      、         。
8．基本尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为      。
9．零件加工表面具有的较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特性，称为        。
10．装配图的特殊画法有拆卸画法、     画法、    画法和     画法和单独表示法。
二、看懂两视图，补画第三视图
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画出斜视图（15分）
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将主视图改成全剖视图（画在主视图的上方）

1、
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2、
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五、改错题

1、 补全剖视图中缺漏的线。
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找出图中螺纹画法的错误，将正确的画在空白处。
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六、在图中标注尺寸（尺寸数值从图上1∶1量取，取整数）

[image: image11.png]


1.
2.
[image: image12.png]&l




3.
[image: image5.png]FRFRHR 304 VG, FHIERPE HE ST A KEAE .




AutoCAD与机械制图复习资料参考答案
填空题

1、剖视图分全剖视图、 半剖视图、 局部剖视图三大类。

2、断面图分重合断面图和 移出断面图 两大类。移出断面图的轮廓线宜用粗实线绘制。

3、螺纹的五要素为牙型、直经、 螺距 、 旋向 和 线数 。 

4、零件图包括的内容一组图形、一组尺寸、技术要求和标题栏。

5、 

6、

7．在组合体视图上标注尺寸，应做到 正确 、 齐全 、 清晰 。
8．基本尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为 配合 。
9．零件加工表面具有的较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特性，称为 表面粗糙度 。
10．装配图的特殊画法有拆卸画法、 假想 画法、 简化 画法和 夸大 画法和单独表示法。
二、看懂两视图，补画第三视图（10分）
1、答案无
2、
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画出斜视图（15分）
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四、将主视图改成全剖视图（画在主视图的上方）（15分）
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五、改错题（第1小题10分，第2小题15分，共25分）

1、 补全剖视图中缺漏的线。

答案无
2、找出图中螺纹画法的错误，将正确的画在空白处。
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六、在图中标注尺寸（尺寸数值从图上1∶1量取，取整数）（15分）

1.


2.

3、
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准确数值请以实际图案测量为准








Auto CAD与机械制图



