
JAVA程序设计复习资料
一、单项选择题

1.当执行ADD AX，BX指令后，若AX的内容为4E52H时，设置的奇偶标志位PF=0，下面的叙述正确的是(       )。

A.表示结果中含1的个数是奇数        B.表示结果中含1的个数是偶数

C.表示该数是奇数                    D.表示结果中低8位中含1的个数是奇数

2.设物理地址(21000H)=20H,(21001H)=30H，(21002H)=40H。如从地址21001H中取出一个字的内容是(       )。

A.2030H           B.3040H          C.3020H           D.4030H

3.转移指令JMP NEAR PTR PROCA的转移范围是(       )。

A.8000H～7FFFH   B.7FFFH～0FFFH  C.80H～7FH        D.0FH～7FH

4.设CF=1，实现AL内容乘2的指令是(       )。

A.RCL AL，1      B.SAR AL，1      C.SHL AL，1       D.ROR AL，1

5.算术右移指令SAR和逻辑右移指令SHR，两条指令执行结果完全相同的条件是(       )。

A.目的操作数最高位为0              B.目的操作数最高位为1

C.目的操作数为任意情况          
 D.无论什么情况都不可能完全相同

6.没有语法错误的输入指令是(       )。

A.IN AL，30H     B.IN 30H，AL     C.IN DX，AL       D.IN AL，［BX］

7.与LEA BX，BUF指令完全等效的指令是(       )。

A.MOV BX， BUF                   B.LDS BX，BUF

C.MOV BX，OFFSET BUF             D.MOV BX，WOKD PTR BUF

8.设有变量VAR和标号LAB，不正确的指令是(       )。

A.LEA AX，VAR                    B.LEA AX，LAB   

C.JMP NEAR PTR VAR               D.JMP SHORT LAB

9.设SP的初值为1000H，执行指令PUSH AX后SP的值是(       )。

A.OFFFH          B.1001H         C.0FFEH            D.1002H

10.下列指令执行后既能使AX=0同时又使CF=0,OF=0的是(       )。

A.XOR AX，AX                    B.AND AX，AX      

C.OR AX，AX                     D.TEST AX，0

二、填空题

1.8086/8088存贮器地址分段时，每个段起始地址的特征是___________。

2.执行带符号数字节相乘指令IMUL BL后，CF=1，OF=1意味着___________。

3.假设执行前AX=7862H，指令XOR AX，AX执行后AX中的值是___________。

4.ARRAY DB 0，2 DUP(1，2)，0，3汇编时生成的数据依次是___________。

5.在存取一个存储器操作数时，段地址必须由___________提供。

三、简答题

1.在汇编源程序时，下面数据段共分配多少个字节存储单元?变量BUF的偏移地址是多少?

DATA SEGMENT

     ORG $+20H

DA1 DB 10H DUP(2，3)

DA2 DW 10H DUP(2，3)

     ORG $+20H

BUF DD DA1，DA2

DATA ENDS

2.设BX=0FFFFH，下面指令序列中，每条指令执行后，分别为0，1表示SF、ZF、CF的值，若对标志位无影响，用斜杠/表示

                       SF   ZF    CF   

  STC                                   
  XOR BX， BX    ______________________

  ADD BX，8001H  ______________________

  SAR BX,1        _________________  ___
如果执行NEG AL指令后AL中的内容仍保持不变，那么AL中的值是多少?执行后OF的值又是多少?

四、程序分析题

1. DA1  DB ′01234′

   DA2  DB 5 DUP(0)
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        MOV SI，0

        MOV CX，5

   LOP：MOV AL，DA1［SI］

        ADD AL，11H

        OR AL，01H

        MOV DA2［SI］，AL

        INC SI

        LOOP LOP

试问：(1)程序段执行后，写出DA2各字节中的数据。

程序中MOV AL，DA1［SI］指令的源操作数是什么寻址方式

2.VAR1 DW 1234H，89，255，-2，-0AH

  VAR2 DB 34，78H，44，22，19，-12
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        MOV AH，23H

        LEA BX，VAR1+4

        MOV AL，BYTE PTR ［BX+1］

        MOV SI，WORD PTR VAR2+3

程序段执行后AX=_______，SI=_______。

3.BUF DW 1，0，0AB1CH，582H，9，3A04H，9，0
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       LEA DI，BUF

       MOV CX，8

       MOV AX，9

       REPNZ SCASW

       JNZ K1

       SUB DI，OFFSET BUF

       MOV DX，DI

       SHR DX，1

       ADD DL，30H

       MOV AH，2

       INT 21H

   K1：……

上述程序执行后：(1)程序完成什么功能?(2)显示输出的是什么值?

4. MOV BX，1

          XOR AX，AX

          MOV CX，5

    NEXT：ADD AX，BX

           INC BX

           LOOP NEXT

上述程序段执行后AX=_______；BX=_______。

5.设AL中高低4位分别有大于7的数，

   MOV AH，AL

   AND AH，88H

   MOV AL，AH

   OR AL，11H

程序段运行后，AH=_________，AL=_________。

五、编制程序题

1.用字符串指令编制一程序段，把以DAT1为首址的数据区中的100个字节数据依次传送到以DAT2为首址的数据区中。要求：在程序中按地址递减方式进行数据传送。

JAVA语言程序设计复习资料：

单项选择

D  2.D  3.？  4.C  5.A  6.？  7.？  8.C  9.C  10？   

填空题

1.在十六进制表示的地址中，最低位为0或二进制表示的地址中，最低4位均为0.

2.？？
3.0
   0,1,2,1,2,0,35.

？
简答题

1.（1）共分配0A8H个字节存储单元

BUF的偏移地址是0A0H
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程序分析题
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五、编制程序题
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