PLC技术与工程应用复习资料
一 单选题
1. PLC的CPU逐条执行程序，将执行结果存放到（　　　）。 
	A. 输入映像寄存器 

	B. 输出映像寄存器 

	C. 中间寄存器 

	D. 辅助寄存器 


2. SM是（　　　）存储器的标志符。 
	A. 高速计数器 

	B. 累加器 

	C. 内部标志位存储器 

	D. 特殊标志位存储器 


3. 以下不属于低压电器的是（　　　）。 
	A. 熔断器 

	B. 按钮 

	C. 接触器 

	D. 避雷器 


4. 热继电器的整定值为6.8A，则动作范围应选用 。 
	A. 0.4~0.64A; 

	B. 0.64~1A; 

	C. 4~6.4A; 

	D. 6.4~10A; 


5. S7-200系列PLC处于（　　　）模式时，允许自由口通讯。 
	A. RUN模式 

	B. 监控模式 

	C. STOP模式 

	D. 都可以 


6. 三相笼形电动机采用星-三角降压起动，使用于正常工作时 接法的电动机。 
	A. 三角形; 

	B. 星型; 

	C. 两个都行; 

	D. 两个都不行; 


7. PLC的CPU运行时，始终为1的特殊存储器标志位是（　　　）。 
	A. SM0.1 

	B. SM0.4 

	C. SM0.0 

	D. SM1.0 


8. 文字符号KM表示（　　　）。 
	A. 接触器 

	B. 中间继电器 

	C. 低压断路器 

	D. 熔断器 


9. 熔断器主要用做电路或用电设备的 （　　　）。 
	A. 短路保护 

	B. 失压保护 

	C. 过载保护 

	D. 零压保护 


10. 下列电器中不能实现短路保护的是（　　　）。 
	A. 熔断器 

	B. 过电流继电器 

	C. 热继电器 

	D. 低压断路器 


11. 下图示电路中，既能实现点动控制，也能实现长动控制的是（　　　）。 
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12. 接近开关属于 
	A. 有触点开关; 

	B. 无触点开关; 

	C. 机械开关; 

	D. 继电器的一种; 


13. 欠压继电器的符号 
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14. 上图示电路中，正常操作时只能进行点动工作的是（　　　）。 
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15. S7-200系列CPU226 PLC有（　　　）个通讯端口。 
	A. 1个 

	B. 2个 

	C. 3个 

	D. 4个 


16. 交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 。 
	A. 线圈端电压增大; 

	B. 线圈阻抗增大; 

	C. 线圈电流增大; D.线圈电流减小; 


17. PLC的工作方式是（　　　）。 
	A. 等待工作方式 

	B. 中断工作方式 

	C. 扫描工作方式 

	D. 循环扫描工作方式 


18. 交流接触器不释放，原因可能是 
	A. 线圈断电; 

	B. 触点粘结; 

	C. 复位弹簧拉长;失去弹性; 

	D. 衔铁失去磁性; 


19. 能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 。 
	A. 电气原理图; 

	B. 电气布置图; 

	C. 电气接线图; 

	D. 电气系统图; 


20. 接触器的额定电流是指 。 
	A. 线圈的额定电流; 

	B. 主触头的额定电流; 

	C. 辅助触头的额定电流; 

	D. 以上三者之和; 


二 判断题
31. 低压断路器又称为自动空气开关。 （  ）
32. 三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。 （  ）
33. 低压断路器是开关电器，不具备过载、短路、失压保护。 （  ）
34. 接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。 （  ）
35. 一台线圈额定电压为220V的交流接触器，在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 （  ）
36. 热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 （  ）
37. 熔断器的额定电压应小于线路的工作电压。 （  ）
38. 熔断器在电路中既可作短路保护，又可作过载保护。 （  ）
39. 时间继电器之所以能够延时，是因为线圈可以通电晚一些。 （  ）
40. 接触器的额定电压指的是线圈的电压。 （  ）
41. 电气接线图中，同一电器元件的各部分不必画在一起。 （  ）
42. 电流继电器的线圈一般要并联在电路中。 （  ）
43. 交流电动机由于通入的是交流电，因此它的转速也是不断变化的，而直流电动机则其转速是恒定不变的。 （  ）
44. 接近开关是无触点电器。 （  ）
45. 交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。 （  ）
46. 空气阻尼式时间继电器精度相当高 （  ）
47. 行程开关、限位开关是同一种开关。 （  ）
48. 电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。 （  ）
49. 主令电器在自动控制系统中接入主回路。 （  ）
50. 只要任意调换三相异步电动机的两个电源接线，就可以改变电动机转向。 （  ）
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