PLC技术及工程应用复习资料及答案
一、填空题

1. PLC的最基本的应用是用它来取代传统的（继电器）进行（逻辑控制）。 

2. 可编程控制器采用一种可编程序的存储器，在其内部存储执行 （逻辑运算）、 （顺序控制）、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式和模拟式的 （输入输出）来控制各种类型的机械设备和生产过程。 

3. 手持式编程器可以为 PLC编写 （指令表） 方式的程序。 

4. （M8002）是初始化脉冲，仅在（由 STOP变为 RUN）时接通 一个扫描周期。 

5. 选择 PLC型号时，需要估算 （输入输出点数） ，并据此估算出程序的存 储容量，是系统设计的最重要环节。 

6. PLC一般 （能） （能，不能）为外部传感器提供 24V直流电源。

7.PLC 中输入接口电路的类型有 （直流） 和 （交流） 两种。

8.PLC 的输入模块一般使用 （光电耦合电路）来隔离内部电路和外部电路。

9.具有自己的 CPU 和系统的模块称为 （CPU 模块） 。

10.EM231 模拟量输入模块的输入类型为 （字/W） 。

二、选择题

1.FX 系列 PLC中, 比较两个数值的大小, 用什么指令（D）。 

A.TD           B.TM         C.TRD            D.CMP 

2．三菱 FX型 PLC输出点中，继电器一个点最大的通过电流是多少（D）。 

A．1A          B.200 mA     C.300 mA         D.2A 

3. 在 PLC自控系统中, 对于压力输入, 可用什么扩展模块（A）。 

A. FX2N－4AD                B.FX2N－4DA 

C.FX2N-4AD-TC              D.FX2N－232BD 

4. FX系列 PLC中 OUT,表示什么指令（）B。 

A. 下降沿     B.输出        C.输入有效       D.输出有效 

5. FX 系列 PLC中 PLF,表示什么指令（A）。
A.下降沿     B.上升沿       C .输入有效      D. 输出有效

6. 下列结构中，不属于PLC的基本组成结构的是（ D ）。

A.CPU     B.输入、输出接口    C.存储器  D.定时器

7. 三菱公司PLC的型号为FX2N-48MR，则它的I/O总点数为（A）。

A.48    B.4   C.8    D.不能确定

8. 继电接触式控制电路可以翻译成PLC的（D）程序。

A.助记符   B.梯形图  C.语言   D.汇编语言

9. 某PLC的输出接口是晶体管电路，则其输出可驱动（B）负载。

A.交流   B.直流  C.交、直流    D.不能确定

10. 三菱PLC的内部实时时钟数据存放的寄存器为（D）。

A.DO-D20     B.D30-D40    C.D8000-D8090    D.D8013-D8019

11. 世界上第一台PLC生产于（ c   )。 

A.1968年德国   B.1967年日本  C.1969年美国   D．1970年法国

12. PLC英文名称的全称是（ B   ）。  

A． programming logic controller  

B． programmable logical controller  

C． programmer logical controller  

D． programing logic controller

13. 下列不属于PLC硬件系统组成的是（ C  ）。  

A. 中央处理单元   B.输入输出接口  C.用户程序     D.I/O扩展接口

A. 下列不属于PLC硬件系统组成的是 (  A ）。  

B. 用户程序   B.输入输出接口  C.中央处理单元    D.通讯接口

14. PLC的系统程序不包括（ D  ）。  

A. 管理程序   

B. 供系统调用的标准程序模块  

C. 用户指令解释程序   

D. 开关量逻辑控制程序

15. 触摸屏实现换画面时,必须指定（  B   ）。 

A． 当前画面编号 B．目标画面编号 C．无所谓 D．视情况而定

16. 触摸屏不能替代传统操作面板的哪个功能（ C   ）。 

A． 手动输入的常开按钮 B．数值指拔开关 C．急停开关 D．LED信号灯

17. 触摸屏是用于实现替代哪些设备的功能（  D   ）。 

A． 传统继电控制系统 

B． PLC控制系统 

C． 工控机系统 

D． 传统开关按钮型操作面板

18. 触摸屏密码画面设计,主要运用了触摸屏的哪个功能（  C   ）。 

A． 数值输入 B．数值显示 C．使用者等级 D．按钮开关

19. 触摸屏的尺寸是5．7寸,指的是（  C   ）。 

A． 长度 B．宽度 C．对角线 D．厚度

3、 判断题

1. 最初开发制造PLC的主要目的是为了保证控制系统可靠运行。（F）

2. PLC可以向扩展模块提供24V直流电源。（T）
3. 系统程序是由PLC生产厂家编写的，固话到RAM中。（F）
4. PLC有与、或、非三种逻辑运算。（T）
5. PLC是一种数字运算操作的电子系统。（T）
6. 梯形图中某一输出继电器的线圈“通电”时，对应的输出映像寄存器为0状态。输出模块中对应的硬件继电器的线圈失电，其常开触点闭合，使外部负载通电工作。（F）
7. PLC在RUN工作模式时，执行一次扫描操作需的时间称为扫描周期。（F）
8. M8011是10ms时钟脉冲。（T）
9. M8012是1s时钟脉冲。（F）
10. M8013是1s时钟脉冲。（T）
四、简答题

1. PLC有几种编程装置，各有何特点？ 

答：(1）手持式编程器，不能直接输入和编辑梯形图形，只能输入和编辑指令表程序，因此 又叫做指令编程器。

（2）使用编程软件可以在屏幕上直接生成和编辑梯形图、指令表、功能块图和顺序功能 图程序，并可以实现不同程序语言的相互转换。

2. 评价 PLC的技术指标主要包括那些内容？ 

答：评价 PLC的技术指标主要包括输入输出点数、扫描速度、存储器容量、指令种类、通信功能、编程语言、硬件指标等。

3. 导致 CPU进入 STOP状态有几种可能情况？ 

答：导致 CPU进入 STOP状态的可能情况：程序错误，数据字数大于数据块长度，电源故障， 块堆栈溢出， I/O 口故障。

4. PLC的应用范围有哪些？

答：
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5. PLC的应用范围有哪些？

答：
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五、编写程序 

1． 把 D0的内容右移三位后与 100做加法运算，运算结果送入 D10。 

答：
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2． 如果 D10中的数据小于 100，程序转移执行 P10子程序。

答：：
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