 PLC技术及工程应用复习资料及答案
一、填空题 
1. PLC的最基本的应用是用它来取代传统的（ ）进行（ ）。 

2. 可编程控制器采用一种可编程序的存储器，在其内部存储执行 （逻辑运算）、 （顺序控制）、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式和模拟式的 （输入输出）来控制各种类型的机械设备和生产过程。 

3. 手持式编程器可以为 PLC编写 （ ） 方式的程序。 

4. （M8002）是初始化脉冲，仅在（由 STOP变为 RUN）时接通 一个扫描周期。 

5. 选择 PLC型号时，需要估算 （输入输出点数） ，并据此估算出程序的存 储容量，是系统设计的最重要环节。 

6. PLC一般 （能） （能，不能）为外部传感器提供 24V直流电源。

7.PLC 中输入接口电路的类型有 （ ） 和 （交流） 两种。

8.PLC 的输入模块一般使用 （光电耦合电路）来隔离内部电路和外部电路。

9.具有自己的 CPU 和系统的模块称为 （CPU 模块） 。

10.EM231 模拟量输入模块的输入类型为 （字/W） 。

二、选择题

1.FX 系列 PLC中, 比较两个数值的大小, 用什么指令（ ）。 

A.TD           B.TM         C.TRD            D.CMP 

2．三菱 FX型 PLC输出点中，继电器一个点最大的通过电流是多少（D）。 

A．1A          B.200 mA     C.300 mA         D.2A 

在 PLC自控系统中, 对于压力输入, 可用什么扩展模块（ ）。 

FX2N－4AD                B.FX2N－4DA 

C.FX2N-4AD-TC              D.FX2N－232BD 

FX系列 PLC中 OUT,表示什么指令（）B。 

下降沿     B.输出        C.输入有效       D.输出有效 

FX 系列 PLC中 PLF,表示什么指令（A）。
A.下降沿     B.上升沿       C .输入有效      D. 输出有效

下列结构中，不属于PLC的基本组成结构的是（   ）。

A.CPU     B.输入、输出接口    C.存储器  D.定时器

三菱公司PLC的型号为FX2N-48MR，则它的I/O总点数为（A）。

A.48    B.4   C.8    D.不能确定

继电接触式控制电路可以翻译成PLC的（D）程序。

A.助记符   B.梯形图  C.语言   D.汇编语言

某PLC的输出接口是晶体管电路，则其输出可驱动（B）负载。

A.交流   B.直流  C.交、直流    D.不能确定

三菱PLC的内部实时时钟数据存放的寄存器为（D）。

A.DO-D20     B.D30-D40    C.D8000-D8090    D.D8013-D8019

世界上第一台PLC生产于（   )。 

A.1968年德国   B.1967年日本  C.1969年美国   D．1970年法国

PLC英文名称的全称是（ B   ）。  

programming logic controller  

programmable logical controller  

programmer logical controller  

programing logic controller

下列不属于PLC硬件系统组成的是（ C  ）。  

中央处理单元   B.输入输出接口  C.用户程序     D.I/O扩展接口

下列不属于PLC硬件系统组成的是 (  A ）。  

用户程序   B.输入输出接口  C.中央处理单元    D.通讯接口

PLC的系统程序不包括（ D  ）。  

管理程序   

供系统调用的标准程序模块  

用户指令解释程序   

开关量逻辑控制程序

触摸屏实现换画面时,必须指定（     ）。 

当前画面编号 B．目标画面编号 C．无所谓 D．视情况而定

触摸屏不能替代传统操作面板的哪个功能（ C   ）。 

手动输入的常开按钮 B．数值指拔开关 C．急停开关 D．LED信号灯

触摸屏是用于实现替代哪些设备的功能（     ）。 

传统继电控制系统 

PLC控制系统 

工控机系统 

传统开关按钮型操作面板

触摸屏密码画面设计,主要运用了触摸屏的哪个功能（  C   ）。 

数值输入 B．数值显示 C．使用者等级 D．按钮开关

触摸屏的尺寸是5．7寸,指的是（  C   ）。 

长度 B．宽度 C．对角线 D．厚度

判断题

最初开发制造PLC的主要目的是为了保证控制系统可靠运行。（F）

PLC可以向扩展模块提供24V直流电源。（ ）
系统程序是由PLC生产厂家编写的，固话到RAM中。（F）
PLC有与、或、非三种逻辑运算。（ ）
PLC是一种数字运算操作的电子系统。（T）
梯形图中某一输出继电器的线圈“通电”时，对应的输出映像寄存器为0状态。输出模块中对应的硬件继电器的线圈失电，其常开触点闭合，使外部负载通电工作。（F）
PLC在RUN工作模式时，执行一次扫描操作需的时间称为扫描周期。（F）
M8011是10ms时钟脉冲。（T）
M8012是1s时钟脉冲。（ ）
M8013是1s时钟脉冲。（T）
四、简答题

PLC有几种编程装置，各有何特点？ 

答：

评价 PLC的技术指标主要包括那些内容？ 

答：评价 PLC的技术指标主要包括输入输出点数、扫描速度、存储器容量、指令种类、通信功能、编程语言、硬件指标等。
导致 CPU进入 STOP状态有几种可能情况？ 

答：导致 CPU进入 STOP状态的可能情况：程序错误，数据字数大于数据块长度，电源故障， 块堆栈溢出， I/O 口故障。

PLC的应用范围有哪些？

答：

[image: image1.png]%+ PLC [MRATEH
(D) JFREZE
2) BB
(3) PHERIL R
4) Bl
(5) JEHE IR




PLC的应用范围有哪些？

答：

五、编写程序 

把 D0的内容右移三位后与 100做加法运算，运算结果送入 D10。 

答：

如果 D10中的数据小于 100，程序转移执行 P10子程序。

答：：
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