
19级PLC技术及工程应用（高起专）复习资料 

一、填空选择题

1. PLC 是一种工业控制计算机，它的基本结构是由____________、____________、存储器和____________组成。

2. PLC 开关量输出接口按 PLC 内部使用的器件可以分为晶体管输出型、 ____________输出型和____________输出型。

3. PLC用户程序的完成分为_____________、____________ 、______

____三个阶段。这三个阶段是采用___________工作方式分时完成的。

4. PLC 的编程语言常用的有 、______________、____________和功能图语言及高级语言。

5. PLC 的控制系统构成主要由输入设备、 ___________和____________等三部分。

6. 型号为 FX1s-20MR 的 PLC，它表示的含义包括如下几部分：它是_______________单元，其输入输出总点数为_______点，其中输入点数为______点，输出点数为________点，其输出类型为____________ 。

7、触点系统的结构形式有 　　　　　 、指形触点。 
8、工作在交流电压　　　　 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 
9、交流接触器的触点系统分为　　　　　　和辅助触点，用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 
10、热继电器有多种结构形式，最常用的是　　　　　 结构，即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成，一端固定，另一端为自由端。 
11、熔断器主要作为电路的　　　　　保护元件。 
12 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动，其中电气制动方法有：　　　　　 、能耗制动、再生制动等。 
二、单项选择题：

1. 下列结构中，不属于 PLC 的基本组成结构的是（   ）。

A. CPU     B. 输入、输出接口    C. 存储器    D. 定时器

2. 三菱公司 PLC 的型号为 FX2N-48MR，则它的 I/O 总点数为（ ）。

A. 48      B. 4        C. 8        D. 不能确定

3. 继电接触式控制电路可以翻译成 PLC 的（   ）程序。

A. 助记符  B. 梯形图   C. C 语言   D. 汇编语言

4. 下列不属于 FX2N 系列 PLC 的编程元件的是（   ）。

A. 输入继电器X     B. 输出继电器Y 

C. 辅助继电器M     D. 热继电器FR 

5. 某 PLC 的输出接口是晶体管电路，则其输出可驱动（   ）负载。 

A. 交流     B. 直流     C. 交、直流     D. 不能确定

6. 三菱 PLC 的内部实时时钟数据存放的寄存器为（   ）。

A. D0-D20    B. D30-D40   C. D8000-D8090   D. D8013-D8019 

7、电磁机构中，吸引线圈的作用是：（　　 ） 

　　A、将电能转化成磁场能量　　　 B、将磁场能转化成电能　

8、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的（　 ） 

　　A、辅助触点　　　　　　　　　 B、主触点 

9、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是：（　 ） 

　A、交流接触器有短路环，而继电器没有　

　B、交流接触器有主、辅助触点之分，而继电器没有    C、没有区别 

10、下列对PLC输入继电器的描述正确的是：（　 ） 

　A、输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 

　B、输入继电器的线圈只能由程序来驱动 

　C、输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 

11、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是：（　 ） 

A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动　C、烧毁线圈　 D、烧毁触点 

12、中间继电器的电气符号是：（　　 ） 

　A、SB　　　　　 B、KT　　　　C、KA　　　 D、KM

三、判断题：如正确，请在每题的括号内打“√” ；如错误，请在每题的括号内打“×”

1. PLC 的输出指令 OUT 是对继电器的线圈进行驱动的指令，但它不能用于输入继电器。（   ） 

2. 把应用程序写入 PLC 中，可以在线编程也可以离线编程。（   ）

3. 在 PLC 控制中可利用 PLC 内部定时器来取代低压电器时间继电器来实现时间控制。（   ）

4. 在 FX2N—20 M R 的 PLC 中设置有输入继电器 X430、输出继电器 Y480、辅助继电器M790。（   ）

5. 输出接口为晶体管输出的 PLC可以驱动交流负载。（   ）

6、PLC的输出继电器的线圈不能由程序驱动，只能由外部信号驱动 （ ） 

7、PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置。 （ ） 

8、PLC的软继电器编号可以根据需要任意编写。 （ ） 

9、在绘制电气元件布置图时，重量大的元件应放在下方，发热量大的元件应放在上方。 （ ） 

10、在设计PLC的梯形图时，在每一逻辑行中，并联触点多的支路应放在左边。（ ）

四、分析题（满分 10 分）

1、试分析图 1 所示 PLC 的硬件接线和程序实现对三相异步电动机的正转长动控制的工作原理，包括起动、停止和过载保护实现原理。其中 SB1 为正转起动按钮， SB2 为停止按钮。KM1 控制电动机正转。
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2、简述下列电路的工作过程。 
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五 编程题
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试分析编写图 2 所示梯形图对应的语句指令表程序。 

试分析编写图 3 所示语句指令表对应的梯形图程序。
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                   图3
 
3、写出下面梯形图的程序语句。
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六、改错题（满分 10 分）

1、试分析图 4 所示 PLC 梯形图程序的错误所在，在图中标出错误位置，并在图右侧空白处改正之

2、指出下面梯形图中的错误（在错误处用A、B、C、……标明，不用改正）。 
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七、设计题（满分 14 分）

1. 试设计三个喷水头的 PLC 控制装置。要求如下：

（1）画出 PLC 的 I/O 硬件接线图；

（2）试用 MOV 指令编写 Y000、Y001、Y002 三个喷水头花样方式喷水梯形图程序，喷水花样自行设计。

（3）写出指令表程序。

2、控制过程：
1、小车能在A、B两地分别起动，小车起动后自动返回A地，停止100s等待装料，然后自动向B地运行，到达B地后，停60s卸料，然后再返回A地，如此往复。
２、小车在运行过程中，可随时用手动开关令其停车。
３、小车在前进或后退过程中，分别由指示灯显示其进行的方向。
　　要求完成：
1、列出I/O分配表。
２、作出控制程序梯形图。
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PLC 技术及应用复习资料参考答案

一、填空题：（共 7 小题，每空 1 分，共 30 分）

1. CPU、输入输出电路、电源；

2. 继电器、晶闸管。

3. 输入采样、执行程序、输出刷新、循环扫描。

4. 梯形图、指令语言。

5.

6. 

7、桥式触点 

8、吸引线圈 

9、主触点 

10.双金属片 

11.短路

12、反接制动 
二、单项选择题：（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1、D； 2、A； 3、B； 4、D； 5、  6、 7、A　8、A　9、B　 10、A　11、C　12、C
三、判断题：如正确，请在每题的括号内打“√” ；如错误，请在每题的括

号内打“×”（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

（ √ ）； 2、（ √ ）； 3、（ √ ）； 4、（ × ）； 5、。
6、X　 7、X　8、X　 9、√　 10、√　

四、分析题（满分 10 分）

1．【答】：正转起动： 按下起动按钮 SB1，输入继电器 X000 通电，输出继电器 Y000 线圈通电且自锁，驱动 KM1 线圈通电，主电路中 KM1 的主触点闭合，电动机得电，转动起来。停止： 当按下停止按钮 SB2，输入继电器 X001 常闭触点断开，输出继电器 Y000 线圈断电， KM1 线圈断电，主电路中 KM1 的主触点断开，电动机失电，电动机停止运行。过载保护： 当电动机出现过载时，热继电器 FR 常开触点闭合，输入继电器 X002 常开触点恢复断开，输出继电器 Y000 线圈断电， KM1 线圈断电，主电路中 KM1 的主触点断开，电动机失电，电动机停止运行。

2.接通电源，按下正转启动按钮SB2，正转接触器KM1的线圈得电工作，其常开辅助触点闭合实现自锁，电机开始正转，其常闭辅助触点断开，使反转接触器KM2的线圈不能得电而不能工作（即实现互锁）；松开SB2，正转接触器KM1也能继续工作。在KM1工作过程中如果按下反转启动按钮SB3，其常闭触点使正转接触器KM1的线圈断电而停止工作，即电机停止正转；同时反转接触器KM2的线圈得电开始工作，其常开辅助触点闭合实现自锁，常闭辅助触点断开使KM1无法得电工作（即实现互锁），电机开始反转；松开SB3，反转接触器KM2也能继续工作。在电机正转或反转过程中如果按下停止按钮SB1，相应接触器线圈失电停止工作，电机停止运转。（如果该电路出现短路，则熔断器FU1迅速熔断而切断电路电源；如果电机过载，则热继电器的常闭触点断开而切断相应接触器线圈的电源，达到电机过载保护的目的。） 
五 编程题（每小题 10 分，满分 20 分）

1．

LD  X000 

AND X001 

MPS 

AND X002 

OUT Y000 

MPP 

OUT M1 

LD  M1 

MPS 

AND Y000 

OUT Y001 

MPP 

AND X003 

OUT Y002 

LD  X004 

AND X005 

MPS 

AND Y002 

OUT Y003 

MRD 

AND Y001 

OUT Y004 

MRD 

AND X006 

AND Y002 

OUT Y005 

MPP 

AND X007 

AND Y004 

OUT Y006

2．无答案
3、
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六、改错题（满分 10 分）

1、【解】：

1、X000 与 Y000 位置互换；

2、X001 与 X002 和 Y001 的并联支路位置互换；

3、T0 定时器加延时值；

4、C0 计数器加计数值；

5、STL 指令作用元件是状态器 S20。

修改后的程序见下图：

2、答：共5处错误，分别见下图A、B、C、D、E处（答对一条得2分） 
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七、设计题（满分 14 分）

【解】： 

（1)设定：SB1 为起动按钮， SB2 为停止按钮， PLC 的 I/O 接线图如下：
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（2）编制梯形图程序：
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（3）、编写语言指令程序如下：
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2、解：
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