  化工产品定性定量分析2-仪器分析复习资料
一、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20 分） 
1、（    ）在化学定量分析中， 常采用的分析方法是微量分析。
2、（    ）金属指示剂与金属离子生成的配合物的稳定性应比金属 EDTA配合物的稳定性要差一些。

3、（    ）指示剂的变色范围越窄越好。

4、（    ）可疑值通常是指所测得的数据中的最大值或最小值。 

5、（    ）精密度是指测定值与真实值之间的符合程度。 

6、（    ）两性物质的酸度与它的浓度无关。 

7、（    ）天平的灵敏度越高，天平的稳定性越好 。 

8、（    ）标准溶液是用化学试剂标定或配制的已知浓度的溶液。

9、（    ）浓硫酸稀释时，应将浓硫酸缓慢加入一定体积的水中，并不断搅拌。

10、（    ）从质子理论的观点出发，凡能给出质子（ H+）的物质都是酸。

二、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1、用万分之一天平称量以物品，下列记录正确的是（     ）。
A.13.245g   B.13.24535g  C.13.2453g  D.13.25g 

2、误差越大，则准确度（     ）。 

A.越高      B.越低      C.不变      D.没有影响

3、对于见光易分解的溶液，如高锰酸钾等，应如何存放（    ）。
A.应存放于棕色瓶中，并密闭保存

B.应存放于透明玻璃瓶中

C.应存放于塑料瓶中，并敞口放置

D.随便找个装溶剂的瓶子盛装即可

4、滴定操作时，通过滴定管滴加到试样溶液中的溶液是（    ）。 

A.一般溶液  B.待测溶液  C.有一定浓度的溶液  D.标准溶液

5、检查玻璃器具洗干净的标准是（    ）。 

A.不挂水珠     B.透明     C.无异味     D.光滑

6、分析化学依据分析的目的、任务可分为（    ）。 

A.定性分析、定量分析、结构分析

B.常量分析、半微量分析、微量分析

C.无机分析、有机分析

D.化学分析、仪器分析

7、下列误差属于系统误差的是（    ） 。
A.天平零点突然变化    B.读取滴定管的读数量偏高

C.环境温度发生变化    D.环境湿度发生变化

8、用于反应速度慢或反应物是固体，加入滴定剂后不能立即定量完成或没有适当的指示剂的滴定反应，常采用的滴定方法是（    ）。 

A.直接滴定法  B.返滴定法  C.置换滴定法  D.间接滴定法

9、以下试剂不能作为基准物质的是（    ）。 

A.优级纯的Na2B4O7·10H2O      B.99.99%的纯锌

C.105-110℃烘干2h的Na2C2O4   D.未烘干的Na2C03

10、某 AgNO3标准溶液的滴定度为 T（AgNO3/NaCl ）=0.005858g/L ，若 M （NaCl）=58.44 ， 则 AgNO3 标 准 溶 液 的 浓 度 是（    ）。
A.1.0 mol.L -1                 B.0.1002 mol.L -1 

C.0.0100 mol.L -1              D.0.1 mol.L -1

11、关于重铬酸钾法，下列叙述正确的是（ A ）

A. 可在 HCl 介质中进行 B.  使用自身指示剂

C. 其标准溶液应进行标定 D. 有诱导效应存在

12、只考虑酸度影响，下列叙述正确的是（ D ）

A.酸度越大，酸效应系数越大 B. 酸度越小，酸效应系数越大

C.酸效应系数越大，络合物的稳定性越高 D. 酸效应系数越大，滴定突跃越大

13、关于目视比色法，下列叙述正确的是（ D ）

A. 比较入射光的强度 B. 比较透过溶液后的吸光强度

C. 只适用于真溶液 D. 比较一定厚度溶液的颜色深浅

14、在分光光度法中，待测物浓度的相对误差 △C／C的大小（ C ）

A.与吸光度 A成反比 B. 与透光度的绝对误差成反比

C.与透光度 T 成反比 D. 在 A=0.2～0.8 时, 其数值是较小的

15、分析纯的下列试剂不可以当基准物质的是（ C ）

A. CaCO 3 B. 邻苯二甲酸氢钾

C. FeSO 4 ·7H 2 O D. 硼砂
三、多选题（本大题共5小题，每小题4分，共20 分） 

1、化学分析中 ，常用的滴定分析方法有哪 些（     ）。 

A.酸碱滴定法   B.配位滴定法   C.氧化还原滴定法 

D.沉淀滴定法   E.电位滴定法

2、利用生成难溶银盐的反应进行滴定的沉淀滴定法，成为银量法。银量法可以用来测定化合物中哪些离子的含量（     ）。

A.Cl-    B.Br-    C.I-    D.CN-    E.SCN-
3、根据色谱图进行组分的定量时，所用定量计算方法主要有（     ）。 
A.内标法    B.外标法   C.归一化法    D.滴定法

4、下列可以使用气相色谱测试的物质有哪些（     ）。 

A.液碱    B.甲醇    C.乙醇    D.甲苯    E.二甲苯

5、下列哪些属于选择基准物质所必须具备的条件（     ）。 

A.纯度高       B.稳定，不易变性      C.易溶解 

D.不易产生副反应     E.无需干燥
四、简答分析题（本题10分，共10 分）

1、目前，分析化学广泛应用于各行各业，针对目前土壤污染状况日趋严重，请简单分析，哪些化学物质是土壤污染的重要“杀手” ，并做简单的归类，可尝试指明，这些污染物可以通过你学过的哪种化学分析方法进行监控。

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20 分 ）

1、朗伯-比尔定律是分光光度法的基础理论，它的数学表达式为 A=Kcb。其中 A代表吸光度，K 为吸收系数， c 为溶液的浓度， b 为液层厚度。若使用分光光度法测定某溶液时，已知溶液的理论吸收系数为 8.8 ×104L/ （mol·cm），溶液的浓度为 1.25 ×10-6 mol/L ，比色皿的厚度（即液层厚度）为 2cm，计算理论的吸光度结果为多少？某人测试后，所得吸光度结果为 0.219 ，问测得的结果是否正常？

2、称取含 Fe (M=55.85) 试样 0.4000 克，溶解后将其中的 Fe3+还原为 Fe2+ ,然后用浓度为0.02000 mol ·L-1的 K 2  Cr 2 O 7 标准溶液滴定，用去 25.00 ml  。求 Fe 2  O 3  (M r =159.7) 的质量分数。
化工产品定性定量分析复习资料答案

一、判断题（每小题2分，共20 分） 

×√√√××   ×√√√

二、选择题（每小题2分，共30分）

1-5、C B A D D    6-10、A B B D B    11-15、A D D C C

多选题（每小题4分，共20 分） 

1、ABCDE   2、ABCDE  3、ABC   4、BCDE   5、ABCD
四、简答分析题。 10 分   

1、答案：

污染源1.生活污水和工业废水→ 通过分析“化学总需氧量”测试达标后排放

污染物2.大气污染对土壤的污染→ 对气体排放进行理化检测，达标后排放

污染物3.化肥对土壤的污染→ 理化滴定法和气相法监测

污染物4.农药对土壤的影响→ 可通过气相色谱法检测土壤中农药的残留量

污染物5.固体废物对土壤的污染→ 可使用理化法监测土壤中重金属、微量物质

（可自由发挥，有道理即可）

五、计算题。 20 分 

1、

答案：A=Kcb=8.8×104L/（mol·cm）×1.25×10-6 mol/L ×2cm=0.22 

测试结果接近计算所得的理论结果，测试结果正常。

2、
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