土木工程测量复习资料
一、填空题（本大题共10小题，每空 1分，共 20分） 
1.测量的基本工作有___________、___________和高差测量。
2.平面控制测量包括导线测量、___________和___________。
3.水平面、___________和___________是测量的基准面和基准线。
4.导线测量的外业工作有踏勘进点、埋设测量标志、___________、距离测量和___________。
5.闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、各边方位角的推算、___________坐标增量闭合的计算和调整及___________。
6.测量学的任务是测图、___________和建筑物的___________。
7.水准路线分为闭合水准路线、___________水准路线和___________水准路线。
8.使用经纬仪时，仪器对中的目的是使_________中心与___________中心在同一条铅垂线上。
9.测量中用来进行直线定向的标准方向有三种，分别为___________方向、___________方向和___________方向。








10.设地面上有一直线，若到的坐标方位角为，则到的坐标方位角___________。
二、 名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分） 
1.水准面：
2.地形图： 
3.水平角： 
4.相对误差： 
三、选择题（本大题共10小题，每小题1分，共 10分） 
1.水准测量的最终成果是（   ）
A 未知点的空间位置	B 未知点的平面位置
C 未知点的高程	D 未知点间的水平距离
2.在1985年国家高程基准中，位于青岛的国家水准原点的高程是（   ）米。
A 72.289 	B 72.260 	C 27.289 	D 27.260
3.导线测量角度闭合差的调整方法是（   ）
A 同符号按角度个数平均分配
B 同符号与角度大小成正比例分配
C 反符号按角度个数平均分配
D 反符号与角度大小成正比例分配
4.地形图上山谷处等高线表现为一组（   ）
A 凸向低处的曲线	B 凸向高处的曲线
C 平行直线		D 特殊地貌，需用特殊符号表示
5.高斯投影中，离中央子午线远的部分长度（   ）
A 变形小	B 变形大	C 不变形	D 无法确定
6.地面点的空间位置是用（   ）来表示的。
Ａ 地理坐标		Ｂ 平面直角坐标
C 平面直角坐标和高程	D 高程
7.根据测量工作的基本原则，测量工作的实施应该遵循（   ）的基本原则。
A 从局部到整体，从高级到低级
B 从整体到局部，从高级到低级
C 先碎步测量，后控制测量	
D 控制测量和碎步测量同时进行
8.经纬仪的竖盘按顺时针方向注记，当视线水平时，盘左竖盘读数为90°用该仪器观测一高处目标，盘左读数为75°10′24″，则此目标的竖角为（   ）
Ａ +57º10′24″		B -14º49′36″
C +14º49′36″		D -57º10′24″
9.一条直线的坐标方位角就是从过直线的坐标纵线的北端起顺时针转到这条直线的（   ）
Ａ 竖直夹角	B 水平夹角	C 倾斜夹角	D 空间夹角
10.水平角的取值范围是（   ）
Ａ 0º～360º		B 0º～180º
C -90º～+90º		D -180º～+180º
四、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共 10分） 
1.测量工作必须遵守“从整体到局部、先控制后碎部”的原则。（   ）
2.平面控制测量分为水准测量和导线测量。（   ）
3.水准面与大地水准面的特性相同。（   ）
4.观测竖直角时经纬仪不需要对中。（   ）
5.水准仪能测出高差和平距。（   ）
6.等高线可以通过各种地物。（   ）
7.地形图是采用地物符号和地貌符号表示的。（   ）
8.视距测量不能测定仪器至立尺点间的平距和高差。（   ）
9.直线定线和直线定向方法是不相同。（   ）
10.采用经纬仪重转法（正倒镜取中法）来延长直线可以消除仪器的竖轴倾斜误差和横轴倾斜误差的影响。（   ）
五、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 
1.简述经纬测图法的方法步骤。 
2.简述测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同点：
3.地形图上等高线有哪几类？ 
六、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）
1.已知XA=300.000m，YA=300.000m；AB边方位向91°06'16”，AP边长为D=85.365m,β=42°32'26”,求P点的坐标。
[image: ]






2.见下图所示，已知BM点高程80。368m，需要测设P的高程为79。80m，求出前视应读数b应，并说明测设方法。
[image: ]




3.如图：正方形边长为20米，若将正方形方格内区域平整为水平场地，试按填、挖平衡的原则求：
（1） 求各方格顶点的高程，计算平均高程；
（2） [image: ]绘出填挖边界线；
（3） 求各方格顶点的挖填深度；
（4） 计算填、挖土方量。            
                           


工程测量复习资料参考答案
一、填空题 
1、测量的基本工作有（   ）、（   ）和高差测量。
2、平面控制测量包括导线测量、（    ）和（GPS测量）
3、水平面、（大地水准面）和（铅垂线）是测量的基准面和基准线。
4、导线测量的外业工作有踏勘进点、埋设测量标志、（角度测量）、距离测量和（导线定向）
5、闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、各边方位角的推算、（各边坐标增量的计算）坐标增量闭合的计算和调整及（各未知点的坐标计算）
6、测量学的任务是测图、（施工放样）和建筑物的（变形观测）
7、水准路线分为闭合水准路线、（附合）水准路线和（支）水准路线。
8.使用经纬仪时，仪器对中的目的是使（   ）中心与（   ）中心在同一条铅垂线上。
9.测量中用来进行直线定向的标准方向有三种，分别为（真子午线）方向、（磁子午线）方向和（坐标纵轴）方向。









10.设地面上有一直线，若到的坐标方位角为，则到的坐标方位角（）

二、名词解释 
1、水准面：  
2、地形图：即既表示地物的平面位置，又表示地貌高低起伏的形状的正射投影 图。 
3、水平角：即从一点到两个目标的方向线垂直投影在水平面所夹的角。用“β” 表示。 
4、相对误差：即往返丈量的距离较差的绝对值与其平均值之比，化成分子为1 的分数表示，称为相对误差。一般用“K”表示。

三、单选题 
1-5？？CBB	 6-10 CB？？B

四、判断题 
1、测量工作必须遵守“从整体到局部、先控制后碎部”的原则。（ V ） 
2、平面控制测量分为水准测量和导线测量。（ X ）
 3、水准面与大地水准面的特性相同。（ V ）
 4、观测竖直角时经纬仪不需要对中。（ X ）
 5、水准仪能测出高差和平距。（  ） 
6、等高线可以通过各种地物。（  ） 
7、地形图是采用地物符号和地貌符号表示的。（ V ） 
8、视距测量不能测定仪器至立尺点间的平距和高差。（ X ）
 9、直线定线和直线定向方法是不相同。（ ） 
10、采用经纬仪重转法（正倒镜取中法）来延长直线可以消除仪器的竖轴倾斜误 差和横轴倾斜误差的影响。（ X ）

五、简答题
1、简述经纬测图法的方法步骤。 
1）安置仪器。经纬仪安置在测站点上，量出仪器高，取至cm。 
2）定零方向。即照准另一控制点并使水平度盘读数为零。图板放在附近也要在图 板上相应的点上连接直线。 
3）检查。即测量测站到控制点间水平距离和控制点高程、控制点间的水平角。 *观测。照准在地物特征点上的标尺，读取下丝、上丝和中丝、竖盘读数。 *计算。水平距离、高差和立尺点的高程。 
4）展点。用量角器展出碎部点，并在点的右旁注记高程。 *绘图。测量若干点后参照地物情况绘出地物图形。 

2、简述测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同点： 
1）坐标轴轴相反：测量的 x轴，数学上的 y轴；测量上 y轴，数学上为 x轴。 
2）象限编号相反：测量象限按顺时针方向编号，而数学上按逆时针方向编号。

3.地形图上等高线有哪几类？ 
[bookmark: _GoBack]①基本等高线，又称首曲线，它是按基本等高距绘制的等高线； ②加粗等高线，又称计曲线，它是为便于查找高程，每隔四条加粗一条基本等高线，这条加粗的基本等高线，就称为粗等高线； ③半距等高线，又称间曲线，它是按1/2等高距测绘的等高线，它是用来显示基本等高线难以显示的重要地形，它可以不必全绘或闭合； ④辅助等高线，又称助曲线，它是按1/4基本等高距测绘出来的等高线，是用来显示半距等高线仍不能显示出来的重要地形，不需要全部绘出或闭合。

六、计算题
[image: ]

2、见下图所示，已知BM点高程80.368m，需要测设P的高程为79.80m，求出 前视应读数b 应 ，并说明测设方法。
解：



3.如图：正方形边长为20米，若将正方形方格内区域平整为水平场地，试按填、挖平衡的原则求：
（5） 求各方格顶点的高程，计算平均高程；
（6） 绘出填挖边界线；
（7） 求各方格顶点的挖填深度；
（8） 计算填、挖土方量。          
                                                 
                                       
                                              
                                         34
                                                                          
                                             33             
                                       

32
                                                               
                                                               31                                                                                  
                                                                               
解：（1）各方格顶点的高程见图中方格顶点右侧数据；

  

平均高程 
（2）填挖边界线即为32.5米等高线；（在图上内差略）
（3）各方格顶点的挖填深度见图中方格顶点左侧数据。
(4) 因为方格边长为20米，所以每个方格面积为400平方米

则挖方量：  

填方量：
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