地基与基础工程施工复习资料

一、单选题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）
1、根据《建筑地基基础设计规范》的规定，计算地基承载力设计值时必须用内摩擦角的什么值来查表求承载力系数（        ）。
A设计值               B标准值           C平均值

2、砌体承重结构的地基允许变形值是由下列哪个值来控制的（        ）。
A沉降量               B沉降差           C局部倾斜

3、在进行浅基础内力计算时，应采用下述何种基底压力（        ）。
A基底净反力           B基底总压力       C基底附加压力

4、当建筑物长度较大时，，或建筑物荷载有较大差异时，设置沉降缝，其原理是（        ）。
A减少地基沉降的措施   B一种施工措施     C减轻不均匀沉降的建筑措施

5、下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感（        ）。
A框架结构             B排架结构         C筒体结构

6、框架结构的地基允许变形值由下列何种性质的值控制（        ）。
A平均沉降             B沉降差           C局部倾斜

7、高耸结构物的地基允许变形值除了要控制绝对沉降量外，还要由下列何种性质控制（        ）。
A平均沉降             B沉降差           C倾斜

8、当基底压力比较大、地基土比较软弱而基础的埋置深度又受限制时，不能采用（        ）。
A筏板基础             B刚性基础         C扩展式基础

9、沉降计算时所采用的基底压力与地基承载力计算时所采用的基底压力的主要差别是（        ）。
A荷载效应组合不同及荷载性质（设计值或标准值）不同

B荷载性质不同及基底压力性质不同（总应力或附加应力）

C荷载效应、荷载性质及基底压力性质都不同

10、防止不均匀沉降的措施中，设置圈梁是属于（        ）。
A建筑措施             B结构措施         C施工措施

11、刚性基础通常是指（        ）。
A箱形基础             B钢筋混凝土基础   C无筋扩展基础

12、砖石条形基础是属于哪一类基础（        ）。
A刚性基础             B柔性基础         C轻型基础

13、沉降缝与伸缩缝的区别在于（        ）。
A伸缩缝比沉降缝宽     B伸缩缝不能填实   C沉降缝必须从基础处断开

14、补偿基础是通过改变下列哪一个值来减小建筑物的沉降的（        ）。
A基底的总压力         B基底的附加压力   C基底的自重压力

15、对于上部结构为框架结构的箱形基础进行内力分析时，应按下述何种情况来计算（        ）。
A局部弯曲             B整体弯曲         C同时考虑局部弯曲和整体弯曲

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.土的三相是指         、         、          。

2.土中各粒组的相对含量称为土的             。

3.三通一平指的是         、          、           、场地平整。

4.根据设计要求、            、现场地形和施工方案等因素制订测设方案。

5.土方开挖时一般要使地下水位降至开挖面以下             后才能开挖。
6.常用降低地下水位的方法有集水井降水法、                   两种。

7.井点降水法常用的有轻型井点、           、电渗井点、            、深井井点等。
8.常用钢板桩的类型有型钢桩加挡板、槽钢钢板桩、              。

9.轻型井点设备由管路系统、               组成。

10.场地平整土方工程量的计算方法有            、横断面法。
三、名词解释（本大题共3小题，每小题5分，共15分）
1.搅拌时间： 

2.施工缝： 
3.最优含水率： 
四、简答题（本大题共5小题，每小题8分，共40分）
1．基坑支护结构形式有哪些？如何选型？

2．试述场地平整土方量计算的步骤和方法。？

3．建筑的定位放线指的是什么？

4．钢板桩支护的使用条件是什么？如何施工？

5．土是由哪几部分组成的？土中水具有哪几种存在形式？
五、计算题（10分）
1.假设混凝土实验室配合比为1:2.56:5.55,水灰比为1：0.65,每1立方米混凝土的水泥用量为275kg,测得砂子含水量为4%，石子含水量为2%，计算施工配合比；采用JZ250型搅拌机，出料容量0.25立方米，求每搅拌一次的投料量。
地基与基础工程施工复习资料答案

一、单选题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1、根据《建筑地基基础设计规范》的规定，计算地基承载力设计值时必须用内摩擦角的什么值来查表求承载力系数（B）
A设计值               B标准值           C平均值

2、砌体承重结构的地基允许变形值是由下列哪个值来控制的 （C）？

A沉降量               B沉降差           C局部倾斜

3、在进行浅基础内力计算时，应采用下述何种基底压力（A）？

A基底净反力           B基底总压力       C基底附加压力

4、当建筑物长度较大时，，或建筑物荷载有较大差异时，设置沉降缝，其原理是 （C）？

A减少地基沉降的措施   B一种施工措施     C减轻不均匀沉降的建筑措施

5、下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感（A）？

A框架结构             B排架结构         C筒体结构

6、框架结构的地基允许变形值由下列何种性质的值控制（B）？

A平均沉降             B沉降差           C局部倾斜

7、高耸结构物的地基允许变形值除了要控制绝对沉降量外，还要由下列何种性质控制（C）？

A平均沉降             B沉降差           C倾斜

8、当基底压力比较大、地基土比较软弱而基础的埋置深度又受限制时，不能采用 （B）？

A筏板基础             B刚性基础         C扩展式基础

9、沉降计算时所采用的基底压力与地基承载力计算时所采用的基底压力的主要差别是（C）？

A荷载效应组合不同及荷载性质（设计值或标准值）不同

B荷载性质不同及基底压力性质不同（总应力或附加应力）

C荷载效应、荷载性质及基底压力性质都不同

10、防止不均匀沉降的措施中，设置圈梁是属于（B）
A建筑措施             B结构措施         C施工措施

11、刚性基础通常是指C

A箱形基础             B钢筋混凝土基础   C无筋扩展基础

12、砖石条形基础是属于哪一类基础（A）？

A刚性基础             B柔性基础         C轻型基础

13、沉降缝与伸缩缝的区别在于（C）
A伸缩缝比沉降缝宽     B伸缩缝不能填实   C沉降缝必须从基础处断开

14、补偿基础是通过改变下列哪一个值来减小建筑物的沉降的（B）？

A基底的总压力         B基底的附加压力   C基底的自重压力

15、对于上部结构为框架结构的箱形基础进行内力分析时，应按下述何种情况来计算（C）？

A局部弯曲             B整体弯曲         C同时考虑局部弯曲和整体弯曲
二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.土的三相是指固相、液相、气相。

2.土中各粒组的相对含量称为土的粒径级配。

3.三通一平指的是水通、电通、路通、场地平整。

4.根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素制订测设方案。

5.土方开挖时一般要使地下水位降至开挖面以下0.5m后才能开挖。
6.常用降低地下水位的方法有集水井降水法、井点降水法两种。

7.井点降水法常用的有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等

8.常用钢板桩的类型有型钢桩加挡板、槽钢钢板桩、热轧锁口钢板桩。

9.轻型井点设备由管路系统、抽水设备组成。

10.场地平整土方工程量的计算方法有方格网法、横断面法

三、名词解释（本大题共3小题，每小题5分，共15分）
1.搅拌时间：搅拌时间应为全部材料投入搅拌筒起，到开始卸料为止经历的时间。
2.深基础：埋深大于等于5米或埋深大于等于基础宽度的4倍的基础
3.最优含水率：在使用同样的压实功进行压实的条件下，较干燥的土料和饱和土都不

四、简答题（本大题共5小题，每小题8分，共40分）

1．基坑支护结构形式有哪些？如何选型？

答：基坑支护结构形式：放坡开挖、深层搅拌水泥土围护墙、高压旋喷桩、槽钢钢板桩、钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩、地下连续墙、土钉墙、SMW工法。基坑支护型式的合理选择，是基坑支护设计的的首要工作，应根据地质条件，周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。一般当地质条件较好，周边环境要求较宽松时，可以采用柔性支护，如土钉墙等；

当周边环境要求高时，应采用较刚性的支护型式，以控制水平位移，如排桩或地下连续墙等。

同样，对于支撑的型式，当周边环境要求较高地质条件较差时，采用锚杆容易造成周边土体的扰动并影响周边环境的安全，应采用内支撑型式较好；当地质条件特别差，基坑深度较深，周边环境要求较高时，可采用地下连续墙加逆作法这种最强的支护型式。基坑支护最重要的是要保证周边环境的安全。

2．试述场地平整土方量计算的步骤和方法？ 
答：首先要确定场地设计标高（通常由设计单位在总图规划和竖向设计中确定），计算挖、填土方工程量，确定土方调配方案；并根据工程现场施工条件、施工工期及现有机械设备条件，

选择土方施工机械，拟定施工方案。
3．建筑的定位放线指的是什么？
答：建筑物的定位就是根据定位条件测设建筑物平面控制网，在控制网上测定建筑物轴线控制桩，根据轴线控制桩向四周投测点或测设建筑物的龙门桩，根据轴线控制桩或龙门桩撒出挖槽边界线

4．钢板桩支护的使用条件是什么？如何施工？
答：钢板桩为一种支护结构，既可挡土又挡水。当开挖的基坑较深，地下水位较高且有出现流砂的危险时，如未采用降低地下水位的方法，则可用板桩打入土中，使地下水在土中渗流的路线延长，降低水力坡度，从而防止流砂现象。靠近原有建筑物开挖基坑时，为了防止和减少原建筑物下沉，也可打钢板桩支护。钢板桩的施工过程包括打设、挖土、支撑（如果有）、地下结构施工、支撑拆除及钢板桩的拔除。

5．土是由哪几部分组成的？土中水具有哪几种存在形式？
答：一般情况下，天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同，分别以固态、液态、气态三种形式存在。
五、计算题（10分）

1.假设混凝土实验室配合比为1:2.56:5.55,水灰比为1：0.65,每1立方米混凝土的水泥用量为275kg,测得砂子含水量为4%，石子含水量为2%，计算施工配合比；采用JZ250型搅拌机，出料容量0.25立方米，求每搅拌一次的投料量。
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