  建筑基本构件的内力计算与设计复习资料
一、选择题（本大题共15小题，每小题 1 分，共 15 分）

1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的（      ）。

A、两端，与上柱柱间支撑相对应的柱间 
B 、中间，与屋盖横向支撑对应的柱间

C、两端，与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 
D 、中间，与上柱柱间支撑相对应的柱间

2、在一般单阶柱的厂房中，柱的（      ）截面为内力组合的控制截面。

A、上柱底部、下柱的底部与顶部       B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 
C、上柱顶部与底部、下柱的底部       D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部

3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在（       ）情况下。

A、0.75<a/h0 ≤1            B 、0.1<a/h0 ≤0.75

C、a/h0 ≤0.1               D 、受拉纵筋配筋率和配箍率均较低建筑结构设计

4、（     ）结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点，又有较大的刚度和较强的抗震能力，因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。

A、框架       B 、剪力墙      C 、框架－剪力墙       D 、框架－筒体

5、一般多层框架房屋，侧移主要是由梁柱弯曲变形引起，（        ）的层间侧移

最大。

A、顶层       B 、底层        C 、中间层             D 、顶层和底层

6、砌体结构采用水泥砂浆砌筑， 则其抗压强度设计值应乘以调整系数（     ）。

A、0.9        B 、0.85        C 、0.75               D 、0.7 ＋A

7、砌体局部受压可能有三种破坏形态，（      ）表现出明显的脆性，工程设计

中必须避免发生。

A、竖向裂缝发展导致的破坏——先裂后坏    B 、劈裂破坏——一裂就坏 
C、局压面积处局部破坏——未裂先坏        D 、B和 C

8、（      ）房屋的静力计算，可按楼盖（屋盖）与墙柱为铰接的考虑空间工作

的平面排架或框架计算。

A、弹性方案    B 、刚弹性方案   C 、刚性方案       D 、B和 C

9、在进行单层厂房结构设计时，若屋面活荷载、雪荷载、积灰活载同时存在，

则（      ）同时考虑。

A、屋面活载与雪荷载，积灰荷载三者 
B 、积灰荷载与屋面活载中的较大值，与雪荷载 
C、屋面活载与雪荷载中的较大值，与积灰荷载 
D、只考虑三者中的最大值

10、单层厂房柱进行内力组合时， 任何一组最不利内力组合中都必须包括（     ）。
引起的内力。

A、风荷载     B 、吊车荷载     C 、恒载           D 、屋面

11、单向板（       ）。
A 是四边支承、荷载主要沿短边传递的板 
B 是四边支承（长边 l2, 短边 l1 ）l2/l1<2 的板 
C 与支承条件无关 
D 按单向板计算就是单向板

12、下面说法正确的是（        ）。
A梁不用作挠度计算          B 只要满足 hl 的构造要求一般不需作挠度计算

C当荷载较大时作挠度计算    D  挠度与混凝土强度无关

13、减小裂缝宽度的主要措施是（       ）。
A 增加钢筋的直径           B 用Ш级钢代替Ⅱ级钢 
C 增加钢筋面积             D降低混凝土强度等级

14、等跨连续梁在均布荷载作用下，按塑性设计应（        ）。 
A 对跨中弯矩调幅使之减小 
B 对支座弯矩调幅使之减小

C对跨中和支座弯矩调幅使之减小 
D 对支座弯矩调幅使之减小，对跨中弯矩调幅使之增加，要满足平衡条件

15、下面属于正常使用极限状态的是（         ）。
A钢筋达到抗拉强度            B 混凝土达到抗压强度

C钢筋和混凝土都达到强度      D 震动过大满足不了加工精度要求
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1、抗震设防结构布置原则（        ）

A 、合理设置沉降缝            B、合理选择结构体系

C、足够的变形能力             D、增大自重            E、增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有（        ）

A、端区 -M max ， +Mmax ，    B 、端区 M max 及对应 N， VV max
C、跨中 +Mmax                 D、跨中 M max 及对应 N， V  
E、端区 N max 及对应M， V

3、整体小开口剪力墙计算宜选用（       ）分析方法。

A 、材料力学分析法            B 、连续化方法

C、壁式框架分析法             D 、有限元法

4、高层建筑剪力墙可以分为（        ）等几类。

A、整体剪力墙                 B 、壁式框架

C、联肢剪力墙                 D 、整体小开口墙

5、高层建筑基础埋置深度主要考虑（       ）。

A、稳定性                     B 、施工便利性

C、抗震性                     D 、沉降量               E、增加自重
三、填空题（本大题共10小题，每小题 2 分，共 20 分）

1、作用在厂房横向排架结构上的吊车荷载的两种形式是___________荷载与___________ 荷载。

2、对称荷载作用在对称等高排架上， 则排架可简化为上端为_________ ，下端为_________ 的单独竖向柱进行计算。

3、框架结构水平荷载作用近似手算方法包括 
4、当结构的________和________，中心不重合时， 结构在水平力作用中心下会发生扭转。
5、砌体受压构件的___________ 与___________ 的比值称为高厚比。

6、无筋砌体受压构件，当 0.7<e/y<0.95 时，构件不仅应满足___________ 要求，还应满足___________ 要求。

7、牛腿按照承受荷载竖向作用点至牛腿根部柱边缘的水平距离分为两种：当

为长牛腿，当___________ 为短牛腿。

8、在单层厂房中，圈梁一般应在___________ 及___________ 标高处各设一道。

9、在反弯点法中 ， 假定梁的刚度为无限大 ， 框架在水平荷载作用下只有___________ ，节点___________ 转角。

10、砌体的破坏不是由于砖受压耗尽其___________ ，而是由于形成___________ ，侧面凸出，破坏了砌体的整体工作。

11. 结构的功能要求有安全性、适用性和___________ 。

12. 钢筋的锚固长度与混凝土的强度、 钢筋的受力状态、 钢筋的表面形状和___________ 有关。

13. 结构的目标可靠指标【 】与结构的安全等级和___________ 有关。

14 混凝土的变形模量随着应力的增加而___________ 。

15. 钢筋冷拉只能提高___________ 强度。

16 硬钢没有明显___________ 。

17. 长期荷载作用下裂缝宽度___________ 。

18. 配受压钢筋可以减少构件___________ 挠度。

19. 按塑性设计要求ξ___________ 。

20. 肋梁楼盖按弹性理论计算时梁的支座危险截面为___________ 。
四、简答题（本大题共4小题，每小题 6 分，共 24 分）

1、 简述排架结构的三点计算假定？
2、试述 D值法和反弯点法的适用范围及 D值的含义？
3. 试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定？
4. 请问确定基础埋置深度应考虑哪些因素？
五、计算题（本大题共2小题，每小题13分，共 26分）

1、图示为一高层剪力墙结构平面外轮廓图， 该地区标准风压 0.3kN/m2 ，C 类粗糙度，各层层高均为3m，共 10 层，试求第 10 层的总风荷载值。
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2、某轴心受压砖柱，截面 b×h＝370×490mm，H0＝H＝4.2m，采用砖 MU10 、水

泥砂浆 M5砌筑，由荷载产生的柱底最大轴力设计值 N＝200kN，试验算此柱的承

载力是否满足要求。已知 f=1.58N/mm2，α=0.0015，  
建筑基本构件的内力计算与设计复习资料答案
一、 选择题
DABCB BDBCC ABCDD
二、多选题

1、ABC 2、AC 3、A 4、ABCD 5、ACD 
三、填空题
1、 吊车竖向荷载，吊车横向水平荷载； 2 、不动铰支座，固定端；

3、反弯点法 、 D 值法； 4 、质量中心和刚度中心； 
5 、计算高度，相应方向的边长；6、承载能力，正常使用极限状态（裂缝宽度） 
7 、1,100 haha； 8 、吊车梁顶、柱顶； 9 、层间侧移，无；
10、抗压强度，半砖小柱11. 耐久性。 12 钢筋强度或者直径 13 破坏性质
14 减小。 15 抗拉强度。 16 屈服点。 17 增大。18 长期19ξ≤0.35 。 
20 支座边缘

四、简答题
1.答：排架结构的三点计算假定： 1、柱顶与屋架铰接， 2、柱底与基础固定端连接，屋架的刚度无穷大。

2.答： D值法适用与梁柱线刚度比小于 3 的多层框架结构在水平荷载作用下的近似计算，反弯点法适用与梁柱线刚度比大于等于 3 的多层框架结构在水平荷载作用下的近似计算。 D 值的含义是考虑了节点侧移以后的抗侧移刚度。

3. 答：剪力墙结构连续连杆法的基本假定： 忽略连梁的轴向变形， 假定两墙肢的水平位移完全相同； 各墙肢截面的转角和曲率都相等，因此连梁两端转角相等，反弯点在中点；各墙肢截面，各连梁截面及层高等几何尺寸沿全高相同。
4. 答：确定基础埋置深度应综合考虑以下因素： （1）上部结构情况：如建筑物

的用途、结构类型及荷载的大小和性质； （2）工程地质和水文地质条件：如地

基土的分布情况和物理力学性质； （3）当地冻结深度及河流的冲刷深度； （4）

建筑场地的环境条件。

五、计算题
1.参考答案 
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