建筑工程安全管理复习资料

一、填空题（本大题10小题，每小题2分，共20分）
1、                           是我国的安全生产方针。
2、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训; 
未经安全生产教育培训的人员，不得          作业。
3、(企业经理)是施工单位安全生产第一责任人，           是工程项目安全生产第一责任人。
4、高处作业是指坠落高度基准面在           及以上有可能坠落的高处作业。
5、根据《建筑施工安全检查标准》，在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足         分时，此检查评分表不应得分。

6、“三宝”是指安全帽、             、            。
7、机械设备转动部位，必须设置            、以免伤人。
8、根据《建筑施工安全检查标准》，汇总表得分值在      分及以上时，为施工现场安全评价为优良。

9、手持照明灯必须使用           V及以下的灯具。
10、生产经营单位必须为从业人员提供符合标准或行业标准的                  。
二、选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
1、（       ）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作重点，安全制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

 A．《建筑法》                        B．《安全生产法》
C．《建设工程安全生产管理条例》       D．《建设工程质量管理条例》

2、建设工程安全管理的方针是（         ）。
 A．安全第一，预防为主，综合治理     B.质量第一，兼顾安全
C.安全至上                           D.安全责任重于泰山

3、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(        )。
A．违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程
B．违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
C．违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费
D．违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售
4、从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(          )责任。
A.领导              B.管理              C.直接              D.间接

5、在悬空部位作业时，操作人员应（         ）。
A.遵守操作规定      B.进行安全技术交底  C.带好安全帽        D.系好安全带

6、汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺道木，其目的是（         ）。
 A加大承压面积                         B.减小承压面积可修编
 C.减小对地面的压力                      D.增大对地面的压力

7、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应该（       ）。
 A.重新测算安全验算结果      B.组织专家进行论证、审查

 C.附监理工程师              D.附安全预算
8、脚手架拆除时必须是（         ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

 B.可以同时上下同时拆除

 C.右下部网上逐层拆除，可以随意拆除

9、（               ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

 A.施工员                    B.全体职工      C.班组长           D.监理工程师

10、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（       ）同意，采取相应可靠措施，作业后应立即恢复。
 A.安全员                    B.技术员        C.班长             D.施工负责人
三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
1、小王是工地的机修工，施工员叫小王赶紧到二层正在浇混凝土楼面板，去快速拆下坏了的振动棒电源线，换上备用振动棒并接上电源线。(       ) 
2、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经施工单位严格考核合格后方可任职。 （       ）
3、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由从事危险作业的人员支付。意外伤害保险期限为合同工期。(       )
4、某住宅施工工地，首层层高3.0m，二层以上为2.8m，首层支模时，部分支撑立柱为前一工地的，不够支3米模高，木工班长要模板工在立柱底垫上一至二块砖。(       ) 
5、建筑工程安全生产三级教育是指项目部、施工队、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。 (       ) 
6、公司所承建的项目必须在国庆节前封顶，公司总经理要求项目经理在安排好安全生产的前提下，下午从钢筋工班抽调20人马上到木工班去支模板。(         )
7、管理措施是指达到管理标准的具体方法和手段。（      ）

8、危险源辨识等同于隐患排查。（     ）
9、安全员向项目经理报告：刚入场的铁工班和混凝土工班已进行了公司级的安全教育。项目经理立即打断安全员的话，说：好了，已进行了安全教育，下午就可进现场开工。(        ) 
10、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产

( 制造) 许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 (        ) 
 四、多选题（本大题10小题，每小题2分，共20分）
1、施工图阶段经评估为（       ）的软弱围岩及不良地质隧道,超前地质预报的责任主体单位为设计单位,其超前地质预报工作由设计单位负责组织实施。

 A：高风险        B：无风险         C：低风险    D：极高风Ⅲ险

 2、隧道（         ）级围岩地段、隧道浅埋、下穿建筑物及邻近既有线地段施工开挖应按照《爆破安全规程》采用控制爆破,或采用非爆破方法。

 A：Ⅳ            B：Ⅴ             C:ⅥD:Ⅲ

 3、隧道监控量测应按现行《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)的规定建立（      ）制度。

 A：等级管理      B：信息反馈       C：数据XX   D：报告

4、（         ）地段,地表必须设置监测网点并实施监测。

 A：明挖          B：高架           C：隧道浅埋   D：下穿建筑物

5、埋深较浅的隧道洞口段应采用（       ）法进洞。

 A：明洞          B：半明半暗       C：暗洞       D：套拱进洞

6、隧道临时设施（          ）。
A:通风            B:照明             C:电力设施及供电线路
D:紧急设施        E:施工方案         F:竖井运输

7、机械手喷射混凝土时要防止压伤；回弹；粉尘；胶管爆裂。安全措施是

（           ）。 
A:不进入危险区            B:喷嘴距受喷面不得大于1.5米
C:戴好安全帽              D:佩带呼吸器

E:使用无碱外加剂的湿喷料以减少粉尘和空气污染。

8、车辆装碴时要防止打伤；压伤；碴块坠落；粉尘；噪音；滑倒、跌倒。

安全措施是（         ）。
A:不进入装载区（危险区）

B:保证行车路面状态良好

C:自卸汽车不超载

D:装卸区提供足够照明

9、衬砌台车进场前，施工单位必须根据衬砌工作状态和荷载情况对台车结构安全情况进行检查验收，要有足够的刚度确保在最不利荷载组合下，满足安全施工要求，并在现场（        ）。 
A:挂牌标明台车承载重量
B:衬砌台车工作台部分必须设不低于1.1米的栏杆
C:无钉子露头或突出尖角

10、在洞口或附近适当场所，设置急救材料储备库，库中有足够的(          )。
A:支撑材料     B:防火、防水、防毒器材    C:其他各种适用工具

五、简答题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）
1、隧道施工遵循的原则?
2、验标要求软弱围岩及不良地质铁路隧道的二次衬砌距掌子面的距离?
3、预防隧道坍方的施工措施?
4、企业安全生产检查的形式主要有那些？

建筑工程安全管理复习资料答案

一、 填空题（本大题10小题，每小题2分，共20分）

1、 (安“全第一，预防为主”)是我国的安全生产方针。
2、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训; 
未经安全生产教育培训的人员，不得(上岗)作业。
3、(企业经理)是施工单位安全生产第一责任人，(项目经理)  是工程项目安全生产第一责任人。
4、高处作业是指坠落高度基准面在（2米）及以上有可能坠落的高处作业。
5、根据《建筑施工安全检查标准》，在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足(40) 分时，此检查评分表不应得分。

6、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）
7、机械设备转动部位，必须设置（保护装置）、以免伤人。
8、根据《建筑施工安全检查标准》，汇总表得分值在(80)分及以上时，为施工现场安全评价为优良。

9、手持照明灯必须使用（36）V及以下的灯具。
10、10、生产经营单位必须为从业人员提供符合标准或行业标准的劳动防护用品
二、选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
1、（C）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作重点，安全制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

 A．《建筑法》B．《安全生产法》
C．《建设工程安全生产管理条例》D．《建设工程质量管理条例》

2、建设工程安全管理的方针是（A）

 A．安全第一，预防为主，综合治理

 B.质量第一，兼顾安全C.安全至上D.安全责任重于泰山

3、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(B)。
A．违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程
B．违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
C．违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费
D．违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售
4、从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(C)责任。
A.领导       B.管理      C.直接      D.间接

5、在悬空部位作业时，操作人员应（ D）

A.遵守操作规定B.进行安全技术交底C.带好安全帽D.系好安全带

6、汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺道木，其目的是（A）

 A加大承压面积B.减小承压面积可修编
 C.减小对地面的压力D.增大对地面的压力

7、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应该（B）

 A.重新测算安全验算结果B.组织专家进行论证、审查

 C.附监理工程师 D.附安全预算
8、脚手架拆除时必须是（A）

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

 B.可以同时上下同时拆除

 C.右下部网上逐层拆除，可以随意拆除

9、（ C）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

 A.施工员B.全体职工C.班组长D.监理工程师

10、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D）同意，采取相应可靠措施，作业后应立即恢复

 A.安全员B.技术员C.班长D.施工负责人
三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
1、小王是工地的机修工，施工员叫小王赶紧到二层正在浇混凝土楼面板，去快速拆下坏了的振动棒电源线，换上备用振动棒并接上电源线。( ×) 
2、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经施工单位严格考核合格后方可任职。 (×) 
3、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由从事危险作业的人员支付。意外伤害保险期限为合同工期。(×) 
4、某住宅施工工地，首层层高3.0m，二层以上为2.8m，首层支模时，部分支撑立柱为前一工地的，不够支3米模高，木工班长要模板工在立柱底垫上一至二块砖。( ×) 
5、建筑工程安全生产三级教育是指项目部、施工队、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。 ( ×) 
6、公司所承建的项目必须在国庆节前封顶，公司总经理要求项目经理在安排好安全生产的前提下，下午从钢筋工班抽调20人马上到木工班去支模板。(   ×)
7、管理措施是指达到管理标准的具体方法和手段。（√）

8、危险源辨识等同于隐患排查。（×）
9、安全员向项目经理报告：刚入场的铁工班和混凝土工班已进行了公司级的安全教育。项目经理立即打断安全员的话，说：好了，已进行了安全教育，下午就可进现场开工。( ×) 
10、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产

( 制造) 许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 ( √) 
 四、多选题（本大题10小题，每小题2分，共20分）
1、施工图阶段经评估为（A、D）的软弱围岩及不良地质隧道,超前地质预报的责任主体单位为设计单位,其超前地质预报工作由设计单位负责组织实施。

 A：高风险B：无风险C：低风险D：极高风Ⅲ险

 2、隧道（A、B、C）级围岩地段、隧道浅埋、下穿建筑物及邻近既有线地段施工开挖应按照《爆破安全规程》采用控制爆破,或采用非爆破方法。

 A：ⅣB：ⅤC:ⅥD:Ⅲ

 3、隧道监控量测应按现行《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)的规定建立（A、B、D）制度。

 A：等级管理B：信息反馈C：数据XXD：报告

4、（ C、D）地段,地表必须设置监测网点并实施监测。

 A：明挖B：高架C：隧道浅埋D：下穿建筑物

5、埋深较浅的隧道洞口段应采用（A、B）法进洞。

 A：明洞B：半明半暗C：暗洞D：套拱进洞

6、隧道临时设施（A、B、C）

A:通风B:照明C:电力设施及供电线路D:紧急设施E:施工方案F:竖井运输

7、机械手喷射混凝土时要防止压伤；回弹；粉尘；胶管爆裂。安全措施是

（A、B、C、D、E）

A:不进入危险区B:喷嘴距受喷面不得大于1.5米C:戴好安全帽D:佩带呼吸器

E:使用无碱外加剂的湿喷料以减少粉尘和空气污染。

8、车辆装碴时要防止打伤；压伤；碴块坠落；粉尘；噪音；滑倒、跌倒。

安全措施是（A、B、C、D）

A:不进入装载区（危险区）

B:保证行车路面状态良好

C:自卸汽车不超载

D:装卸区提供足够照明

9、衬砌台车进场前，施工单位必须根据衬砌工作状态和荷载情况对台车结构安全情况进行检查验收，要有足够的刚度确保在最不利荷载组合下，满足安全施工要求，并在现场（A、B、C）

A:挂牌标明台车承载重量B:衬砌台车工作台部分必须设不低于1.1米的栏杆C:无钉子露头或突出尖角

10、在洞口或附近适当场所，设置急救材料储备库，库中有足够的(A、B、C)

A:支撑材料B:防火、防水、防毒器材C:其他各种适用工具

五、简答题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）
1、隧道施工遵循的原则

答：光面爆破是基础，喷锚支护保安全，围岩量测明情况，通风排烟出效率，铺底仰拱要先行，衬砌紧跟树形象。

2、验标要求软弱围岩及不良地质铁路隧道的二次衬砌距掌子面的距离

答：Ⅳ级围岩不得大于90m,Ⅴ、Ⅵ级围岩不得大于70m。

3、预防隧道坍方的施工措施

答：⑴采取“先排水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌、勤量测”的施工方法。⑵加强坍方的预测。⑶观察法。⑷一般量测法。⑸微地震学测量法和声学测量法。⑹加强初期支护，控制坍方。

4、企业安全生产检查的形式主要有那些？

答：（1）经常性的安全检查；（2）定期性的安全检查；（3）专业性的安全检查；（4）季节性的安全检查；（5）普遍性安全大检查；（6）临时性的安全检查。
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