
建筑材料复习资料

一、单项选择题
1.普通硅酸盐水泥的细度指标是（   ）
A 0.08 ㎜方孔筛筛余量         B 0.2 ㎜方孔筛筛余量 
C 细度                        D 比表面积
2.引起水泥安定性不良的原因是（   ）
A 石膏掺量不足                B 混合材料掺量过多 
C 石膏掺量过多                D 混合材料掺量不足
3.国家标准规定：水泥的初凝不得早于（   ）min。
A 6        B 30            C 45           D 60 
4.水泥试验中需检测水泥的标准稠度用水量，其检测目的是（   ）
A 使得凝结时间和体积安定性具有准确可比性    B 判断水泥是否合格
C 判断水泥的需水性大小          D 该项指标是国家标准规定的必检项目
5.下列材料中，属于非活性混合材料的是（   ）
A 石灰石粉      B 矿渣         C 火山灰       D 粉煤灰
6.在生产水泥时，若掺入的石膏量不足则会发生（   ）
A 快凝现象      B 水泥石收缩   C 体积安定性不良    D 缓凝现象
7.沸煮法只能检测出（   ）引起的水泥体积安定性不良。
A SO3含量超标               B 游离CaO含量超标 
C 游离MgO含量超标          D 石膏掺量超标
8.水泥石产生腐蚀的内因是：水泥石中存在（   ）
A 3CaO·2SiO2·3H2O      B Ca(OH)2      C CaO     D 钙矾石
9.水泥与水形成的浆体在混凝土拌合物中起（   ）作用。
A 润滑          B 胶凝      C 骨架        D 抑制水泥石收缩
10.水泥安定性经（   ）检验必须合格。
A 坍落度法      B 沸煮法    C 筛分析法    D 维勃稠度法
11.建筑石膏与水泥 石灰相比较，其凝结硬化速度（   ）
A 一般        B 很快          C 很慢       D 不一定
12.在生产水泥时必须掺入适量石膏是为了（   ）
A 提高水泥产量               B 延缓水泥凝结时间 
C 防止水泥石产生腐蚀         D 提高强度
13.测定混凝土立方体抗压强度时，试件的标准养护条件是（   ）
A 温度20±3°C，相对湿度90%以上 
B 温度20±3°C，相对湿度95%以上
C 温度20±2°C，相对湿度90%以上 
D 温度20±2°C，相对湿度95%以上
14.石灰膏在使用之前必须（   ）
A 陈伏       B 熟化    C 检测其有效CaO＋MgO的含量   D 检测其细度
15.建筑石膏的化学分子式是（   ）
A CaSO4·2H2O       B CaSO4·1/2H2O      C CaSO4    D CaSO4·H2O 
16.若混凝土用砂的颗粒级配不合格，则（   ）
A 须进行人工调配至级配合格        B 弃之不用
C 作不合格品处理                  D 须调整混凝土配合比
17.试配少量混凝土，制作标准立方体试件，测得其立方体抗压强度为45.6MPa，而其设计强度等级为C30，请问对于该混凝土应（   ）
A 判断混凝土强度不符合要求 
B 调整混凝土的配合比直至达到设计的强度等级要求
C 判断混凝土的强度符合要求 
D 判断混凝土的质量很好
18.材料的堆积密度是指（   ）材料在自然堆积状态下，单位体积的质量。
A 块体          B 颗粒状           C 固体         D 液体
19.材料的体积密度是指材料在（   ）下，单位体积的质量。
A 绝对密实状态     B 自然状态     C 自然堆积状态    D 含水饱和状态
20.当材料在空气中吸水达到饱和时，其含水率（   ）吸水率。
A 等于         B 大于         C 小于         D 不一定
21.紧急抢修混凝土工程最适宜选择（   ）水泥。
A 普通         B 硅酸盐        C 矿渣         D 快凝快硬
22.普通混凝土用砂应选择（   ）较好。
A 空隙率小     B 尽可能粗      C 越粗越好  
D 在空隙率较小的条件下尽可能粗
23.由硅酸盐水泥熟料  0%-5% 石灰石或粒化高炉矿渣 适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为（   ）
A 硅酸盐水泥             B 普通硅酸盐水泥 
C 矿渣硅酸盐水泥         D 石灰石硅酸盐水泥
24.混凝土用砂的细度模数一般在（   ）范围内。
A 3.7～1.6      B 3.7～3.1      C 1.6～2.2    D 2.3～3.0 
25.在混凝土配合比一定的情况下，砂率过大，混凝土拌合物的流动性（   ）
A 越大          B 越小          C 不变        D 不一定
26.测定混凝土立方体抗压强度时，混凝土标准试件的尺寸是（   ）㎜。
A 100× 100×100          B 150×150×150 
C 200× 200×200          D 40×40×160 
27.划分混凝土强度等级的依据是（   ）
A 立方体抗压强度           B 立方体抗压强度标准值 
C 轴心抗压强度             D 抗拉强度
28.混凝土的水灰比值在一定范围内越大，则其强度（   ）
A 越低        B 越高       C 不变        D 不一定
29.提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（   ）
A 减少单位用水量         B 提高砂率        C 增大水灰比
D 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量（即增加水泥浆量）
30.通用水泥的储存期一般不宜过长，一般不超过（   ）
A 一个月          B 三个月          C 六个月     D 一年
31.（   ）区砂的级配情况最好。
A 1           B 2           C 3         D 4 
32.碎石混凝土与卵石混凝土相比较，其（   ）
A 流动性好    B 粘聚性好    C 保水性好     D 强度高
33.合理砂率是指在用水量和水泥用量一定的情况下，能使混凝土拌合物获得（   ）流动性，同时保持良好粘聚性和保水性的砂率值。
A 最大        B 最小        C 一般         D 不变
34.同厂家 同品种 同强度等级 同批次的水泥，应以（   ）为一个取样单位。
A 60t          B 400t         C 60m3       D 400m3
35.硅酸盐水泥熟料的四个主要矿物组成中（   ）水化反应速度最快。
A C2S          B C3S          C C3A       DC 4AF 
二、填空题
1.国家标准规定：普通硅酸盐水泥初凝       45min，终凝       10h。
2.石灰熟化的两大特点是：              ，              。
3.钢筋能与混凝土很好的在一起工作，其原因是       。
4.建筑石膏的主要两大特点是：              ，              。
5.坍落度法能定量测定塑性混凝土拌合物的       。
6.普通混凝土配合比设计时，耐久性主要通过控制        和        来达到要求。
三、简答题
1.施工现场来了 5 车河砂（每车载重约 6 吨，且河砂的堆积密度为 1550Kg/m3），请为这5车河砂找一个大小适合的堆场（河砂的堆高约为 1m）；并请你采用正确的方法抽取河砂试样（文字描述取样方法） ，以便送样检验质量。






2.实验室配合比能否直接用于现场施工？为什么？


3.混凝土拌合物试验时，出现下列情况，请采用正确方法对混凝土配合比进行调整。？


四、案例分析       
有一工地施工人员拟采用下述几方案以提高混凝土拌合物的流动性，试问哪个方案不可行？哪个方案可行？并说明理由。
（1）多加水；        （2）水灰比不变，增加水泥浆量；
（3）加入减水剂；    （4）加强振捣。


五、计算题 
试配少量混凝土，其组成材料用量分别为：水泥4.5㎏ ,水2.7㎏,砂9.9㎏,碎石18.9㎏,经试验调整：增加水泥浆量15%，并测得混凝土拌合物的湿表观密度为2380㎏/m3。试计算：
（1）每立方米混凝土的各组成材料的用量为多少？
（2）如果施工现场的砂子含水率为4%，石子含水率为1%，求施工配合比？
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选择题
1-5：CACC？   6-10：AAB？？  11-15：BBBCD
16-20：？ABBB  21-25：AD？？A  26-30：BBBAD   31-35：B？DA？

填空题
1、 
2、放热量大 体积膨胀
3、具有较相近的线膨胀系数等
4、凝结速度快 硬化时体积膨胀等
5、流动性
[bookmark: _GoBack]6、 


简答题
1、现场砂只有 30t，未超过 600t，因此这 30t 砂作为一个取样单位；在砂堆上取样时，应在砂堆均匀分布的 8 个不同部位， 铲去表层砂， 在教深处铲取大致相等的一份试样， 然后由这8 份试样组成一份砂试样；然后送样检验。
2、 实验室在做混凝土配合比设计时所采用的砂石均为干砂、干石，所作出的配合比就为实
验室配合比。 现场的砂石均含有一定的水分， 且所含的水分随天气变化而变化， 如果直接将实验室配合比应用于施工现场， 则会出现：砂石用量不足，而水用量增加， 将最终导致水灰比增加、 强度下降。 因此实验室配合比不能直接用于施工现场， 而必须将其经过砂石含水率换算为施工配合比，才能使用。
3、

案例分析
（1） 多加水——不可行，加水会导致混凝土拌合物的水灰比增大、强度降低。
（2） 保持水灰比不变，增加水泥浆用量——可行，水泥浆在混凝土拌合物中起润滑作用，润滑剂越多，则混凝土拌合物的流动性越大。
（3） 加入减水剂——可行，减水剂具有减水和增强的作用，在混凝土拌合物中加入减水剂后，可破坏水泥的絮状结构，使得被包裹的水分释放出来，增加拌合物中自由水量，从而提高了拌合物的流动性。
（4） 加强振捣——不可行，振捣过多易造成混凝土出现离析泌水，而不能改变混
凝土拌合物的流动性能。

计算题
1、（ 1）水为 199 ㎏，水泥为 332 ㎏，砂为 635 ㎏，石子为 1213 ㎏。
（2）施工配合比为：水泥：砂：石子：水＝ 332： 660：1225：161＝1：1.99： 3.69：0.49
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