房屋建筑学复习资料

一、选择题
1．民用建筑包括居住建筑和公共建筑，下面属于居信建筑的是（  ）

A．幼儿园         B．疗养院            C．宿舍           D．旅馆

2．建筑耐久等级二级是指         。
A．100年   　　  B．50-100年       　 C．25-50年     　 D．150年
3．当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在         。

A．垫层高度范围内  B．室内地面以下－0.06m  C．垫层标高以下D．平齐或高于室内地面面层

4．根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度大于多少时称为深基础         。

A．0.5m     　   B．2.0m          　　C．4.0m       　　 D．5.0m

5．建筑高度大于         米的民用建筑为超高层建筑。
A．24m
  　　 B．50m         　　　C．100m 

　   D．120m
6．屋顶的坡度形成中材料找坡是指         来形成。

A．利用预制板的搁置 B．利用结构层C．利用由毡的厚度  D．选用轻质材料找坡

7．温度缝又称伸缩缝，是将建筑物        断开。
Ⅰ.地基基础  Ⅱ.墙体  Ⅲ.楼板  Ⅳ.楼梯  Ⅴ.屋顶
A．ⅠⅡⅢ      　 B．ⅠⅢⅤ     　　　 C．ⅡⅢⅣ    　　　　D．ⅡⅢⅤ

8．金属加工车间属于（       ）。

A．洁净车间    　B．冷加工车间  　 C．热加工车间 　　D．恒温恒湿车间

9．走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑，一般最小净宽取       。
A． 550mm      　　B．900mm        　C．1100mm   　　　  D．1200mm
10．建筑物六大组成部分中处于非承重构件的是         。
A．楼梯         　　B．门窗          　 C．屋顶        　　　D． 吊顶
二、填空题

1． 屋面排水坡度的表示方法有          、          和           。
2． 建筑工程设计的内容包括：______________、_______________和______________。

3． 钢筋混凝土框架按主要构件的组成可分为_________________框架系统、___________框架系统和_____________框架系统三种类型。
4． 按传力情况的不同，基础可分为_______与________两种类型。
5． 基础是位于建筑物最下部位的_____构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给__        _　　　　　　　。

6．平屋顶防水屋面按其防水层的做法的不同可分为：___________、_____________、____________、__________。

7．基础的埋深_____________________。影响基础埋深的因素有地基土的性质、_________________、________________及与相邻建筑的关系。

三、名词解释
1．大量性建筑：

.建筑模数：

3．伸缩缝：

四、简答题   

1．建筑中交通联系部分的作用是什么？包括哪些空间？
2．炎热地区平屋顶隔热、降温有哪些行之有效的形式？简述其隔热原理。

3、如何确定有吊车厂房柱顶标高？

五、设计绘图题

已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为(0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。

房屋建筑学复习资料参考答案
一、选择题

C  B  ？  D  C  B  ？  A  C  B
填空题 

1.角度法   斜率法 百分比法 2. 建筑设计、结构设计、设备设计3. 梁板柱、板柱剪、力墙  4.？ 　　 5. 承重、地基  6. ？  7. 基础低面至室外设计地坪的距离、水文条件、冰冻线

   三、名词解释
1．规模不大，但建造量较多的建筑，如住宅、中小学校、小型商店等。 
 2．是建筑中选定的尺寸单位，作为尺度协调中的增值单位。

 3．为防止建筑构件因温度变化、热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏，在沿建筑物长度方向相隔一定距离预留垂直缝隙。这种因温度变化而设置的缝叫做温度缝或伸缩缝

四、简答题

1. 答：交通联系部分解决间房间与房间之间水平与垂直方向的联系、建筑物室内与室外的联系。交通联系部分包括水平交通空间（走道），垂直交通空间（楼梯、电梯、坡道），交通枢纽空间（门枯、过厅）等。

２答（1）实体材料隔热屋面：利用材料的储热性、热稳定性和传导过程中的时间延迟性来作隔热屋顶。

（２）通风降温屋面：在屋顶设置通风的空气层间，利用空气的流动带走热量。

（３）蒸发、散热降温屋面：屋顶表面铺颜色材料或刷成浅色，利用浅色反应反射一部分太阳辐射热，降低屋面温度。
   3.答： 具体按下列公式计算：H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7

           h1：生产设备或隔断的最大高度；

h2：被吊物件安全超越高度，一般为400~500mm；

h3：被吊物件的最大高度；

h4：吊绳最小高度；

h5：吊钩至轨顶面最小高度；

h6：轨顶至小车顶部高度；

h7：小车顶面至屋架下弦底部的安全高度，根据吊车起重量大小常取300mm、400mm、500mm。

另外，必须满足《厂房建筑模数协调标准》的规定，柱顶标高应按3M数列确定。

 五、设计绘图题

解：楼梯性质为住宅楼梯，且层高3m，设踏步高h=150mm，踏步宽b=300mm。
按双跑楼梯一层平台下不过人考虑，此时梯段水平投影长度为9*300=2700mm。

一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm，不能满足2m的净高要求。

由于室内外高差和楼梯间进深的限制，故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整：

将入口处室内地面降低两个踏步，标高变为--0.300，此时室内外高差150mm。

同时将第一跑梯段增加两个踏步，但总踏步数不变，从一层至二层仍为20个踏步，第一层休息平台高度调整为1.8m。
调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm，第一跑梯段水平投影长度为11*300=3300mm。
绘图（中间休息平台净宽大于等于1100mm。）图略
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