《数字电子电路》复习资料
一、填空题 
1. 有一数码10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数（     ），作为8421BCD码时，它相当于十进制数（                ）。
2.三态门电路的输出有高电平、低电平和（               ）3种状态。

3．TTL与非门多余的输入端应接（                 ）。                                                              

4．TTL集成JK触发器正常工作时，其
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端应接（      ）电平。

5. 已知某函数
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，该函数的反函数
[image: image4.wmf]F

=（                      ）。 

6. 如果对键盘上108个符号进行二进制编码，则至少要（             ）位二进制数码。
7. 典型的TTL与非门电路使用的电路为电源电压为（      ）V，其输出高电平为（      ）V，输出低电平为（        ）V， CMOS电路的电源电压为（              ） V 。

8．74LS138是3线—8线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为A2A1A0=110时，输出 
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应为（             ）。

9．将一个包含有32768个基本存储单元的存储电路设计16位为一个字节的ROM。该ROM有（         ）根地址线，有（        ）根数据读出线。

10. 两片中规模集成电路10进制计数器串联后，最大计数容量为（         ）位。

11. 下图所示电路中，Y1＝（            ）；Y2 ＝（          ）；

Y3 ＝（            ）。

12. 某计数器的输出波形如图1所示，该计数器是（        ）进制计数器。
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13．驱动共阳极七段数码管的译码器的输出电平为（        ）有效。

二、单项选择题 
1. 函数F(A,B,C)=AB+BC+AC的最小项表达式为(        ) 。

A．F(A,B,C)=∑m（0，2，4）          B. (A,B,C)=∑m（3，5，6，7）

C．F(A,B,C)=∑m（0，2，3，4）       D. F(A,B,C)=∑m（2，4，6，7）

2．8线—3线优先编码器的输入为I0—I7 ，当优先级别最高的I7有效时，其输出
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的值是（       ）。

A．111       B. 010         C. 000       D. 101

3．十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（       ）个。

A．16        B.2            C.4          D.8

4. 有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，在4个移位脉冲CP作用下，四位数据的移位过程是（       ）。

A. 1011--0110--1100--1000--0000      B. 1011--0101--0010--0001--0000

C.1011--1100--1101--1110--1111       D. 1011--1010--1001--1000--0111

5．已知74LS138译码器的输入三个使能端（E1=1， E2A  =  E2B=0）时，地址码A2A1A0=011，则输出 Y7 ～Y0是(       ) 。       

A. 11111101      B. 10111111        C. 11110111        D. 11111111
6. 一只四输入端或非门，使其输出为1的输入变量取值组合有(        )种。
A．15      B．8                C．7       D．1

7. 随机存取存储器具有(        )功能。

A.读/写          B.无读/写           C.只读           D.只写

8．N个触发器可以构成最大计数长度（进制数）为(        )的计数器。

  A.N               B.2N                C.N2              D.2N
9．某计数器的状态转换图如下，

其计数的容量为(        )

A． 八      B.  五 

 C.  四      D.  三

10．已知某触发的特性表如下（A、B为触发器的输入）其输出信号的逻辑表达式为(       )。

	A
	B
	Qn+1
	说明

	0
	0
	Qn
	保持

	0
	1
	0
	置0

	1
	0
	1
	置1

	1
	1
	Qn
	翻转


A． Qn+1 ＝A     B. 
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    D. Qn+1  ＝ B

11． 有一个4位的D/A转换器，设它的满刻度输出电压为10V，当输入数字量为1101时，输出电压为（       ）。

A． 8.125V      B.4V         C. 6.25V        D.9.375V

12．函数F=AB+BC，使F=1的输入ABC组合为(        )
A．ABC=000   B．ABC=010     C．ABC=101    D．ABC=110

13．已知某电路的真值表如下，该电路的逻辑表达式为(       )。

A．
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	A
	B
	C
	Y
	A
	B
	C
	Y

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1

	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


14．四个触发器组成的环行计数器最多有(     )个有效状态。

    A.4             B. 6             C. 8           D. 16
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三、判断说明题（判断下列各题正误，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。）

1、逻辑变量的取值，１比０大。（        ）。

2、D/A转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小（        ）。 

3．八路数据分配器的地址输入（选择控制）端有8个。（         ）。

4、因为逻辑表达式A+B+AB=A+B成立，所以AB=0成立。（       ）。

5、利用反馈归零法获得N进制计数器时，若为异步置零方式，则状态SN只是短暂的过渡状态，不能稳定而是立刻变为0状态。（       ）
6．在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。（       ）。

7.约束项就是逻辑函数中不允许出现的变量取值组合，用卡诺图化简时，可将约束项当作1，也可当作 0。（       ）。
8．时序电路不含有记忆功能的器件。（         ）。
9．计数器除了能对输入脉冲进行计数，还能作为分频器用。（        ）。

10．优先编码器只对同时输入的信号中的优先级别最高的一个信号编码. （         ）。

四、综合题 
1．对下列Z函数要求：（1）列出真值表；（2）用卡诺图化简；（3）画出化简后的逻辑图。
Z=
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（１）真值表                             (2)卡诺图化简
(3)   表达式                            逻辑图          

2．试用3线—8线译码器74LS138和门电路实现下列函数。       

Z（A、B、C）=AB+
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3．74LS161是同步4位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试分析下列电路是几进制计数器，并画出其状态图。
74LS161逻辑功能表
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	CTT
	CP
	Q3 Q2 Q1 Q0
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	0  0  0  0

D3 D2 D1 D0
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 加法计数


4．触发器电路如下图所示，试根据CP及输入波形画出输出端Q1 、Q2 的波形。设各触发器的初始状态均为“0”。
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《数字电子电路》复习资料答案   
一、填空题 
1.  147 ，  93                          2.  高阻  
3． 高电平或悬空                         4．       

5.  

6.   7                            7.   5 ， 3.6 ，0.35 ， 3—18    

8． 10111111                      9． 11 ，16  

10.  100                         11. Y1＝A B；    Y2＝A B + A B；Y3＝A B
12. 5                            13．低  

二、选择题 
1.A2.C3.C4.A5.C      6.A  7.A  8.D  9.  10.      11.A  12.D  13.C  14.  15.
三、判断题 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	×
	√
	×
	×
	
	√
	√
	×
	√
	


四、综合题 
1．解：（１）真值表                     (2)卡诺图化简   

	     A    B     C
	    Z

	    0     0     0
	    0

	    0     0     1
	    1

	    0     1     0
	    1

	    0     1     1
	    ×

	    1     0     0
	    1

	    1     0     1
	    1

	    1     1     0
	    0

	    1     1     1
	    ×


( 3 )   表达式（2分，                     ( 4 )       逻辑图
          Z=
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2．解

3．解：

4．当74LS161从0000开始顺序计数到1010时，与非门输出“0”，清零信号到来，异步清零。
2．该电路构成同步十进制加法计数器。
3．状态图（4分）

4．Q1、Q2的波形各3分。
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