
机械制图与CAD复习资料

一、填空题（每空1分，共20分）

1、剖视图分全剖视图、          、           三大类。

2、断面图分重合断面图和         两大类。移出断面图的轮廓线宜用        绘制。

3、螺纹的五要素为牙型、直经       、        和         。

4、零件图包括的内容        、        、        和        。

5、孔Ф40±0.2的基本尺寸是      、上偏差是    、下偏差是     ；最大极限尺寸是      ,最小极限尺寸是      ，公差是     。 

6、视图分           、向视图、           和           。
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二、看懂两视图，补画第三视图（10分）

画出斜视图（15分）
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将主视图改成全剖视图（画在主视图的上方）（15分）
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五、改错题（第1小题10分，第2小题15分，共25分）

1、 补全剖视图中缺漏的线。
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找出图中螺纹画法的错误，将正确的画在空白处。
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六、在图中标注尺寸（尺寸数值从图上1∶1量取，取整数）（15分）
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机械制图与CAD复习资料参考答案
一、填空题（每空1分，共20分）

1、剖视图分全剖视图、     、 局部剖视图三大类。

2、断面图分重合断面图和 移出断面图 两大类。移出断面图的轮廓线宜用粗实线绘制。

3、螺纹的五要素为牙型、直经、     、 旋向 和 线数 。 

4、零件图包括的内容一组图形、一组尺寸、技术要求和标题栏。

5、孔Ф40±0.2的基本尺寸是     、上偏差是 +0.2 、下偏差是 -0.2 ；最大极限尺寸是￠ 40.2,最小极限尺寸是    ，公差是 0.4。 

6、视图分基本试图、向视图、局部视图和斜视图。

二、看懂两视图，补画第三视图（10分）
画出斜视图（15分）
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四、将主视图改成全剖视图（画在主视图的上方）（15分）
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五、改错题（第1小题10分，第2小题15分，共25分）

1、 补全剖视图中缺漏的线。
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2、找出图中螺纹画法的错误，将正确的画在空白处。
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六、在图中标注尺寸（尺寸数值从图上1∶1量取，取整数）（15分）
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准确数值请以实际图案测量为准








Auto CAD与机械制图



