液压与气压传动复习资料

一、填空题（每空1分，共20分）

1. 液压传动是以            能来传递和转换能量的。

2. 、液压传动装置由               、            、             、               和            五部分组成，其中              和             为能量转换装置。

3. 液体在管中流动时，存在           和             两种流动状态。液体的流动状态可用              来判定。

4.  液压系统中的压力,即常说的表压力，指的是              压力。
5.  在液压系统中，由于某一元件的工作状态突变引起油压急剧上升,在一瞬间突然产生很高的压力峰值，同时发生急剧的压力升降交替的阻尼波动过程称为            。
6. 单作用叶片泵转子每转一周，完成吸、排油各           次，同一转速的情况下，改变它的            可以改变其排量。
7.  三位换向阀处于中间位置时，其油口P、A、B、T间的通路有各种不同的联结形式，以适应各种不同的工作要求，将这种位置时的内部通路形式称为三位换向阀的             。 
8.实际工作时，溢流阀开口的大小是通过              的变化来自动调整的
9.顺序阀是利用油路中压力的变化控制阀口           ，以实现执行元件顺序动作的液压元件。

10.液压传动主要以液体的压力能进行工作。对于结构及尺寸确定的液压系统，其执行元件的工作压力决定于           ，执行元件的速度决定于            。
二、选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
1．流量连续性方程是（       ）在流体力学中的表达形式，而伯努利方程是（      ）在流体力学中的表达形式。
A能量守恒定律；  B动量定理 ；    C质量守恒定律 ；    D  其他；

2．液压泵能实现吸油和压油，是由于泵的(          )变化。

       A动能           B压力能          C密封容积          D流动方
3．（           ）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；（        ）叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。 
A  单作用      B、双作用      C前作用      D后作用
4. 一水平放置的双杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，液压缸浮动，其中位机能应选用（      ）；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机能应选用（       ）。

       A.   O型             B. M型      C 、 Y型        D. H型

5．在变量泵的出口处与系统并联一溢流阀，其作用是（       ）。

 A溢流                B稳压      C安全            D调压

三、图形符号识别题（10分）
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a ：                   ； b ：                     ； c ：                   ；
d ：                   ；   e ：                      ；  f ：                             ；     g：                                 ；   

h ：                    ；    I ：                      ； j ：                  ；

四、分析题（33分）

1．试分别说出下列是两个什么气压传动回路？（每小题6分，共12分）。
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2．分析以下各回路中，溢流阀各起什么作用？（每小题2分，共12分） EMBED Photoshop.Image.7 \s 
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3．下图所示的三个液压缸的活塞杆直径均为d，活塞直径均为D，已知输入流量为q，压力为p，分析各缸运动件的运动方向及写出推力F和速度v的表达式。（每小题3分，共9分）
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五、计算题（27分）

1．如下图所示，两串联双杆活塞杆液压缸的有效作用面积A1=50c㎡,A2=20c㎡,液压泵的流量qv=3L/min,负载F1=5kN，F2=4kN,不计损失，求两缸工作压力p1、p2及两活塞运动速度v1、v2。（12分）
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2. 如下图所示的液压回路，限压式变量叶片泵调定后的流量压力特性曲线如图所示，调速阀的调定流量为3L／min，液压缸两腔的有效面积cm2 A1=2A2=60，不计管路损失。试求：（1）液压泵的工作压力；（2）当负载F ＝N 0和N F=10000 时的小腔压力2；（3）设液压泵的总效率为0．8，求液压系统的总效率。（15分）
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液压与气压传动复习资料答案
1、 填空题（每空1分，共20分）

1.   压力2. 动力元件     执行元件      控制元件     辅助元件    工作介质     ；动力元件    执行元件；3. 层流      紊流          临界雷诺数

4.相对压力5. 液压冲击6.    偏心距7. 中位机能  8.压力       弹簧力

9、启闭   10、工作负载、流量
2、 选择题（每空1分，共10分）

1. C   A     2. C   3. A    B   4. H    M    5. C   
图形符号识别题（10分）

a)单向定量泵   b) 液控单向阀     c)节流阀       d) 压力继电器    e)单向变量马达     f)调速阀     g)减压阀     h) (内控)顺序阀      i)三位四通电液动换向阀  j)两位五通手动换向阀

四、分析题（33分）

1、a) 左图是采用单向节流阀的双向调速回路； 

b) 右图是采用排气节流阀的双向调速回路。
2、a)溢流稳压；     b)做背压阀;        c)作安全阀;                                 d)   做安全阀          e)溢流稳压          f)卸荷

3、  (a)   左、     pπ(D2-d2)/4          4q/π(D2-d2)

(b)  右、     pπd2/4          4q/πd2

(c)  右、     pπD2/4          4q/πD2

五、计算题（27分）

1. （12分）解：

1） V1=qp/A1=3×10-3/50×10-4=0.6m/min               (3分)
2）V2=qp/A2=1.5m/min                                  (3分)

3）P2=F2/A2=4000/20×10-4=2MPa                            (3分)

4） P1A1=p2A2+F2      P1=(F2+p2A2)/A1=3MPa                  (3分)

评分标准：每步错或每一小问错，均按答案标明分数扣分，关系式对，答案错均扣1分。
2、
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