计算机与网络技术基础复习资料
单项选择题
1. ADSL通常使用（   C    ）

A. DDN网进行信号传输

B. ATM网进行信号传输

C. 电话线路进行信号传输

D. 有线电视网进行信号传输

2. 因特网中按照网络的规模大小进行分类，其中最常用的是A，B，C三类网，其中C类网中包含的主机数最大为（  ）

A. 128台

B. 256台

C. 1024台

D. 65535台

[答案]:B

3. WWW浏览器是一个(  )

A. 客户端应用程序

B. 服务器端应用程序

C. 一般应用程序

D. 图标

[答案]:A

4. 在OSI参考模型中，网卡实现互联的层次为（    ）

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 高层

[答案]:B

5. 将http://www.online.sh.cn 称为中国上海热线的主页的(  )

A. 域名

B. IP地址

C. 统一资源定位器

D. 文件名

[答案]:C

6. 在10BASE-5中,BASE代表的含义是(  )

A. 基本信息

B. 数字信号

C. 模拟信号

D. 都不对

[答案]:B

7. 下面哪个不是Ethernet(  )

A. FDDI

B. 10BASE-T

C. 100BASE-T

D. 1000BASE-SX

[答案]:A

8. Internet 的基本结构与技术起源于（      ）

A. DECnet

B. ARPANET

C. NOVELL

D. ALOHA

[答案]:B

9. 建立虚拟局域网的主要原因是（      ）

A. 将服务器和工作站分离

B. 使广播流量最小化

C. 增加广播流量的广播能力

D. 提供网段交换能力

[答案]:B

10. 通过一个IP地址让局域网中的多台计算机同时访问英特网的方法是（       ）

A. 以DDN方式入网

B. 通过帧中继入网

C. 通过代理服务器入网

D. 通过CHINAPAC的X.28异步方式入网

[答案]:C

11. 下列不属于第二代计算机网络的实例是（   ）

A. SNA

B. DNA

C. LAN

D. PDN

[答案]:D

12. 有关VLAN的概念，下面说法不正确的是（     ）

A. VLAN是建立在局域网交换机和ATM交换机上的，以软件方式实现的逻辑分组

B. 可以使用交换机的端口划分虚拟局域网，且虚网可以跨越多个交换机

C. 使用IP地址定义的虚网与使用MAC地址定义的虚网相比，前者性能较高

D. VLAN中的逻辑工作组各节点可以分布在同一物理网段上，也可以分布在不同的物理网段上

[答案]:C

13. 不受电磁干扰和噪音影响的媒体是（   ）

A. 双绞线

B. 同轴电缆

C. 光缆

D. 微波

[答案]:C

14. IEEE802.11定义了无线局域网的两种工作模式，其中的（      ）模式是一种点对点连接的网络，不需要无线接入点和有线网络的支持，用无线网卡连接的设备之间可以直接通信

A. Roaming

B. Ad Hoc

C. Infrastructure

D. DiffuselR

[答案]:B

15. 将jmchang@online.sh.cn 称为(  )

A. 域名

B. IP地址

C. URL

D. E-mail地址

[答案]:D

16.以下合法的C类IP地址是(  )

A. 120.106.1.1

B. 190.220.1.15

C. 202.205.18.1

D. 254.206.2.2

[答案]:C

17.将http://www.online.sh.cn 称为中国上海热线的主页的(  )

A. 域名

B. IP地址

C. 统一资源定位器

D. 文件名

[答案]:C

18.局域网中，媒体访问控制功能属于（    ）

A. MAC子层

B. LLC子层

C. 物理层

D. 高层

[答案]:A

19.局域网通常采用的传输方式是(  )

A. 总线传输方式

B. 基带传输方式

C. 环行传输方式

D. 宽带传输月度年个方式

[答案]:C

20.目前在邮件服务器中使用的邮局协议是(  )

A. SMTP

B. MIME

C. POP3

D. TCP

[答案]:C
多项选择题

1. 星型拓扑结构的优点是（     ）

A. 方便服务

B. 每个连接只接一个设备

C. 集中控制和便于故障诊断

D. 简单的访问协议

[答案]:A, B, C, D

2.以下说法正确的是（     ）

A. 树型拓扑属于一种分层结构，是从总线拓扑演变过来的

B. 树型拓扑适应于分级管理和控制系统

C. 树型拓扑中，根部吸收计算机的发送信息信号，然后再重新广播到整个网络中

D. 树型拓扑不易于扩展，故障隔离不方便，对根的依赖性太大

[答案]:A, B, C

3.IP 协议是（   ）

A. 网际层协议

B. 和TCP协议一样，都是面向连接的协议。

C. 传输层协议

D. 面向无连接的协议，可能会使数据丢失。

[答案]:A, D

4. 环型拓扑结构的缺点是（     ）

A. 网络扩展配置困难

B. 节点故障引起全网故障

C. 故障诊断困难

D. 拓扑结构影响访问协议

[答案]:A, B, C, D

5.计算机网络的应用主要包括（     ）

A. 办公自动化

B. 管理信息系统

C. 过程控制

D. Internet应用

[答案]:A, B, C, D

6.以下描述正确的是（     ）

A. E－mail的指定端口号为25 ，FTP的指定端口号为21， HTTP的指定端口号为80

B. Internet一般是由三层网络组成

C. ISP（Internet服务提供商）提供三大类服务

D. ISP的主要技术应用包括四个方面

[答案]:A, B, C, D

7.常用的交换技术有（   ）

A. 电路交换

B. 报文交换

C. 分组交换

D. 其他

[答案]:A, B, C

8.网络结点分布来看，计算机网络可分为（     ）

A. 总线网

B. 局域网

C. 城域网

D. 广域网

[答案]:B, C, D

9.有线传输媒体有（     ）

A. 激光

B. 双绞线

C. 同轴电缆

D. 光纤

[答案]:B, C, D

10.星型拓扑结构的缺点是（     ）

A. 电缆长度和安装

B. 扩展困难

C. 依赖于中央节点

D. 星型拓扑的交换方式以电路交换更为普遍

[答案]:A, B, C, D
判断题

1.DNS协议不存在安全漏洞。（     ）

[答案]:错误

2.计算机的网卡只会接收目的物理地址为自身物理地址的数据帧。（     ）

[答案]:错误

3.数据包应用层的内容通常不会改变。（     ）

[答案]:正确

4. HTTP协议是建立在TCP协议之上的。（     ）

[答案]:正确

5. 在同一台PC机上可以安装多个网卡。（     ）

[答案]:正确

6.虚拟局域网VLAN是一种新型局域网。（     ）

[答案]:错误

7.ICMP协议是被IP协议封装的，因此是运输层的协议。（     ）

[答案]:错误

8.用集线器把多台计算机互连起来，这样的拓扑在物理上是星形的，但在逻辑上是总线形的。（     ）

[答案]:正确

9.TCP/IP不包含数据链路层和物理层的描述。（     ）

[答案]:正确

10.网络协议是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为网络协议（     ）

[答案]:正确
四、名词解释

1.字长： 一个字由若干字节组成，通常将组成一个字的位数叫做该字的字长。 
2.子网掩码 :用来掩住 IP 地址的一部分，以使TCP/IP 能够利分主机ID 的一部分来作为网络 ID。子网掩码可以用来决定一台主机是在本地网还是在远程网。 
3.主动攻击： 更改信息和拒绝用户使用资源的攻击称为主动攻击。 
或者攻击者对连接中通过的 PDU 进行各种处理。 

4.时分多路复用：由于传输介质可达到的数据传输速率通常总是超过一些信号的数据传输速率，所以，可以采用将多路信号按一定的时间间隔相间传送的方法。
五、问答题

1．频分多路复用与时分多路复用有何不同？ 
答： 频分多路复用是利用那个介质有效带宽超过呗传输的信号带宽是，将多个信号调制在不同的载波频率上，实现的多路信号传输； 
时分多路复用是采用将多路信号按一定的时间间隔相同传送的方法，实现同一介质同时传输多路信号的。 
2．TCP/IP 由哪五个层次组成？ 
答： 应用层，主机到主机层或运输层，互联网层，网络接入层，物理层。 
3．简述 CSMA/CD 的基本思想。 
答： 任何一个站需要发送数据时，首先侦听一下目前有无另一个站正在发送，既介质上有无信号传输，如果侦听的结果总线是空闲的，则该站可以立即发送一帧数据；如果侦听结果是总线上有信号传输，则就一直侦听下去，等到发现总线上无信号传输时，该站就立即发送一帧数据。 
4．简述网络中产生死锁的几种情况。 
答：（1）直接存储转发型死锁 
间接存储 --转发死锁 

（3） 重装死锁 
5．简述在 Windows Server 2003服务器中，用户账号应包括哪些信息？ 
答： 用户名，密码。隶属关系（或权限）
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