计算机应用基础复习资料

一、选择题

1.【正确答案】B

解析：第三代（1965～1970年）是中、小规模集成电路时代。IBM-360系列是影响最大的第三代计算机的代表。

2.【正确答案】A

    解析：十进制整数转二进制的方法是除2取余法。“除2取余法”：将十进制数除以2得一商数和一余数。再用商除以2……以此类推。最后将所有余数从后往前排列。

3.【正确答案】A

    解析：计算机用于管理，起源于计算机在办公应用中对大量信息、数据的处理。

4.【正确答案】D

    解析：UPS是不间断电源；服务器是为网络提供资源，并对这些资源进行管理的计算机；绘图仪是输出设备。

5.【正确答案】A

    解析：十进制整数转二进制的方法是除2取余法。“除2取余法”：将十进制数除以2得一商数和一余数（121÷2得商为为60，余为1）。再用商除以2（60÷2得商为30，余为0）……以此类推。直到商为0，最后将所有余数从后往前排列。

6.【正确答案】D

    解析：区位码转国际码需要两个步骤：①分别将区号、位号转换成十六进制数。②分别将区号、位号各+20H（区位码 + 2020H ＝ 国标码）。本题中区号12转换成十六进制为C，位号21转换成十六进制为15。分别+20H，即得2C35H。

7.【正确答案】B

    解析：用高级程序设计语言编写的程序可读性和可移植性好，但不能被机器直接执行。

8.【正确答案】D

    解析：既可作为输入设备又可作为输出设备的是磁盘驱动器。

9.【正确答案】B

    解析：RAM可以进一步分为静态RAM（SRAM）和动态RAM（DRAM）两大类。这两种类型的RAM的差别在于保存数据所采用的技术不同。DRAM需要再进行周期性的刷新操作（一秒钟需要几千次），而SRAM则不需要刷新操作。

10.【正确答案】A

    解析：非对称数字用户线（Asymmetric Digital Subscriber Line）的接入技术的英文缩写是ADSL。ISDN是综合数字信息网（Integrated Services Digital Network）的英文缩写，ISP（Internet Server Provider，Internet服务提供商）就是为用户提供Internet接入服务的公司和机构，TCP是传输控制协议（Transport Control Protocol）的英文缩写。

11.【正确答案】C

    解析：第二代计算机时代已经出现了BASIC、FORTRAN和COBOL等高级程序设计语言，到第三代计算机时代，出现了结构化程序设计语言Pascal。

12.【正确答案】D

    解析：计算机辅助设计（CAD），就是利用计算机的图形能力来进行设计工作；计算机辅助制造（CAM），就是利用计算机进行生产设备的管理、控制和操作的过程。将CAD和CAM的数据库技术集成在一起，就形成了CIMS（计算机集成制造系统）。

13.【正确答案】D

    解析：不同进制数之间的比较，必须统一转换成同一进制的数。一般而言，转换成十进制数比较方便。十六进制数78转换成十进制数是120；二进制数10010110转换成十进制数是150；八进制数202转换成十进制数是130。

14.【正确答案】B

    解析：用来表示字符的二进制编码称为字符编码，计算机中的信息都是用二进制数编码来表示的。

15.【正确答案】A

    解析：在ASCII码表中，根据码值由小到大的排列顺序是：控制符、数字符、大写英文字母、小写英文字母。

16.【正确答案】B

    解析：UPS 的中文译名是不间断电源。

17.【正确答案】B

    解析：操作系统是管理、控制和监督计算机软、硬件资源协调运行的程序系统，由一系列具有不同控制和管理功能的程序组成，它是直接运行在计算机硬件上的、最基本的系统软件，是系统软件的核心。

18.【正确答案】D

    解析：OS是操作系统的英文缩写。

19.【正确答案】B

    解析：外部设备是指连在计算机主机以外的设备，它一般分为输入设备和输出设备。

20.【正确答案】B

    解析：国际通用的ASCII码是7位码，它是用7位二进制数表示一个字符的编码，共有27 = 128个不同的编码值，相应可以表示128个不同字符的编码。

21.【正确答案】B

    解析：只有机器语言才能被计算机直接识别，但机器语言可读性是最差的。汇编语言是符号化的机器语言，但不是机器语言，其程序计算机也不能直接识别。高级语言编写的程序是高级语言源程序，不能直接运行，必须翻译成机器语言才能执行。

22.【正确答案】C

    解析：英文缩写CPU的中文译名是中央处理器。

23.【正确答案】C

    解析：目前常用的输入设备有键盘、鼠标器、扫描仪等。

24.【正确答案】B

    解析：Linux是一个免费的、开放源代码的操作系统。UNIX是UNIX是历史最悠久的通用操作系统，一般用于高端服务器。Windows 2000是微软公司出品的操作系统。

25.【正确答案】B

    解析：由于计算机病毒日新月异，必须备有常用的杀毒软件且要不断地对杀毒软件进行升级，以保持防、杀病毒的有效性。

二、填空题
1.Word在正常启动之后会自动打开一个名为   文档1   的文档。

2.Excel的一个工作簿中，最多可以添加至   255   个工作表。

3.在EXCEL中对数据排序是按主关键字、次关键字和   第三   关键字进行的。

4.能够表现个体与整体之间关系的图表类型是   饼图   。

5.一个工作表中单元格E6中的公式为“=B6+C6”，该表示方式是   相对   引用。

6.是Internet采用的主要协议：传输控制协议/网际协议英文缩写   TCP/IP   。

7.Internet为人们提供许多服务项目，最常用的是在Internet各站点之间漫游，浏览文本、图形和声音等各种信息，这项服务称为   WWW   。

8.WAV格式是一种   音频   文件格式。

9.IPv4地址有   32   位二进制数组成。

10.因特网中的IP地址由四个字节组成，每个字节之间用   .   符号分开。

判断题
（ √ ）1.程序只有竞争进入内存才能执行。

（ √ ）2.IPV6地址由128位二进制数组成。

（ √ ）3.用“我的电脑”窗口可以打开FTP服务器。

（ × ）4.WWW的全称是环球信息网，CAI是网络操作系统。

（ √ ）5.Word 2010中，对文字可以设置底纹使某些数据突出显示。

（ √ ）6.Word 2010表格的格式可自动套用系统样式。

（ × ）7.用户使用电子邮件只能传送文字信息。

（ × ）8.在Windows中，屏幕上只能出现一个窗口，这就是活动窗口。

（ √ ）9.Excel默认情况下，文本数据沿单元格左对齐，数值数据沿单元格右对齐。

（ × ）10.某台计算机的IP是202.255.256.112。

（ × ）11.IP地址能惟一地确定Internet上每台计算机与每个用户的距离。

（ × ）12.域名中CN代表中国，EDU代表科研机构。

（ × ）13.在INTERNET中，HTML协议用于文件传输。

（ √ ）14.若有一主机域名WWW.EASTDAY.COM，其中WWW表示网络名。

（ √ ）15.TCP协议是一种可靠的面向连接的协议，UDP协议是一种不可靠的无连接协议。
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