  计算机硬件技术基础复习资料
一、填空题
1、中央处理单元包括 ___________和 ___________ ，是计算机的核心部分。

2、微型计算机中的总线包括 ___________ 、 ___________ 和 ___________ 三类。
3、设置高速缓存的目的是解决 CPU 的运算速度和______ 的读写速度不平衡问题。

4、 CPU 的工作频率称为 ___________ ，系统总线的工作频率称之为___________。
5、根据制造光盘的材料和记录方式，光盘一般分为：固定型、_______和可改写型。
6、数据压缩主要应用于 ___________和 ___________两个方面。
7、无线网络的传输技术可分为 ___________和___________ 两类。
8、微型计算机每个指令周期可分为 ___________ 和___________ 。
9、用__________编写的程序可由计算机直接执行。
10、PC机内存储器由半导体存储器组成，可分为___________和 _________两大类。
二、是非题

1、无线网络是一种完全没有电缆的网络。 （    ）

2、国际标准化组织ISO推出的“开发系统互连基本参考模型” OSI/RM ，规定了网络标准，现实际存在的所有网络都按照 7 层次来划分。 （       ）

3、IBM 公司推出以 8088 为CPU 的世界上第一台 16位微型计算机 IBM 5150 PersonalComputer，即著名的 IMB PC 。 （     ）

4、外设的操作时间未知或与 CPU 不同步时可以采用无条件传送方式实现 I/O 控制。 （      ）

5、摩尔定律是自然规律，并将持续永久有效。 (      )

6、 PCI 局部总线可在 33MHZ 时钟频率下工作，而 AGP 总线采用 66MHZ 总线频率。 （     ）

7、微处理器至少具有运算和控制功能，但不具备存储功能。 （     ）

8、超文本是由结点和链路组成的一个物理网络。 （     ）

9、网络是把异地的独立计算机系统通过通信设备连接在一起，使用网络软件实现资源的共享的系统。（      ）

10、宽带线路比窄带线路上比特的传播速率快。 （      ）
三、单选题 

1、1KB 表示（      ）。

A.  1000位     B.1024位      C.1000字节     D.1024 字节

2、在计算机中，存储信息速度最快的设备是 （      ）。
A.  内存        B.高速缓存    C.软盘          D.硬盘
3、ROM 的特点是 （      ）。
A.存取速度快    B.断电后信息仍然保存

C.存储容量大    D.用户可以随时读写

4、 基于冯·诺依曼思想而设计的计算机硬件系统包括（      ）。
A.主机、输入设备、输出设备

B.控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备

C.主机、存储器、显示器

D.键盘、显示器、打印机、运算器

5、在微机系统中，任何外部设备必须通过（      ）才能实现主机和设备之间的信息交换。

A.电缆          B.接口       C.电源            D.总线插槽

6、MPEG-2 是用于 D 的编码标准。

A.音频数据      B.静态图像   C.视频图像        D.音频和视频数据

7、下面对声卡功能的说法中，不正确的说法是（      ）。
A.声卡能够完成声音的 A/D 采集

B.声卡能够完成数字音频信号的 D/A 转换和回放

C.有些声卡能完成视频信号的采集和回放

D.有些声卡具有 MIDI 接口，可外接 MIDI 设备

8．CPU能够直接访问的存储器是 （      ）。
A.软盘     B.硬盘                 C.RAM       D.CD－ROM

9．下列各存储器中，存取速度最快的一种是（      ）。
A.Cache    B.动态 RAM（DRAM ）    C.CD-ROM    D.硬盘

10．SRAM指的是（      ）。A）静态随机存储器 B）静态只读存储器

C）动态随机存储器 D ）动态只读存储器
四、名词解释

1、流水线和超标量技术
2、随机存储器
3、分辨率
4、USB
五、简答题

1、设某微机系统的 Cache 命中率为 90%，主存 DRAM 的存取周期为 80ns（ 1ns＝10－9s），Cache的存取周期为 30ns，则安装 Cache 后，主存储器的平均存储周期为多少？
2、存储系统分为几个层次？各层次有什么作用？
3、网络互连使用哪些设备？各属于哪层的设备？
六、论述题

1、叙述计算机存储器的多级结构，为什么计算机存储器要采用多级结构？
2、描述 OSI/RM 七层参考模型和 TCP/IP 四层参考模型，并描述其对应关系？
  计算机硬件技术基础复习资料答案
一、填空题
1、运算器 和 控制器 

2、数据总线 、 地址总线 和 控制总线 

3、内存 

4、主频 ， 外频 

5、记录型
6、传输 和 存储

7、光波传输 和 无线电波传输 

8、取址周期 和 执行周期 

9、机器语言
10、读写存储器 RAM 和 只读存储器 ROM
二、是非题

1、无线网络是一种完全没有电缆的网络。 （ × ）

2、国际标准化组织（ ISO ）推出的“开发系统互连基本参考模型” （ OSI/RM ），规定了网络标准，现实际存在的所有网络都按照 7 层次来划分。 （ × ）

3、IBM 公司推出以 8088 为 CPU 的世界上第一台 16位微型计算机 IBM 5150 PersonalComputer，即著名的 IMB PC 。 （ √ ）

4、外设的操作时间未知或与 CPU 不同步时可以采用无条件传送方式实现 I/O 控制。 （ × ）

5、摩尔定律是自然规律，并将持续永久有效。 (  × )

6、 PCI 局部总线可在 33MHZ 时钟频率下工作，而 AGP 总线采用 66MHZ 总线频率。 （ √ ）

7、微处理器至少具有运算和控制功能，但不具备存储功能。 （ × ）

8、超文本是由结点和链路组成的一个物理网络。 （ × ）

9、网络是把异地的独立计算机系统通过通信设备连接在一起，使用网络软件实现资源的共享的系统。

（ √ ）

10、宽带线路比窄带线路上比特的传播速率快。 （ × ）
三、单选题

1、D  2、B  3、B  4、 B  5、B  6、D  7、C  8、C  9、A  10、A 
四、名词解释

1、流水线和超标量技术

答： 流水线技术：流水线 (pipeline)是 Intel 首次在 486 芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在 CPU 中由 5~6 个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线，然后将一条X86 指令分成 5~6 步后再由这些电路单元分别执行， 这样就能 实现在一个 CPU 时钟周期完成一条指令 ，因此提高了 CPU 的运算速度。
2、随机存储器：
答：随机存取存储器简称 RAM，也叫做读 /写存储器，它能够通过指令随机地、个

别地对其中各个单元进行读 /写操作。随机存储器中任何一个存储单元都能由 CPU或Ｉ /O 设备随机存取， 且存取时间与存取单元的物理位置无关。 按照存放信息原理的不同， 随机存储器又可分为静态和动态两种。
3、分辨率

答： 分辨率指的是显示设备所能表示的象素个数，象素越密，分辨率越高，图像越清晰。

4、USB

答： USB（ Universal Serial Bus ）称为通用串行总线。 USB 由 Compaq、DEC、IBM 、Intel、 Microsoft和 NEC 等多家美国和日本公司共同提出的一种接口标准，旨在促进 I/O 总线的标准化，是用于将设备连接到主机的一种总线和协议的定义。 
五、简答题

1、设某微机系统的 Cache 命中率为 90%，主存 DRAM 的存取周期为 80ns（ 1ns＝10－9s），Cache的存取周期为 30ns，则安装 Cache 后，主存储器的平均存储周期为多少？

答： 30ns×90％+80ns×10％＝ 35ns  
2、存储系统分为几个层次？各层次有什么作用？

答：计算机系统中存储层次可分为高速缓冲存储器、 主存储器、 辅助存储器三级。 高速缓冲存储器用来改善主存储器与中央处理器的速度匹配问题。辅助存储器用于扩大存储空 ,即硬盘，光盘等，容量大，但存取数据慢，计算机都是先把辅

存中要读的东西放到主存后处理，然后在依据情况是否写回。主存即为内存，断电信息丢失，但存取数据块，他的容量大小直接影响计算机运行速度。
3、网络互连使用哪些设备？各属于哪层的设备？

答： 1）中继器 物理层2）网桥 数据链路层3）路由器 网络层

4）网关 高三层（会话层、表示层、应用层）
六、论述题

1、叙述计算机存储器的多级结构，为什么计算机存储器要采用多级结构？
答：
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在一个计算机中， 对存储器的容量、 速度和价格这三个基本性能指标都有一定的要求。 存储容量应确保各种应用的需要；存储器速度应尽量与 CPU 的速度相匹配，并支持 I/O 操作；存储器的价格应比较合理。然而， 这三者经常是相互矛盾的。 只有采用多级存储器组成的存储器体系， 把几种存储技术结合起来，才能较好地解决存储器大容量、高速度和低成本这三者之间的矛盾： 1）和 2）解决了速度匹配问题， 2）3）构成的主存 -Cache 解决低成本高速问题， 3）和 4）5）构成的主存 -辅存层次解决了大容量问题。
2、描述 OSI/RM 七层参考模型和 TCP/IP 四层参考模型，并描述其对应关系？
答： 1） OSI/RM 即开放系统互连基本参考模型，在该模型中，网络的结构被分成七个层次每层，各完成一定的功能，并遵守相应的协议。这七层从低到高依次是：

物理层、数据链路层、网络层、传输层、表示层、会话层 、应用层。 

2）TCP/IP 四层参考模型：为了实现 LAN － WAN 互连， ARPA 制定的包括国际协议和传输控制协议的两种通信协议，网络结构被分成四层，从低到高依次是：

网络接口层、互联网层、传输层、应用层。

3）对应关系如下：TCP/IP 的网络接口层对应于 OSI/RM 的物理层和数据链路层

TCP/IP 的互联网层对应于 OSI/RM 的网络层TCP/IP 的传输层对应于 OSI/RM 的传输层TCP/IP 的应用层对应于 OSI/RM 的表示层、会话层和应用层
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