         工业机器人技术与应用复习资料  

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1、机器人按照应用类型可分为三类，以下哪种属于错误分类（    ）。 

A、工业机器人 B 、极限作业机器人C、娱乐机器人 D 、智能机器人

2、最早提出工业机器人概念，并申请了专利的是（    ）。 

A、戴沃尔 B 、约瑟夫·英格伯格C、理查德·豪恩 D 、比尔·盖茨

3、示教盒属于哪个机器人子系统（    ）。

A、驱动系统 B 、机器人 - 环境交互系统C、人机交互系统 D 、控制系统

4、我国于哪一年开始研制自己的工业机器人。 （    ） 

A、1958 年 B 、1968 年 C、1986 年 D 、1972 年 

世界上第一个机器人公司成立于（   ）。 

A、英国 B 、美国C、法国 D 、日本

6、工业机器人手腕的运动中，通常把手腕的偏转，用（   ）表示。

A 、B   B、 Y    C、R   D、 P 

7、常用的手臂回转运动机构不包括以下哪种（   ）。

A 、齿轮传动机构 B、链轮传动机构C、连杆机构 D、丝杠螺母机构

8、工业机器人手臂的复合运动多数用于动作程序（    ）的专用机器人。

A 、固定不变 B、灵活变动C、定期改变 D、无法确定

9、下列图形中，根据车轮转向角，判断哪种图形是正确的旋转方式： （    ）

[image: image1.png]~N

Z

@

®)

©

@




步进电机、直流伺服电机、交流伺服电机的英文字母表示依次为： （    ） 

SM、DM 、AC  B、SM、DC、AC   C、SM、AC 、DC    D、SC、AC、DC

11、机器人的运动学方程只涉及（    ）的讨论。

A 、静态位置 B、速度C、加速度 D、受力

12、轨迹规划即将所有的关节变量表示为（    ）的函数。

A 、位移 B、速度C、时间 D、加速度

以下哪种不属于机器人触觉（    ）。 

A 、压觉 B、力觉C、滑觉 D、视觉

以下哪种不是接触觉传感器的用途。 （    ） 

A 、探测物体位置 B、检测物体距离C、探索路径 D、安全保护

15、（    ）适用于较长距离和较大物体的探测。

A 、电磁式传感器 B、超声波传感器C、光反射式传感器 D、静电容式传感器

16、机器人作业过程分两类，一类是非接触式，一类是接触式。下面哪种机器人属于非接触式作业机器人。 （    ） 

A 、拧螺钉机器人 B、装配机器人C、抛光机器人 D、弧焊机器人

17、通常机器人的力传感器不包括（    ）。 

A 、握力传感器 B、腕力传感器C、关节力传感器 D、指力传感器

以下哪个元件不属于光电编码器的主要元件。 （    ） 

A 、多路光源 B、光敏元件C、电阻器 D、光电码盘

五位二进制光电编码盘（格雷码编码盘）分辨的最小角度为（     ）

 A 、11.25° B、22.5° C、5.625° D、45°

点位控制方式（ PTP）的主要技术指标是： （     ）。 

A 、定位精度和运动时间 B、定位精度和运动速度

C、运动速度和运动时间 D、位姿轨迹和运动速度

                                                                                                                                二、判断题(每题1分，共10分)请在括号中标出正确（√）或错误（×）  

1、 工业机器人由操作机、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成。 （    ） 

2、 被誉为“工业机器人之父”的约瑟夫·英格伯格最早提出了工业机器人概念。（   ） 

3、 工业机器人的机械结构系统由基座、手臂、手腕、末端操作器 4 大件组成。（   ） 

4、齿形指面多用来夹持表面粗糙的毛坯或半成品。（   ）  

5、吸附式取料手适应于大平面、易碎、微小的物体。（   ）  

6、柔性手属于仿生多指灵巧手。（   ） 

7、电位器式位移传感器，随着光电编码器的价格降低而逐渐被取代。 （   ） 

8、光电编码器及测速发电机，是两种广泛采用的角速度传感器。（   ）  

9、机器人控制理论可照搬经典控制理论与现代控制理论使用。（   ） 

10、工业机器人控制系统的主要功能有：示教再现功能与运动控制功能。（   ） 

三. 填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

1、机器人按控制方式可分为操作机器人、             、示教再现机器人、   

             和综合机器人。 

2、工业机器人最早应用于           工业，常用于     、喷漆、上下料和      工作。

3、工业机器人的坐标形式有直角坐标型、           、球坐标型、           和平面关节型。 

4、工业机器人由三大部分六个子系统组成。 三大部分是           、传感部分和控制部分。六个子系统是           、机械结构系统、感受系统、             、人机交互系统和控制系统。 

5、工业机器人的末端操作器，大致可分为以下几类：         取料手、吸附式取料手、专用操作器及转换器            灵巧手、其他手。 

6、平面平行移动机构都采用                    的铰链机构。 

7、在通用机器人上安装焊枪就成为一台         机器人 , 安装拧螺母机则成为一台          机器人。 

8、换接器由两部分组成：           和              。 

9、机器人的驱动方式一般有三种          、          、电动。 

10、              是目前所有驱动装置中最廉价的动力源。 

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)
1、简述工业机器人的定义？

2、工业机器人主要用于哪几个方面？

3、工业机器人的基本组成是什么？

4、机器人采用履带方式有哪些优点？

5、制动器的作用是什么？

6、目前工业机器人领域常用的新型驱动方式有哪些？

7、并联机器人的特点是什么？ 

8、磁吸附式取料手的适用场合？ 

五、识图与填图题(本大题共1题，每空1分，共10分)
1、图示为视觉的硬件组成，请填写图中空缺。
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六、编程题（本大题共1大题，共10分）
VAL- Ⅱ语言：通过下面程序来描述其命令语句。

1 PROGRAM TEST 

2 SPEED 30 ALWAYS 

3 height＝ 50 

4 MOVES p1 

5 MOVE p2 

6 REACT 1001 

7 BREAK 

8 DELAY 2 

9 IF SIG(1001) GOTO 100 

10 OPEN 

11 MOVE p5 

12 SIGNAL 2 

13 APPRO p6, height 

14 MOVE p6 

15 CLOSE 

16 DEPART height 

17 MOVE p1 

18 TYPE “all done”

19 END

工业机器人技术与应用复习资料（本）
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1-10 DACDB BDACB 11-15 ACDBB 
二、判断题(每题1分，共10分)请在括号中标出正确（√）或错误（×）

1-5 √××√√ 6-7 √√
三. 填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

1、（程序机器人） 、（智能机器人）

2、（汽车制造） 、（焊接）、（搬运）

3、（圆柱坐标型） 、（关节坐标型）

4、（机械部分） 、（驱动系统）、（机器人 - 环境交互系统）

5、（夹钳式）、（仿生多指）

6、（平行四边形）

7、（焊接）、（装配）

8、
9、
10、
四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)
1、简述工业机器人的定义？

答：工业机器人是机器人的一种，它由操作机、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成，是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化的自动化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。

2、工业机器人主要用于哪几个方面？

答：（ 1）、恶劣工作环境及危险工作

（2）、特殊作业场合和极限作业

（3）、自动化生产领域

3、工业机器人的基本组成是什么？

答：工业机器人由 3 大部分 6 个子系统组成。 3 大部分是机械部分、传感部分和控制部分。6 个子系统是驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人 - 环境交互系统、人机交互系统和控制系统。
4、机器人采用履带方式有哪些优点？

答：机器人采用履带方式有以下一些优点 : 

(1) 能登上较高的台阶；

(2) 由于履带的突起 , 路面保持力强 , 因此适合在荒地上移动；

(3) 能够原地旋转；

(4) 重心低 , 稳定。
5、制动器的作用是什么？

答：许多机器人的机械臂都需要在各关节处安装制动器 , 其作用是 : 在机器人停止工作时 , 保持机械臂的位置不变 ; 在电源发生故障时 , 保护机械臂和它周围的物体不发生碰撞。

6、目前工业机器人领域常用的新型驱动方式有哪些？

答： （1）、磁致伸缩驱动

（2）、形状记忆金属

（3）、静电驱动器

（4）、超声波电机

7、并联机器人的特点是什么？ 

答：

(1) 无累积误差， 精度较高；   

(2) 驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置， 这样运动部分重量轻， 速度高， 动态响应好；   

(3) 结构紧凑， 刚度高， 承载能力大；   

(4) 完全对称的并联机构具有较好的各向同性；     

(5) 工作空间较小。
8、磁吸附式取料手的适用场合？ 

答：磁吸附式取料手是利用电磁铁通电后产生的电磁吸力取料，因此只能对铁磁物体起作用； 另外，对某些不允许有剩磁的零件要禁止使用。所以，磁吸附式取料手的使用有一定的局限性。
五、识图与填图题(本大题共1题，每空1分，共10分)
[image: image3.png]B

!},‘ EERE |« >BRE




六、编程题（本大题共1题，共10分）
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9 IFSIG(1001) GOTO 100

10 OPEN
11MOVE p5
12SIGNAL 2
13APPRO  p6, height

14MOVE ps
15 CLOSE

16 DEPART  height
17MOVE  pt

18TYPE  “all done”
19 END
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