         液压传动及控制复习资料
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1.  二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为(       )

A .2    B.3    C.5      D.4  

2.  应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(       )

A .针阀式或轴向三角槽式    B.偏心式或周向缝隙式  C.轴向三角槽式或周向缝隙式  D.针阀式或偏心式  

3.  调压和减压回路所采用的主要液压元件是(       )

A.换向阀和液控单向阀  B.溢流阀和减压阀   C.顺序阀和压力继电器  D.单向阀和压力继电器 

4. (       )管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。  

A.  铜管     B.钢管      C.橡胶软管     D.塑料管 

5. (       )是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。  

A.油箱      B.过滤器    C.蓄能器      D.压力计 

6.  能输出恒功率的容积调速回路是(       )

A.变量泵---变量马达回路      B.定量泵---变量马达      C.变量泵---定量马达     D.目前还没有  

7.  溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的(       )

 A.压力     B.流量     C.流向     D.清洁度 

8.  当环境温度较高时，宜选用粘度等级(       )的液压油  

A.较低     B.较高     C.都行     D.都不行 

9.  能将液压能转换为机械能的液压元件是(       )  

A.液压泵     B.液压缸     C.单向阀     D.溢流阀  

10.  下列压力控制阀中，哪一种阀的出油口直接通向油箱(       )  

A.顺序阀     B.减压阀     C.溢流阀     D.压力继电器 

11.  液压系统的动力元件是(       ) 

A.电动机     B.液压泵     C.液压缸     D.液压阀 

12.  活塞有效作用面积一定时,活塞的运动速度取决于(       ) 

A.液压缸中油液的压力      B.负载阻力的大小        C.进入液压缸的流量       D.液压泵的输出流量  

13.  不能作为双向变量泵的是(       )  

A.双作用叶片泵      B.单作用叶片泵     C.轴向柱塞泵     D.径向柱塞泵 

14.  在液压系统中用于调节进入执行元件液体流量的阀是(       )  

A.溢流阀     B.单向阀      C.调速阀      D.换向阀 

15.  压力控制回路包括(       )

A.换向和闭锁回路       B.调压.减压和卸荷回路       C.调压与换向回路        D.节流和容积调速回路  

16.  液压系统中减压阀处的压力损失是属于(       ) 

A.沿程压力损失     B.局部压力损失     C.两种都是     D.两种都不是 

17.  柱塞泵是用于(       )系统中  

A.高压     B.中压     C.低压     D.都不可以 

18.  下列液压缸中可以进行差动连接的是(       ) 

A.柱塞式液压缸    B.摆动式液压缸     C.单活塞杆式液压缸       D.双活塞杆式液压缸

19.  Y型.V形密封圈在安装时，唇口应对应着压力(       )的一侧  

A.高       B.低      C.都行    D.无法确定  

20.  下列换向阀的中位机能中，能对液压缸进行闭锁的是(       ) 

 A.O型      B.H型      C.Y型        D.P型
                                                                                                                                       二、判断题(每题1分，共10分)请在括号中标出正确（√）或错误（×）  

21、标号为N32的液压油是指这种油在温度为400C时，其运动粘度的平均值为32mm2/s。（   ）   

22、当溢流阀的远控口通油箱时，液压系统卸荷。（    ） 

23、由间隙两端的压力差引起的流动称为剪切流动。（   ） 

24、轴向柱塞泵既可以制成定量泵，也可以制成变量量泵。（   ）

25、双作用式叶片马达与相应的泵结构不完全相同。（   ）  

26、改变轴向柱塞泵斜盘倾斜的方向就能改变吸、压油的方向。（   ）

27、活塞缸可实现执行元件的直线运动。（   ）

28、液压缸的差动连接可提高执行元件的运动速度。（   ）

29、液控顺序阀阀芯的启闭不是利用进油口压力来控制的。（   ）

30、先导式溢流阀主阀弹簧刚度比先导阀弹簧刚度小。（   ）
三. 解释题(本大题共3小题，每小题2分，共6分)
31、粘度：
32、条件粘度：

33、运动粘度：
 四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)
34、容积泵基本的工作条件？ 

35. 简述溢流阀在系统中的应用？

36. ．如有图所示， 一个液压泵驱动  两个油缸串联工作。已知两油缸尺寸相同，缸体内径D=90mm,活塞杆直径d=60mm,负载 F1=F2=10KN,泵输出流量qv=25L/min，不计容积损失和机械损失，求油泵的输出压力及活塞运动速度。
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37. 液压马达的作用是什么？

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
38、.什么是滑阀中位机能？请画出“M”、“H”、“Y”和“P”型的三位四通阀符号并说明其特点。  

39、．单作用叶片泵与双作用叶片泵有何区别？  

40、简单说明液压传动系统的组成。 

液压传动及控制(本科)参考答案

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
1.A  2.A  3.B  4.C  5.C   6.B   7.A   8.B   9.B   10.C   11.B   12.C   13.A   14.C  15.B  
二、判断题(每题1分，共10分)请在括号中标出正确（√）或错误（×）

21. √ 22√23. ×24. √ 25. √ 

三、名词解释题(本大题共3小题，每小题2分，共6分)
31. 液体在外力作用下流动时，分子间聚力的存在使其流动受到牵制，从而沿其界面产生内摩擦力，该特性称为粘性。

32.    

33.动力粘度μ和该液体密度ρ之比值。
四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)
34. 答：（1）必须能构成密闭容积。     （2）密闭容积不断变化，以此完成吸油和压油过程。    （3）要有配油装置。

35答：（1）作溢流调压用。    （2）作安全保护用。    （3）作卸荷阀用。    （4）作背压阀用。 

36. 
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37、把液压能转变成马达轴上的转矩和转速运动输出，把液流的压力能转变成为马达轴上的转矩输出，把输入液压马达的液流流量转变为马达轴的转速运动

五

38. 三位四通换向阀的阀心在中位时，各油口的连通方式成为滑阀中位机能     M： P口卸荷，执行元件A、B两腔封闭   H：各油口相互连通，P口卸荷，执行元件两腔想通  Y：执行元件两腔A、B与回油口T想通，P口保持压力   P:油口P与执行元件两腔A、B想通，回油口T封闭  。

39、单作用叶片泵：转子每转一周两叶片间的工作腔吸、排油各一次，由于进、排油腔有压差，转子受不平衡径向液压力作用 双作用叶片泵：转子每转一周，各工作容腔吸油和排油各两次，两个排油口对称布置，转子所受径向液压力完全平衡
40、简单说明液压传动系统的组成。 

 答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。 执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。 控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。 辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。 工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。
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