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一、填空
１．在应用欧姆定律时，当所选电流、电压的参考方向如图（a）时， 欧姆定律的表达示为u=       ；若所选电流、电压的参考方向如图（b）时，欧姆定律的表达示为u=           。
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                （a）                                    (b)
2．晶体管有可工作在   　    　　   、　　　　    　　的工作状态。







3．正弦交流电路的电流数学表达式为，式中为振幅，也是电流在电路中的         ，为          ，为            。，则称为电流的              。称为正弦量的三要素。该正弦交流电可用相量表达式                      表达为               。

二、判断题，对的在题后括号内划“√”, 错的在题后括号内划“×”
1．磁感应强度是表示磁场中某点的磁场强弱和方向的物理量。（    ）
2．电流互感器是利用变压器变电流的原理制成的。（    ）
3．在三相电路中手握一根导线不会触电。（    ）
4．二极管具有单向导电性，当给二极管加上正向电压时，其伏安特性与电阻的伏安特性完全一样。（    ）
5．用万用电表检测交流电压时，必须是红表笔接电源正极，黑表笔接电源负极。（    ）

6．RLC串联谐振电路的谐振频率为。（    ）
7．对称的三相电源是由三个频率相同、振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源按一定方式（星形或三角形）联结组成的供电系统。（     ）
8．电阻、电感和电容在电路中都是储能元件。（     ）
9．变压器只能把高电压转变为低电压。（     ）
10．三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。（     ） 

三、选择题
1．某模/数转换器的输入为0~10V模拟电压，输出为8位二进制数字信号（D7~D0)。则该模/数转换器能分辨的最小模拟电压为（      ）。

A.0V	            B.0.1V	          C.V
2．线电压为380V的Ｙ形联结三相四线制电源,　其相电压是(      )


A． 380V                 B．380                   C．V


3. 如图1所示，已知开关K闭合前，电路处于稳态，电容两端电压。在t=0时刻合上开关K，则当开关刚闭合瞬间，（　　）[image: IMG_256]
A．Ｅ　　　　B．Ｅ－iR           C．0

4．正弦电流对应的相量表达式是（      ）



A．           B．           C．

5．下图所示电路的等效电阻RAB为(      )。


A.2               B.4             C.6

6.图示电路原已稳定，t=0时开关S闭合，S闭合后瞬间的的值为(	 	)。


A.0V               B.V               C.100V
四、简答题
1．安全用电措施主要有哪些？
2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？
五、作图题(第一小题6分，第二小题9分，共计15分)
1．将下图所示电路化成等值电压源电路

[image: ]
2．将下图所示电路化成等值电流源电路:
[image: ]
六、计算

1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, , 求电动机的无功功率和视在功率。
2. 用戴维宁定理求下图(图2)中负载电流I。
[image: ]                         

 电工与电子技术复习资料参考答案
1、 
填空1. iR，-iR  2. 饱和  放大  截止 3. 最大值   频率   初相位   有效值   落后   
二、判断题，　 1.√ 2. √  3. ×4. ×5. ×6. √7. √8. ×9. ×10. √
三、选择题1. B  2. C  3. C　4. A  5.B  6.C
四、简答题
1．建立建全各种安全操作规程和规章制度, 宣传和普及安全用电的基本知识
电气设备采用保护接地和保护接零
安装漏电保护装置
对一些特殊设备必须采用安全电压(36V)供电
   防雷和防电气火灾
2．电力系统由哪几部分组成？从能量转化、传输的观点说明各部分的作用是什么？
电厂(其它形式的能转化为电能)  电力网(电能分配传输) 
负载或用户(电能转化为其它形式的能)
5、 作图题
[image: 微信图片_20211115165456]六、计算

1．有一台Y形联结的三相电动机，接到线电压为380V的对称三相电源上，电动机吸收的功率为4.8kW, , 求电动机的无功功率和总功率。



电动机吸收的功率即是电源的有功功率         视在功率                                                               

无功功率                
 2．用戴维宁定理求下图(图3)中负载电流I。
求戴维宁等效电阻：

电压源短路，由ab端向左看，
求戴维宁等效电源
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