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一、填空题
1.在图层特性管理器中，一个图层可设置（         ）种线型和（         ）种颜色。
2.输入点的相对坐标，需要在坐标值前加上符号（          ）。
3.绘制正多边形有三种方式：给边长方式、（             ）、外切于圆方式。
4.多段线是由多个（         ） 和圆弧相连而成的单一对象，各段线条可以有不同的线宽。
5.AutoCAD中，画圆有（          ）种方式。
6.CAD系统的总体结构配置可分为三种不同类型，即单机式系统、（         ）系统和CAD工作站系统。
7.常用的工程图纸输出设备有 （         ）和 （        ） 两种。
8.CAD软件系统的类型可分为交互型系统和 （         ）型两大类。
9.AutoCAD中新建图形包括从草图开始、使用 （         ）、使用向导等3种方式。
10按空格或（         ） 键可重复调用命令上一条运行的命令。
11.常用于画对称图形的命令是（           ）命令。
12.进行图形缩放时，比例因子小于1表示将图形（          ）。
13.圆角命令按指定的（           ）（选：直径、半径）建立一条圆弧，用该圆弧光滑连接两直线、两段圆弧或圆等。
14.尺寸标注必须符合制图标准，应首先创建尺寸标注（         ）。
15.标注一般水平或铅垂的尺寸时，应使用（          ）尺寸标注样式。
16.AutoCAD可方便地定义绘制剖面线的边界，选择或（           ） 所需的剖面线。
17.一个图块可含有（        ）个图层。
18.创建工程图样图的方法有（        ）种。
19.有两种类型的打印样式：（           ）打印样式和命名打印样式。
20.环境工程专业图通常包括通风除尘工程图和（        ）工程图。
二、选择题
1.若想精确地从现有圆的圆心处开始绘制直线，应使用(     )工具。 
A.参考捕捉       B.对象捕捉      C.对象追踪          D.几何计算  
2.要标注图中倾斜尺寸，应使用(      )尺寸标注方式。 
A.线性           B.对齐          C.坐标              D.角度 
3.剖面线的类型可以为(      ) 。 
A.预定义         B.自定义         C.用户定义          D.以上都是  
4.在一张大的工程图中要迅速查看到所需部分，可以使用(      )视图。 
A主               B.附           C.鸟瞰              D.左  
5.在(       )和打印对话框中，可以选择并设置输出设备。 
A.页面设置         B.草图设置     C.打印样式管理器    D.打印预览 
6.属于图形输入设备的是（     ）。    
A.扫描仪         B.显示器        C.打印机          D.绘图仪  
7.不属于AutoCAD默认工具栏的是(      )工具栏。 
A.标准           B.绘图          C.标注             D.修改  
8.要取消AutoCAD命令，应按下(       )。 
A.Ctrl+A         B.Ctrl+X        C. Esc             D.Alt+A  
9.要从键盘上输入命令，只需在“命令：”提示下输入(       )形式的命令名。 
A.小写字母       B.大写字母      C.或A或B或两者结合  D.不能通过键盘输入命令
10.“旋转”命令用于将对象绕(       )旋转。 
A.原点           B.任意指定点    C.随机点           D.屏幕中心  
三、问答题 
1． 什么是透明命令？举例说明如何运行透明命令？
2． 在AutoCAD中，点的输入方式有哪几种？
3． 说明尺寸标注的步骤。
4． 创建样图是AutoCAD的重要功能之一，它包括哪些内容？
5． 说明按比例1:50绘制工程图的步骤。
四、绘图分析题  
试说明如图所示洗涤槽的绘图步骤。



计算机绘图复习资料参考答案
一：填空题  
1 一、一  2. @  3. 内接于圆方式  4． 线段  5．六 6.集中式系统  7.显示器、打印机  8.自动型  9.使用向导  10.回车键    11.mirror  12.缩小  13.半径 14. 样式  15.线性  16.自定义17. 多  18. 三  19.颜色相关打印样式     20． 水处理工程图 
二：选择题
1B  2B  3D  4C  5A 6.A   7C   8.C  9C  10B
 三、问答题 
1． 什么是透明命令？举例说明如何运行透明命令？ 
透明命令是在不中断其他命令的情况下被执行的命令。  例如zoom命令就是一个典型的透明命令，可以在执行其它命令的过程中通过加“ '”符号（如'z ）方式调用它。  
2． 在AutoCAD中，点的输入方式有哪几种？ 点的输入方式有2种，可以使用绝对坐标和相对坐标两种方式输入（通过键盘在命令行中输入精确的数值，可以指定一个二维点的坐标值）。 
3． 说明尺寸标注的步骤。  
（1） 尺寸的标注形式。 例如起止符号是用箭头还是使用45° 例如起止符号是用箭头还是使用45°短线？尺寸线是连通的还是中间断开的？尺寸界线伸出尺寸线多少？在AutoCAD中有关尺寸标注的4个要素之间的这些关系和形式是由 AutoCAD中有关尺寸标注的
（2） 4 尺寸变量控制的，可以通过修改尺寸变量的值对标注形式加以调节。（2）尺寸的注写操作。（3）尺寸的编辑修改。         
 4．创建样图是AutoCAD的重要功能之一，它包括哪些内容？  
（1） 绘图环境，包括用“选项”对话框修改系统配置、用“单位控制”对话框确定绘图单位、用LIMITS命令选图幅、LIMITS命令选图幅、用ZOOM命令使整张图全屏显示、ZOOM命令使整张图全屏显示、用“辅助绘图工具”对话框设置辅助绘图工具模式（包括固定捕捉设置和极轴设置）、用LTSCALE命令设全局线型比例、LTSCALE命令设全局线型比例、用LAYER命令建图层，设线型、颜色、线宽、LAYER命令建图层，设线型、颜色、线宽、用STYLE命令设置所需的文字样式、STYLE命令设置所需的文字样式、用PLINE命令画图框、标题栏（不注写具体内容）、（2）设置所需的尺寸标注样式、3）创建所需的图块（样图中图块应用BLOCK命令来创建）（4）创建所需的“工具选项板”。 
5.说明按比例1:50绘制工程图的步骤。  方法一：把一切实际尺寸均以1：50的比例换算到图纸上的尺寸。如A1 图框在CAD 中即绘制841×594单位；按1:50 比例绘制3300mm×5400mm 的楼梯间，即在图中绘制66×108 单位；然后打印出来。注意：工程图上所有标注的尺寸仍是原始尺寸，与比例1：50无关。 
 四、绘图分析题
试说明如图所示洗涤槽的绘图步骤。  
（1）建立图层、文字样式、标注样式等。 （2）绘制基准线。  （3） （4）绘制图形内两个小矩形，并进行圆角修剪。同时画里面的小圆。 （5）绘制两小圆。  （6）完善细节，对图形进行标注。


