     高层建筑结构复习资料                                       
   填空题 （2×15＝30） 

1.钢筋混凝土剪力墙结构的水平荷载一般由            承担，竖向荷载由           承担。其整体位移曲线特点为                  ，即结构的层间侧移随楼层的             而             。与框架结构相比，有                      等优点。

2.框架——剪力墙结构体系是把               和               两种结构共同结合在一起形成的结构体系。结构的竖向荷载由               承担，而水平作用主要由               承担。其整体位移曲线特点为                  ，即结构的层间位移                    。

3.结构水平荷载作用近似手算法包括                、                  。
4.的                 中心和                   中心不重合时，结构在水平力作用下会发生扭转。
   二、  多项选择题  （4×5＝20）

1.震设防结构布置原则（       ）

A合理设置沉降缝          B、合理选择结构体系

C、足够的变形能力        D、增大自重       E、增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有（      ）

A、端区-Mmax，+Mmax，Vmax     B、端区Mmax及对应N，V

 C、跨中+Mmax      D、跨中Mmax及对应N，V    E、端区Nmax及对应M，V

3、整体小开口剪力墙计算宜选用（     ）分析方法。

A、材料力学分析法  B、连续化方法C、壁式框架分析法  D、有限元法

4、高层建筑剪力墙可以分为（       ）等几类。

A、整体剪力墙 B、壁式框架C、联肢剪力墙    D、整体小开口墙

5、高层建筑基础埋置深度主要考虑（       ）。

A、稳定性 B、施工便利性C、抗震性    D、沉降量E、增加自重

三、简答题（7×5＝35）

1、试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定。

2、剪力墙按受力特性的不同分为哪几类？各类的受力特点是什么？

3、试述对结构延性的理解，延性系数有何物理意义？

4、高层结构应满足哪些设计要求？

5、如何计算水平荷载作用下的框架的顶点位移？

6、我国对高层建筑结构是如何定义的？ 

7、高层建筑结构有何受力特点？
四、计算题  （15分）

 图示为一高层剪力墙结构平面外轮廓图，该地区标准风压0.3kN/m2，C类粗糙度，各层层高均为3m，共10层，试求第10层的总风荷载值。
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高层建筑结构复习资料
一。填空题 （2×15＝30） 

剪力墙，剪力墙。弯曲型  ， 增加而增大。结构整体性好，刚度大，结构高度可以更大。
框架，剪力墙结构，结构的竖向荷载由 框架和剪力墙， 剪力墙，弯剪型 ，

   二、  多项选择题  （4×5＝20）

      1、A、B、C    2、A、C       

三、简答题（6×6＝36）

1、剪力墙结构连续连杆法的基本假定：忽略连梁的轴向变形，假定两墙肢的水平位移完全相同；各墙肢截面的转角和曲率都相等，因此连梁两端转角相等，反弯点在中点；各墙肢截面，各连梁截面及层高等几何尺寸沿全高相同。

2、剪力墙按受力特性的不同分为整体墙、整体小开口墙、联肢墙和壁式框架。整体墙的受力特点类似于悬臂构件，故按材料力学方法求解，整体小开口墙的受力特点也类似于悬臂构件，但由于洞口的削弱，故按材料力学方法求解后，要考虑洞口的影响，对计算结果进行修正，联肢墙的洞口增大，结构的整体性减弱，其受力有别于悬臂构件，故用连续连梁法进行内力计算；壁式框架受力后在壁柱上出现反弯点，更接近于框架，故用D值法求解？

3、结构延性是指结构的弹塑性变形能力，结构屈服后，在承载力保持基本不变的前提下，结构的变形能力越强，说明结构的延性就越好。延性系数为结构或构件的变形能力，一般用结构或构件破坏时的变形
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与屈服时的变形
[image: image3.wmf]y

D

的比值来表示，即
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越大，结构或构件的延性就越好。
4、高层结构应满足哪些设计要求？

满足承载力要求，即结构应有足够的极限承载力；层间位移限制条件，为保证在建筑中可以正常的工作学习和生活，应限制结构的层间侧移，舒适度要求，对高度超过150m的高层建筑，应限制在风荷载作用下的结构顶点加速度峰值，满足规范要求；对结构进行稳定和抗倾覆验算，使结构具有足够的稳定和抗倾覆能力。
5、计算水平荷载作用下的框架的顶点位移按如下步骤进行：1）反弯点法或D值法计算框架各层的抗侧刚度；2）计算各层的层剪力；3）由1）和2）计算各层的层间侧移；4）各层层间侧移的和即为框架的顶点位移。

6、我国对高层建筑结构是如何定义的？ 

答：我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定：10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑，此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

7、高层建筑结构有何受力特点？ 

答：高层建筑受到较大的侧向力(水平风力或水平地震力)，在建筑结构底部竖向力也很大。在高层建筑中，可以认为柱的轴向力与层数为线性关系，水平力近似为倒三角形分布，在水平力作用卞，结构底部弯矩与高度平方成正比，顶点侧移与高度四次方成正比。上述弯矩和侧移值，往往成为控制因素。另外，高层建筑各构件受力复杂，对截面承载力和配筋要求较高。

四、计算题  （14分）
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解：基本风压：

对C类粗糙度，高度为27m处的风压高度系数计算为

[image: image6]                                 

                                                    （3分）

[image: image7]因结构总高为30m，故          （3分）

因此第九层的总风荷载为
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                                                （9分）

� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
第 4 页 共 5 页

[image: image9][image: image10.wmf]2

0

/

3

.

0

m

KN

=

w

[image: image11.wmf]8512

.

0

)

84

.

0

00

.

1

(

20

30

20

27

84

.

0

=

-

´

-

-

+

=

z

m

[image: image12.wmf]1

=

z

b

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.dwg

