一、判断题
1、地基包括天然地基和人工地基。                                      （  ）
2、弹性地基梁中无限长梁是指荷载到梁两端距离
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3、嵌岩桩在桩间距小于6倍桩基础直径时也需要考虑群桩效应。            （  ）
4、刚性浅基础的台阶宽高比必须小于刚性角的要求。                      （  ）
5、端承桩中没有侧向摩阻力的存在。                                    （  ）
二、填空题1、刚性基础中台阶宽度与高度比值的允许值所对应的角为               。
2、现行的《建筑地基基础设计规范》对地基承载特征值进行修正时，当基础底面宽度         3m时，按3m考虑，          6m时，按6m考虑。

3、柱下独立钢筋混凝土基础截面的验算内容包括            、            和抗弯验算。
4、单桩的破坏模式有               、                和               三种破坏模式。
5、单桩按照长度l与水平变形系数
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三、单选题
1、浅埋刚性基础通过（      ）措施防止基础因挠曲而发生破坏

A 配置钢筋                       B 采用高强度的混凝土

C 加大基础的底面                 D 控制刚性角
2、弹性桩弯矩计算公式
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是（     ）

A 常数                     B 仅为
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的函数
C 仅为
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3、对负摩擦桩，轴力最大的截面位于（     ）
A 桩的顶端   B 桩的底端   C 中性点处   D 桩的竖向位移为0处

4、负摩阻力使桩的沉降（     ）

A 减小      B 增大      C 不变      D 不能确定

5、下列说法错误的是（     ）

A 单排桩直接计算桩顶内力

B 弹性桩需要考虑桩身刚度

C 多排桩必须利用结构力学方法计算桩顶内力
D 刚性桩可以不考虑桩身刚度

6、下列关于单桩轴向荷载的传递机理说法中错误的是（     ）

A 单桩轴向荷载由桩侧摩阻力和桩底摩阻力组成
B 随着荷载增加，摩阻力随之增加
C 桩身摩阻力达到极限后，荷载再增加，桩端阻力增加
D 当桩端阻力达到了极限，桩的侧摩阻承载力仍然可以增加
7、计算基础沉降时，荷载应采用哪种组合（     ）

A 基本组合            B 短期效应组合

C 准永久组合        D 偶然组合

8、下列说法不正确的是（      ）

A 基础埋置深度要大于各种破坏因素确定的最小埋深

B 基础埋置深度应选择压缩性小、强度高的土层作为持力层

C 基础埋置深度要在最大可能冲刷线以下

D 基础埋置深度在冻结线以上

9、e为偏心距，ρ为核心半径，为保证基底与持力层不出现脱离现象，应有（      ）

A e>ρ        B e<ρ       C e>ρ/6         D e<ρ/6

10、地下连续墙属于（     ）

A 浅基础    B 深基础    C 深水基础    D 扩大基础

多选题

1、浅基础类型有哪几种？（   ）
A 单独基础   B 条形基础   C 十字交叉条形基础   D 桩基础

2、桩基根据
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大小分类可以分为（   ）
A 摩擦桩     B 弹性桩    C 端承桩      D 刚性桩
3、地基的水平抗力系数Kh的计算方法有（   ）
A 常数法   B k法     C m法    D c法
4、弹性地基梁按照荷载与梁两端的长度可分为（   ）
A 无限长梁     B 半无限长梁      C 有限长梁       D 刚性梁
5、基础埋置深度确定与那些因素有关（   ）
A 建筑物结构条件与场地周围环境     B 工程地质条件     C 地基冻融条件     D 水文地质条件
五、问答题
1、确定地基承载力的方法有些？

2、温克尔弹性地基梁模型的常微分表达式是什么？地基梁按照荷载距梁端的距离可以分为哪几类？

3、桩的竖向和水平向的承载力确定方法有哪些？

4、基坑围护结构的类型有哪些？

一、判断题
1、√；2、×；3、；4、√；5、
二、填空题

1、刚性角；
2、小于、大于
3、
4、压屈破坏、整体式剪切破坏、刺入破坏
5、 

三、单选题
1、D

2、D

3、
4、B

5、
6、D

7、C

8、D

9、
10、B
四、多选题
1、ABC

2、BD

3、

4、ABCD

5、

五、问答题

1、按土的抗剪强度确定；按地基载荷试验确定；按承载力计算公式确定；

2、
3、单桩竖向承载力确定方法有静荷载试验法、经验公式法、动力测试法；水平承载力的确定方法有水平静荷载试验法、弹性理论计算法
4、
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