基础工程复习资料
一、判断题
1、地基包括天然地基和人工地基。                                      （  ）
2、弹性地基梁中无限长梁是指荷载到梁两端距离
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3、嵌岩桩在桩间距小于6倍桩基础直径时也需要考虑群桩效应。            （  ）
4、刚性浅基础的台阶宽高比必须小于刚性角的要求。                      （  ）
5、端承桩中没有侧向摩阻力的存在。                                    （  ）
二、填空题
1、刚性基础中台阶宽度与高度比值的允许值所对应的角为               。
2、现行的《建筑地基基础设计规范》对地基承载特征值进行修正时，当基础底面宽度         3m时，按3m考虑，          6m时，按6m考虑。

3、柱下独立钢筋混凝土基础截面的验算内容包括            、            和抗弯验算。
4、单桩的破坏模式有               、                和               三种破坏模式。
5、单桩按照长度l与水平变形系数
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三、单选题
1、浅埋刚性基础通过（      ）措施防止基础因挠曲而发生破坏

A 配置钢筋                       B 采用高强度的混凝土

C 加大基础的底面                 D 控制刚性角
2、弹性桩弯矩计算公式
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A 常数                     B 仅为
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C 仅为
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3、对负摩擦桩，轴力最大的截面位于（     ）
A 桩的顶端   B 桩的底端   C 中性点处   D 桩的竖向位移为0处

4、负摩阻力使桩的沉降（     ）

A 减小      B 增大      C 不变      D 不能确定

5、下列说法错误的是（     ）

A 单排桩直接计算桩顶内力

B 弹性桩需要考虑桩身刚度

C 多排桩必须利用结构力学方法计算桩顶内力
D 刚性桩可以不考虑桩身刚度

四、多选题

1、浅基础类型有哪几种？（   ）
A 单独基础   B 条形基础   C 十字交叉条形基础   D 桩基础

2、桩基根据
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大小分类可以分为（   ）
A 摩擦桩     B 弹性桩    C 端承桩      D 刚性桩
3、地基的水平抗力系数Kh的计算方法有（   ）
A 常数法   B k法     C m法    D c法
4、弹性地基梁按照荷载与梁两端的长度可分为（   ）
A 无限长梁     B 半无限长梁      C 有限长梁       D 刚性梁
5、基础埋置深度确定与那些因素有关（   ）
A 建筑物结构条件与场地周围环境  B 工程地质条件 C 地基冻融条件 D 水文地质条件
五、问答题
1、确定地基承载力的方法有些？

2、温克尔弹性地基梁模型的常微分表达式是什么？地基梁按照荷载距梁端的距离可以分为哪几类？

3、桩的竖向和水平向的承载力确定方法有哪些？

4、基坑围护结构的类型有哪些？

 《基础工程》复习资料参考答案
一、判断题
1、√；2、×；3、×；4、√；5、
二、填空题
1、刚性角；
2、小于、大于
3、抗剪切验算、抗冲切验算
4、压屈破坏、整体式剪切破坏、刺入破坏
5、
三、单选题
1、D

2、D

3、
4、B

5、D

四、多选题
1、ABC

2、BD

3、
4、ABCD

五、问答题

1、按土的抗剪强度确定；按地基载荷试验确定；按承载力计算公式确定；

2、
3、单桩竖向承载力确定方法有静荷载试验法、经验公式法、动力测试法；水平承载力的确定方法有水平静荷载试验法、弹性理论计算法
4、基坑支护类型有反坡开挖简易支护、悬臂式支护结构、内支撑支护结构、锚拉式支护结构、土钉墙，其他支护结构。
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