工程概预算 复习资料
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一、填空题

1.建筑安装工程费有 直接费 、 措施费 、 其他费用 、 规费 、 税金 五个费用组成。
2.  定额规费  中的社会保障费用包括 养老保险 、 失业保险医疗保险 、 
二、单项选择题

（  A  ）1.某项目设备购置费200万，建筑安装工程费300万，工程其他费用100万，预备费50万，利息30万，流动资金20万。则该项目工程造价是      。   
     A.680万元               B.600万元       
C.700万元               D.650万元
（  A  ）2.已知单层建筑物其外墙（墙厚240）轴线间距长36米，宽12米，层高2.1米建筑面积为       。                                                  
     A.221.8m2       B.443.6m2       C.432m2       D.420.5m2
（  B  ）3.现浇砼的柱上牛腿混凝土的工程量       。                     
A.按零星项目计算　            B.并入柱的体积
C.并入楼板的体积              D.以柱侧面为界单独计算，执行梁的定额
（  B  ）4.对上海中心大楼进行风洞试验所发生的费用应列入      。 
    A.企业管理费                 B.研究实验费    

C.工程其他直接费             D.现场经费

（  D   ）5.按浙江省定额计算规则现浇砼楼梯的计量单位是是       。
    A.m                            B.t    

    C.m3                           D.m2
（   D  ）6.楼地面砼垫层的计量单位（按定额计算规则）是       。 
A.m                            B.t    

 C.m3                            D.m2
 (  D  )  7.下面措施费中属于技术措施费的是       。                       

A.挖土方费用　              B.环境保护施工费　   
C.安全文明施工费　           D.井点降水费 
（ D   ）8.最适合设计阶段编制造价所需要定额       。                      
A.估算指标                   B.施工定额  
C.预算定额                  D.概算定额

三、多项选择题

 (  ACD   )1.属于组织措施费用是      。

A.二次搬运费                        B.管理费   
C.安全文明费                        D.冬雨季施工增加费    

E.人工费

（ ACE   ）2.根据定额规则，计算砖墙体积应扣的工程量有      。
A.门窗洞口            B.砖垛          C.砼圈梁

 

D.墙体内钢筋体积          E.砼构造柱

(  ABC   ）3.下列属于建筑安装工程费中规费的有

A. 养老保险费       B. 住房公积金

C. 工程排污费       D. 夜间施工增加费

（  ABC   ）4.工程量清单计价模式下，分部分项工程综合单价的组成包含

人工费     B. 材料费     C. 利润     D. 税金

四、计算题

某框架结构楼盖结构平面如图所示，雨篷为梁板式悬挑。已知楼层层高为3.6米，砼强度等级C20，砼构件现拌现浇，未注明板厚均为100mm，模板采用木模板。管理费费率取20%（以人工费、材料费、机械费之和为取费基数），利润10%（以人工费、材料费、机械费、管理费之和为取费基数）。
按照题意及依据定额，完成下列1-5道题目： 


图1.1
（   D   ）1.根据上图框架梁KL2（2A）工程量应为     。           
A.3.43 m3　                  B.3.28 m3　   
C.6.99 m3　                  D.3.64 m3
  (9.6+5.7-0.55-0.4-0.35)X0.4X0.65=3.64
（   D  ）2.如发包方提供KL1清单砼清单工程量10 m3，人工费、材料费、机械费单价见下表。求该砼梁投标时分部分项工程费     。                 
	项目名称
	人工费（元/ m3）
	材料费（元/ m3）
	机械费（元/ m3）

	框架梁
	50
	500
	10


A.5000元　                   B.5600元　   
C.560元　                    D.7392元

(50x10+10x10+500X10)x1.2x1.1=7392
（  D   ）3.130mm板厚砼工程量为      。                             
A.4.23 m3　                  B.3.12 m3　   
C.2.75 m3　                  D.2.95 m3
3.1416X5.375X5.375X0.13/4=2.95
(   A 　)4.如楼盖采用现浇自搅拌砼，强度等级为C25（20），已知原基价267.8元/ m3，定额C20砼单价170元/ m3， C25砼信息价400元/ m3，砼消耗量1.015 m3求现浇自搅拌砼的基价     。
   A.501.25元　                  B.493.84元　   
C.406元                       D.497.8元
解：4-152H=267.8+(400-170)x1.015=501.25

( C   )5.该房屋楼盖分部分项的工程量和综合单价如下表，规费费率25%，税金税率9%，措施费5000元，其他项目费0。求该楼盖工程投标报价       。

	序号
	项目编码
	项目名称及特征
	工程

数量
	综合单价

	
	
	
	
	

	1
	010503002001
	矩形梁：砼强度C25、现拌砼。
	15m3
	500元/m3

	2
	010505001001
	现浇板：砼强度C25、现拌砼。
	20m3
	500元/m3

	3
	011703019001
	有梁板模板：木模板、层高3.6米以内。
	200m2
	80元/m2



    A.7080.10元　                  B.6559.10元　   
C.7059.10元　                  D.6824.99元
分部分项工程费合计=200x80+15x700+20x700=40500元
措施费=5000元     其他项目费=0
规费=(40000)x25%=10000元
税金=(40500+5000+10000)x9%=4995

报价=40500+5000+10000+4995=60495
（  A  ）6.根据基础平剖图，按定额规定，机械平整场地工程量应为     。
A.321.19 m3　                  B.350.22 m3　   
C.89.00 m3　                  D.96.30 m3
（16+0.15*2+4）*(10+0.15*2+4)+3*(6+0.15*2+4)=321.19

（  C  ）7.假设基础挖土工程为1500 m3，砼垫层20m³，砼基础80m³，-0.3以墙

体和室内空间体积合计900m³，土方压实系数1.15，求回填土工程量应为     。 
A.460 m3　                  B.400.3m3　   
C.575 m3　                  D.900 m3
（1500-20-80-900）*1.15=575
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