  《建筑设计基础》复习资料A卷   
一、填空题(每小题1分，共30分)   

1.建筑设计是由             和             完成的，两者共同构成建筑设计方法的内涵。 

2.从设计的宏观控制来看，设计程序经历了             、群体设计、             、细部设计的线性直进。前一环节是后一环节的设计依据和基础。 

3.所谓立意即是确立创作主题的意念。巴塞罗那展览馆的立意是密斯·凡·德·罗基于     的理论设计出对现代建筑影响深远的杰作。萨伏依别墅的立意是勒·柯布西耶基于         的建筑理论对现代建筑发展的探索。流水别墅的立意是             。日本福冈银行本店的立意是              

4.杭州浙江人民体育馆屋顶采用             结构。巴黎联合国教科文组织会议大厅，其屋顶采用             结构。北京天文馆天象厅             结构。意大利佛罗伦萨体育看场             

5.场地设计包括              和             两项内容。 

6道路分析可以找出包括主要             、行为规律和车流影响。 

7创造性思维主要表现为             和              。 

8从日照分析中可以了解周围建筑对场地产生的              。 

9建筑平面设计实质上是             的图示表达。 

10建筑设计是一种有目的             建构过程。 

11形象思维包括             和             两种手法，都是建筑师应具备的素质。 

12现代建筑获得开放空间极为有效的手段之一是             结构。 

13正确的设计程序应是从             入手，再进入群体设计和单体设计。 

14设计思维中高级而复杂的思维形态是             。

15             是建筑师从生活中获取信息的必要手段。 

 

二．单选题(每小题2分，共20分) 
1．“少就是多”是谁提出的口号（  ）。    

A.密斯  B.路斯  C.文丘里  D.贝伦斯  

2．窑洞式民居分布于哪一带？（    ）

A.东北地区  B.河南、山西、陕西  C.内蒙古地区  D.河北、山东  

3．低层民用建筑耐火等级为一、二级时，其防火分区允许最大建筑面积为多少平方米？    

A.1000m2  B.1500m2  C.2000m2  D.2500m2  

4．在《高层民用建筑设计防火规范GB50045－95》中，下列哪种耐火等级分类是不正确的？（    ）

A.一类高层建筑的耐火等级应为一级  B.二类高层建筑的耐火等级不应低于二级          

C.裙房的耐火等级不应低于二级    D.高层建筑地下室的耐火等级不应低于二级   

5．天坛中祭天的建筑是哪一座？（    ）  

A.祈年殿      B.圜丘      C.皇穹宇     D.斋宫   

6．纽约世界贸易中心的设计人是（    ）。  

A.SOM         B.贝聿明    C.雅马萨奇   D.约翰逊  

7．教学用房窗的设计应符合下列规定：教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面（     ）mm范围内，窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全。 二层以上的教学楼向外开启的窗，应考虑擦玻璃方便与安全措施。  

A.1500        B.1800       C.2000       D.2400   

8．芝加哥学派得力支柱沙利文的代表作品是（      ）。  

A.卡匹托大厦  B.马葵特大厦  C.蒙纳诺克大厦  D.芝加哥百货公司  

三、名词解释(共5题，每题4分，共20分 )  
建筑密度

开间     

3.建筑模数    

          
 
4.象征性分隔    

          
            
四、简答题(共5题，每题6分，共30分 ) 
1．二战后 现代建筑多样发展的几种趋势倾向。  

2．高层住宅的基本特点？

3．建筑设计的影响因素？  

4．影响房间的平面形状的因素有哪些？      

  

《建筑设计基础》复习资料A卷
一、填空题 

1．思维过程 表达手法    2．环境设计 单体设计

3．“少就是多” “新建筑五点” “有机建筑” “灰空间”

4. 马鞍形悬索 倾斜支撑 穹顶 悬挑结构    5. 出入口选择 场地规划

6. 人流方向7. 发散性思维 收敛性思维

8. 阴影影响9. 建筑功能10. 空间环境11. 具象思维 抽象思维12. 悬挑

13. 环境设计14. 创造性思维15. 实例调查

二．单选题1．A2．B3．D4. D5. B6. C7.C8. D
三、名词解释 

1．指用地范围内所有建筑基底面积之和与总用地面积之比。

2．指一间房屋内一面墙的 定位轴线 到另一面墙的定位轴线之间的实际距离 。

3．指以选定的尺寸单位作为尺寸协调的增值单位。 
4. 通过非实体的局部界面进行象征性的心理暗示，形成一定的虚拟领域场所，以实现视觉、心理上的领域感。  
四、简答题

1．答：对“理性主义 "进行充实与提高的倾向； 
讲求技术精美的倾向； 

 “粗野主义”倾向 ； 

 “典雅主义的" 倾向； 
注重“高度工业技术”的倾向 ； 

讲究“人情化”与地方性的倾向； 

讲求“个性”与“象征”的倾向 ； 
2．答：可提高住宅的容积率，节约土地； 

可节省市政建设投资； 

可以获得较多的空间布置公共活动场地和绿化，丰富城市景观； 

用钢量较大，一般为多层住宅的 3~4倍； 

对居民生理和心理会产生一些不利的影响； 

设计原则与多层住宅相似。 
3．答：人体工程学； 

气象条件； 

地形、水文地质及地震烈度。

4. 答：使用要求、室内空间观感、整个建筑的平面形状及周围环境关系
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