结构力学复习资料
一、是非题
1. 几何可变体系在任何荷载作用下都不能平衡。（      ）
2. 有多余约束的体系一定是超静定结构。（      ）
3. 两根相交的刚结点，其杆端弯矩一定同侧(即两杆端弯矩代数和为零)（    ）
4. 当外荷载作用在基本部分时，附属部分不受力；当外荷载作用在某一附属部分时，整个结构必定受力。（    ）
5. 组合结构中，链杆(桁架杆)的内力是轴力，梁式杆的内力只有弯矩和剪力。（    ）
6. 虚功是一种虚构的功，实际上不可能存在。（     ）
7. 功的互等定理适用于线性和非线性变形体系。（    ）
8. 在温度变化与支座移动因素作用下，静定与超静定结构都有内力。（    ）
9. 建立位移法的基本体系时，在刚结点上附加的刚臂只能阻止结点转动，不能阻止结点移动。（      ）
10. 用位移法计算某一结构后，当荷载改变了，这应重新计算位移法基本方程式中的全部系数和自由项。（   ）
二．选择题
1. 为了保证结构不致发生过大的变形，并满足使用要求，要计算结构的 （    ） 
A. 强度 
B. 稳定性 
C. 刚度 
D. 内力
2. 将两刚片组成无多余约束的几何不变体系，必要的约束数目是几个 （    ） 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 6
3.如果杆端无集中力偶荷载作用，下列那些位置杆端弯矩可能不等于零 （    ） 
A. 自由端 
B. 铰支座杆端 
C. 铰结点杆端 
D. 刚结杆端
4. 梁在荷载作用下的位移主要是由什么变形产生的？ （    ） 
A. 轴向变形 
B. 扭转变形 
C. 剪切变形 
D. 弯曲变形
5. 力法方程的实质是 （    ） 
A. 位移条件 
B. 物理条件 
C. 互等定理 
D. 平衡条件
6. 位移法典型方程中主系数r11一定为（    ）
A、等于零     B、大于零     C、小于零    D、大于等于零
7. 位移法典型方程中的系数是（      ）
A、单位位移引起的杆端力或杆端弯矩
B、单位位移引起的附加联系的反力或反力矩
C、单位荷载引起的杆端力或杆端弯矩
D、单位荷载引起的附加联系的反力或反力矩
8. 简支梁的弯矩影响线是 （    ） 
A. 一条直线 
B. 三角形 
C. 两条平行线 
D. 抛物线
三．分析图示平面体系的几何组成性质



四．作图示结构的M图。已知P=20kN, q=10kN/m, M=40kN·m。
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五．求图示结构D点的竖向位移，EI＝常数。





六．用力法计算并绘图示结构的M图。







七．作图示结构的影响线。
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结构力学复习资料参考答案
一、是非题
1. 几何可变体系在任何荷载作用下都不能平衡。（   ×   ）
2. 有多余约束的体系一定是超静定结构。（   ×   ）
3. 两根相交的刚结点，其杆端弯矩一定同侧(即两杆端弯矩代数和为零)（  ×  ）
4. 当外荷载作用在基本部分时，附属部分不受力；当外荷载作用在某一附属部分时，整个结构必定受力。（    ）
5. 组合结构中，链杆(桁架杆)的内力是轴力，梁式杆的内力只有弯矩和剪力。（  ×  ）
6. 虚功是一种虚构的功，实际上不可能存在。（     ）
7. 功的互等定理适用于线性和非线性变形体系。（  ×  ）
8. 在温度变化与支座移动因素作用下，静定与超静定结构都有内力。（  ×  ）
9. 建立位移法的基本体系时，在刚结点上附加的刚臂只能阻止结点转动，不能阻止结点移动。（      ）
10. 用位移法计算某一结构后，当荷载改变了，这应重新计算位移法基本方程式中的全部系数和自由项。（  × ）
二．选择题
1. 为了保证结构不致发生过大的变形，并满足使用要求，要计算结构的 （  C  ） 
A. 强度 
B. 稳定性 
C. 刚度 
D. 内力
2. 将两刚片组成无多余约束的几何不变体系，必要的约束数目是几个 （  B  ） 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 6
3.如果杆端无集中力偶荷载作用，下列那些位置杆端弯矩可能不等于零 （    ） 
A. 自由端 
B. 铰支座杆端 
C. 铰结点杆端 
D. 刚结杆端
4. 梁在荷载作用下的位移主要是由什么变形产生的？ （  D  ） 
A. 轴向变形 
B. 扭转变形 
C. 剪切变形 
D. 弯曲变形
5. 力法方程的实质是 （    ） 
A. 位移条件 
B. 物理条件 
C. 互等定理 
D. 平衡条件
6. 位移法典型方程中主系数r11一定为（  B  ）
A、等于零     B、大于零     C、小于零    D、大于等于零
7. 位移法典型方程中的系数是（   B   ）
A、单位位移引起的杆端力或杆端弯矩
B、单位位移引起的附加联系的反力或反力矩
C、单位荷载引起的杆端力或杆端弯矩
D、单位荷载引起的附加联系的反力或反力矩
8. 简支梁的弯矩影响线是 （  B  ） 
A. 一条直线 
B. 三角形 
C. 两条平行线 
D. 抛物线
三．分析图示平面体系的几何组成性质



有 一 个 多 余 约 束 的 几 何 不 变 体 系。
四．作图示结构的M图。已知P=20kN, q=10kN/m, M=40kN·m。
[image: image091]




五．求图示结构D点的竖向位移，EI＝常数。






六．用力法计算并绘图示结构的M图。








七．作图示结构的影响线。
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