
农业机械 复习资料

一、单项选择题
1. 
下列哪种土壤类型保水性能好但通气性能差（B）。 
A. 砂质土 B. 黏质土 C. 壤土 D. 腐殖土 
2. 
铧式犁中负责入土和切开土垡的部件是（A）。 
A. 犁铧 B. 犁壁 C. 犁侧板 D. 犁柱 
3. 
外槽轮式排种器的排种量主要取决于（C）。 
A. 槽轮直径 B. 槽轮齿数 C. 槽轮有效工作长度 D. 转速 
4. 
水稻钵苗移栽机械中，属于无序移栽的是（B）。 
A. 插秧机 B. 抛秧机 C. 摆秧机 D. 行栽机 
5. 
下列哪种除草方式不存在农药残留问题（B）。 
A. 化学药剂除草 B. 火焰除草 C. 药绳式除草 D. 除草剂喷雾除草 
6. 
下列关于育苗农艺的特点，错误的是 ( D )。 
A 能提高复种指数，节约大田的使用 
B 便于精细管理，为作物苗期生长发育提供方便 
C 育苗可以在小田块进行，从空间上利用了时间 
D 移栽过程相对于直播，更为省工，会节约生产成本 
7. 
全喂入联合收割机中，负责将长茎秆移出机外的部件是（C）。 
A. 脱粒滚筒 B. 凹板筛 C. 逐稿器 D. 振动筛 
8. 
设施种植装备中，具有良好保温性能且适合北方地区的是（B）。 
A. 设施大棚 B. 日光温室 C. 连栋温室 D. 塑料拱棚 
二、简答
1. 联系生产实际，简述农业机械的主要作用。 
（1）减轻劳动强度，提高生产效率，降低农业生产成本，提升农产品市场 
竞争力；（2）促进农村劳动力向城市和二、三产业转移，推动工业化和城市化； 
（3）“绿色” 农业装备的开发利用有利于环境保护，助力社会经济可持续发展； 
（4）提高物质装备对农业的支撑能力，增强抵御自然灾害和农业生产风险的能 
力，提升农业综合生产能力。 
2. 简述旋耕机的工作特点及类型分类。 
工作特点：碎土能力强，耕后表土细碎、地面平整，土肥掺和均匀，对土壤 
适应性好，能抢农时、省劳力；缺点是功率消耗较大，耕层较浅，翻盖质量差， 
幅宽小、效率低。类型分类：按旋耕刀轴位置可分为横轴式、立轴式和斜置式； 
按与拖拉机连接方式可分为牵引式、悬挂式和直接连接式；按刀轴传动方式可分 
为中间传动式和侧边传动式。 
3. 简述水稻插秧机的基本结构组成。 
主要由传动系统、分插机构、送秧机构及其他部分组成。传动系统提供动力 
并实现变速和动力分配；分插机构包括栽植臂和轨迹控制机构，完成取秧、分秧 
和插秧动作；送秧机构包括横向送秧机构和纵向送秧机构，将秧苗向秧门输送； 
其他部分包括牵引架、机架和秧船、操纵装置等，保障整机运行和操作。 
4. 列举植物保护的主要方法，并说明化学防治法的优缺点。 
植物保护主要方法有农业技术防治法、物理机械防治法、生物防治法、组织 
制度防治法、化学防治法。化学防治法优点：操作简单、防治效果好、生产效率 
高，受地域和季节影响小；缺点：存在残留毒性积累，污染环境，影响下茬作物 
生长，除草剂价格贵、选择性不强，多年生杂草不易除尽。 
三、论述题
1. 论述我国农机化发展的五个阶段及其主要特征。 
（1）创建起步阶段（1949-1980 年）：中央提出明确发展目标和方针政策， 
国家投资建立农机站，支持农具改革，农机工业从无到有，建立了一批大中型企 
业，奠定了农机工业基础。（2）体制转换阶段（1981-1995 年）：农村实行家庭 
联产承包责任制，集体农机站解散，农民成为农机投资和经营主体，农机工业重 
点生产小型农机具、手扶拖拉机等，大中型农机保有量停滞，田间机械利用率低。 
（3）市场引导阶段（1996-2003 年）：农村劳动力大量转移，季节性劳力短缺显 
现，小麦跨区机收服务开展，形成中国特色农业机械化发展道路，高效大中型农 
机具恢复性增长，联合收割机异军突起。（4）依法促进阶段（2004-2014 年）： 
《农业机械化促进法》颁布，购机补贴政策实施，农机装备总量快速增长、结构 
优化，农机社会化服务深入发展，耕种收综合机械化水平大幅提高，进入中级阶 
段。（5）转型升级阶段（2015 年以来）：农机工业进入深度调整期，存在高端不 
足低端过剩、核心技术缺失等问题，重点发展大中型农机、小型农机和高效专用 
农机，推动智能农机装备发展，探索 “企业 + 合作社 + 基地” 新模式。 
四、综合分析题
当前农村劳动力老龄化、青壮年外流问题突出，许多地区面临“谁来种地” 
的困境。请结合你了解的农村实际，分析哪些类型的农业机械（如小型轻便农机、 
智能化农机等）更适合在我国丘陵山地及小规模种植区域推广，并说明其能解决 
的核心问题及推广过程中可能遇到的障碍与应对思路。 
1 适配推广的农机类型及核心作用 
小型轻便农机（如微型旋耕机、手提式采茶机、小型播种机） 核心作用： 
适配丘陵山地地块零散、坡度较大、田块狭窄的特点，以及小规模种植的作业需 
求，单人即可操作，无需大型动力牵引，能替代人工完成耕地、播种、采摘等基 
础作业，解决劳动力短缺问题。 针对性解决：缓解农村老龄化导致的 “体力不 
足” 困境，降低劳动强度，提高小规模地块的作业效率。 多功能组合农机（如 
小型耕播一体机、施肥播种复合机） 核心作用：集成多种作业功能，一次作业 
可完成耕地、播种、施肥等多道工序，减少农机进地次数，降低作业成本，适配 
小规模种植 “节本增效” 的核心诉求。 针对性解决：避免农户重复购置单一 
农机的资金压力，适配小农经济 “小投入、高回报” 的生产逻辑。 轻量化智 
能农机（如带简易导航的小型拖拉机、智能喷雾机） 核心作用：以 “轻量化 + 
简易智能” 为核心，无需复杂操作，通过定位导航减少漏耕漏播，通过精准喷 
雾减少农药浪费，降低对操作人员技术水平的要求。 针对性解决：适配农村青 
壮年外流后 “操作人员技术不足” 的问题，兼顾作业精准度与易用性。 
2.推广障碍与应对思路 
障碍（1）：农户购买力不足，小型智能农机价格高于传统农具 应对思路： 
推行 “农机租赁” 模式，由村集体或合作社统一购置，农户按作业面积付费使 
用；扩大农机购置补贴覆盖面，对丘陵山地专用小型农机提高补贴比例，降低农 
户购机成本。 障碍（2）：部分农机适配性不足，如部分小型农机在陡坡地块稳 
定性差 应对思路：鼓励企业针对丘陵山地地形优化设计，如增加农机防滑轮、 
调整机身重心；开展 “农机下乡试用” 活动，收集农户反馈后迭代改进产品， 
提升适配性。 障碍（3）：农村老年人对智能农机操作不熟悉，接受度低 应对思路：由乡镇农业技术推广站组织 “手把手” 培训，编制图文并茂的简易操作手 
册；培育农村 “农机能手”，通过 “邻里互助” 模式现场指导，降低学习门 
槛。
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