《分离过程操作与设备》复习资料
一 单选题  
以下描述中，不属于萃取精馏中溶剂的作用的是（ ） 

稀释作用                     B. 对组分相互作用不同

C. 与某组分形成正偏差溶液       D. 与某组分形成共沸物
2. 基线嗓音( )

A. 基线噪音指各种因素引起的基线波动    B. 基线嗓音指基线随时间的缓慢变化 
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 时，其相态为（    ）。

A. 过冷液体         B. 过热液体        C. 气液两相 
4. 为了分析苯中痕量水分，应选择用下列哪一种固定相( ) 

A. 硅胶         B. 分子筛         C. 高分子多孔小球        D. 氧化铝 
5. 工业结晶过程要避免自发成核，才能保证得到平均粒度大的结晶产品。只有尽量控制在（ ）内结晶才能达到这个目的。

A. 不稳区               B. 介稳区              C. 稳定区 
6. 对吸收有利的操作条件为（ ） 

A. 低温低压        B. 高温高压         C. 高压低温         D. 低压高温
7. 下列哪种色谱方法的流动相对色谱带的选择性无影响( ) 

A. 液-固吸附色谱    B. 液-液分配色谱    C. 空间排阻色谱    D. 离子交换色谱 
8. 将纯苯与组分1配成混合液，进行色谱分析，测得当纯苯注入量为0. 435微克是峰面积为400cm2 ，组分1注入量为0. 653微克时的峰面积为6. 5cm2，求组分1以纯苯为标准时相对校正因子是( ) 

A. 2.44        B. 1.08        C. 0.924        D. 0.462         E. 0.410 

9. 吸收塔的汽、液相最大负荷处应在（ ） 

A. 塔的底部            B. 塔的中部               C. 塔的顶部 
10. 假(鬼)峰指( ) 

A. 假(鬼)峰指样品中的杂质峰        B. 假(鬼)峰是并非样品本身产生的色谱峰 
11. 色谱分析中，要求两组分达到基线分离，分离度应是( ) 

A. R≥0.1          B. R>0.7            C. R≥1          D. R≥1.5 
12. 设计变量数就是（ ）

A. 系统的独立变量数                   B. 约束关系式数

C. 独立变量数与约束关系式数的和       D. 独立变量数与约束关系式数的差 
13. 汽液相平衡K值越大，说明该组分越（ ） 

A. 易挥发        B. 难挥发          C. 沸点高.          D蒸汽压小
14. 某色谱峰，其峰高0.607倍处色谱峰宽度为4mm，半峰宽为( )
A. 4.71mm        B. 6.66mm          C. 9.42mm           D. 3.33mm 
15. 精馏中用HNK表示（ ） 

A. 轻关键组分     B. 重关键组分    C. 重非关键组分    D. 轻非关键组分
16. 下列哪一个是平衡分离过程（ ） 

A. 超滤          B. 蒸馏         C. 液膜分离           D. 离心分离 
17. 泡点法（BP法）在求得后由什么方程来求各板的温度（ ） 

A. 热量平衡方程       B. 相平衡方程       C. 物料平衡方程       D. S-方程 
18. 影响热导池灵敏度的主要因素是( )

A. 载气性质        B. 热敏元件       C. 电阻值     D. 池体温度     E. 桥电流 
19. 在一定温度和压力下，由物料组成计算出的，该进料状态为（ ） 

A. 过冷液体          B. 过热气体          C. 汽液混合物 
20. 6135Q柴油机的缸径是（ ）。

A. 61mm           B. 613mm           C. 13mm           D. 135mm 
21. 吸收属于（ ） 

A. 平衡分离        B. 速率分离        C. 机械分离       D. 膜分离
22. 平均吸收因子法（ ） 

A. 假设全塔的温度相等    B. 假设全塔的压力相等    C. 假设各板的吸收因子相等 
23. 气相色谱分析中，在色谱柱子选定以后，首先考虑的色谱条件是( )

A. 载气流速             B. 柱温 
24. 以下说法错误的是（    ） 

A. 萃取精馏过程中，塔内的液汽比大于脱溶剂情况下的液汽比 

B. 萃取精馏中，各板下流的溶剂流率均大于加入的溶剂流率

C. 萃取精馏中，塔内液相流率越往下流越大

D. 萃取精馏中可以将塔釜液的溶剂含量当做塔板上的溶剂含量 
25. 当萃取塔塔顶产品不合格时，可采用下列方法来调节（ ） 

A. 加大回流比        B. 加大萃取剂用量          C. 增加进料量 
26. 下列哪一个是机械分离过程（ ）

A. 蒸馏        B. 吸收        C. 膜分离       D. 离心分离 
27. 下列关于吸附剂的描述哪一个不正确（ ） 

A. 沸石分子筛可作为吸附剂           B. 多孔性的固体

C. 外表面积比内表面积大             D. 吸附容量有限 
28. 拖尾峰( )

A. 拖尾峰是指后沿较前沿平缓的不对称峰  B. 拖尾峰是指前沿较后沿平缓的不对称峰
29. 指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加( )

A. 柱长增加.         B. 相比增加       C. 降低柱温         D. 流动相速度降低 
30. 如果塔顶采用全凝器，计算塔顶第一级的温度可以利用方程（ ） 

A. 泡点方程         B. 露点方程         C. 闪蒸方程        D. 相平衡方程
二 多选题 
指出下列哪些参数改变会5起相对保留值的增加( ) 

A. 柱长增加        .B. 相比增加       C. 降低柱温       D. 载气流速降低 
32. 常用吸附剂有（ ） 

A. 活性炭      B. 硅胶        C. 沸石分子筛        D. 活性氧化铝 
33. 分离过程分为（ ）两大类 

A. 化工分离        B. 机械分离         C. 人工分离            D. 传质分离 
34. 在气液色谱中，首先流出色谱柱的组分是( ) 

A. 吸附能力小的            B. 吸附能力大的          C. 溶解能力大的

 D. 挥发性大的             E. 溶解能力小的 
35. 常用标准物质来测定相对校正因子，不同的检测器所选用的标准物也不同( ) 

A. 热导池检测器是选用苯     

B. 热导池检测器是选用正庚烷 

C. 氢火焰离子化检测器是选用正庚烷 
36. 有一较低沸程烷烃同系物样品的分离应选以下什么条件好( )

A. 非极性固定液    B. 低柱温    C. 极性固定液    D. 高柱温    E. 低液载比 
37. 膜组件的主要形式有：（ ） 

A. 板框式膜组件    B. 管式膜组件    C. 螺旋卷式膜组件     D. 中空纤维膜组件 
38. 指出下列哪些参数改变会引起极性化合物组分的保留值的增大( ) 

A. 增加柱温        B. 柱长缩短                     C. 增大载气流速 

D. 采用极性柱      E. 采用非极性柱 F. 降低柱温     G. 降低载气流速 
39. 在测定相对校正因子时，有下列标准物质:适用与热导检测器的是( )。适用与氢火焰离子化检测器的是( )。 

A. 丙酮        B. 无水乙醇        C. 苯        D. 环已烷         E. 正庚烷 
40. 有一宽沸程多组分有机化合物样品的分离应选取以下什么条件好( )

A. 填充柱             B. 毛细柱           C. 恒温分析 

D. 程序升温           E. FID检测器        F. TCD检测器 
三 判断题  
41. 相对挥发度越大，说明混合液越易用蒸馏方法加以分离。 （  ）
42. 对于高纯度分离时，一般可用测量塔顶温度来控制塔顶组成。 （  ）
43. 相对挥发度越大，说明混合液越易用蒸馏方法加以分离。 （  ）
44. 理论板当量高度是指相当于一层理论板分离作用的填料层高度。（  ）
45. 结晶过程可分为溶液结晶、熔融结晶、升华和沉淀四类。 （  ）
46. 填料层的总持液量为动持液量和静持液量之和。 （  ）
47. 吸收有1个关键组分，这是因为单向传质的缘故。（  ）
48. 分离因子为1时，表示两组分不能用精馏方法将其分离。（  ）
49. 化学吸附就是伴随有化学反应的吸附过程。（  ）
50. 最低恒沸物，压力降低使恒沸组成中汽化潜热小的组分减少。（    ） 
复习资料答案

一 单选题  
1. 答案：     2. 答案：A     3. 答案：B     4. 答案：C     5. 答案：B
6. 答案：C     7. 答案：      8. 答案：A     9. 答案：A     10. 答案：B
11. 答案：D    12. 答案：D    13. 答案：     14. 答案：A    15. 答案：C
16. 答案：B    17. 答案：D    18. 答案：E    19. 答案：     20. 答案：D
21. 答案：A    22. 答案：C    23. 答案：B    24. 答案：D    25. 答案： 
26. 答案：D    27. 答案：     28. 答案：A    29. 答案：C    30. 答案：B
二 多选题 
31. 答案：A,C,D        32. 答案：A,B,C,D          33. 答案： 
34. 答案：D,E          35. 答案：             36. 答案：A,B,E
37. 答案：A,B,C,D      38. 答案：D,F,G            39. 答案：C,E

40. 答案： 
三 判断题  
答案：T    42. 答案：       43. 答案：F     44. 答案：F    45. 答案：T        

46. 答案：     47. 答案：T      48. 答案：F     49. 答案：    50. 答案：F
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