化工产品定性定量分析复习资料
一、判断题（每小题2分，共20 分） 

1、（    ）在化学定量分析中， 常采用的分析方法是微量分析。

2、（    ）金属指示剂与金属离子生成的配合物的稳定性应比金属 EDTA配合物的稳定性要差一些。

3、（    ）指示剂的变色范围越窄越好。

4、（    ）高锰酸钾法通常在强酸性溶液如 HNO3溶液中进行。

5、（    ）使用酸式滴定管时，应大拇指在前，食指和中指在后。

6、（    ）随机误差具有重复性，单向性。

7、（    ）天平的灵敏度越高，天平的稳定性越好 。 

8、（    ）标准溶液是用化学试剂标定或配制的已知浓度的溶液。

9、（    ）浓硫酸稀释时，应将浓硫酸缓慢加入一定体积的水中，并不断搅拌。

10、（    ）从质子理论的观点出发，凡能给出质子（ H+）的物质都是酸。

二、选择题（每小题2分，共30分）

1、用万分之一天平称量以物品，下列记录正确的是：（    ） 

A：13.245g   B：13.24535g  C：13.2453g  D：13.25g 

2、误差越大，则准确度：（    ） 

A：越高      B：越低      C ：不变      D：没有影响

3、对于见光易分解的溶液，如高锰酸钾等，应如何存放：（    ）

A：应存放于棕色瓶中，并密闭保存

B：应存放于透明玻璃瓶中

C：应存放于塑料瓶中，并敞口放置

D：随便找个装溶剂的瓶子盛装即可

4、滴定操作时，通过滴定管滴加到试样溶液中的溶液是：（    ） 

A：一般溶液  B：待测溶液  C：有一定浓度的溶液  D：标准溶液

5、检查玻璃器具洗干净的标准是：（    ） 

A：不挂水珠     B：透明     C：无异味     D：光滑

6、分析化学依据分析的目的、任务可分为：（    ） 

A：定性分析、定量分析、结构分析

B：常量分析、半微量分析、微量分析

C：无机分析、有机分析

D：化学分析、仪器分析

7、下列误差属于系统误差的是：（    ） 

A：天平零点突然变化    B：读取滴定管的读数量偏高

C：环境温度发生变化    D：环境湿度发生变化

8、用于反应速度慢或反应物是固体，加入滴定剂后不能立即定量完成或没有适当的指示剂的滴定反应，常采用的滴定方法是：（    ） 

A：直接滴定法  B：返滴定法  C ：置换滴定法  D：间接滴定法

9、以下试剂不能作为基准物质的是：（    ） 

A：优级纯的Na2B4O7·10H2O     B：99.99%的纯锌

C：105-110℃烘干2h的Na2C2O4   D：未烘干的Na2C03

10、某 AgNO3标准溶液的滴定度为 T（AgNO3/NaCl ）=0.005858g/L ，若 M （NaCl）=58.44 ， 则 AgNO3 标 准 溶 液 的 浓 度 是：（    ） 

A：1.0 mol.L -1      B：0.1002 mol.L -1 

C：0.0100 mol.L -1   D：0.1 mol.L -1

11、 在EDTA直接滴定法中，终点所呈现的颜色是：（    ）

A：金属指示剂与待测金属离子形成的配合物的颜色 

B：游离金属指示剂的颜色

C：EDTA与待测金属离子形成的配合物的颜色 

D：上述 A 项与 B项的混合色

12、在间接碘量法中，正确加入淀粉指示剂的时机是：（    ） 

A：滴定前    B：滴定开始后    C：终点前     D：近终点

13、使用碱式滴定管时，下列错误的是：（    ）

A: 用待装液淌洗滴定管2－3次

B: 左手控制活塞，大拇指在前，食指在后挤捏玻璃珠外橡皮管，中指、无名指和小指辅助夹住出口管

C:右手控制活塞，大拇指在前，食指在后挤捏玻璃珠外橡皮管

D: 读数时滴定管应保持垂直，视线、刻度线、液面凹月面三点一线

14、下列是四位有效数字的是：（    ） 

A：2.5523g    B：3.678g    C：13.2528g    D：13.25g 

15、不能用于加热溶液的器具是：（    ） 

A：三角瓶     B：烧杯     C：试管     D：容量瓶

三、多选题（每小题4分，共20 分） 

1、化学分析中 ，常用的滴定分析方法有哪 些：（    ） 

A：酸碱滴定法   B：配位滴定法   C：氧化还原滴定法 

D：沉淀滴定法   E：电位滴定法

2、下列哪些属于选择基准物质所必须具备的条件：（    ） 

A：纯度高       B：稳定，不易变性      C：易溶解 

D：不易产生副反应     E：无需干燥

3、根据色谱图进行组分的定量时，所用定量计算方法主要有：（    ） A：内标法    B：外标法   C：归一化法    D：滴定法

4、下列可以使用气相色谱测试的物质有哪些：（    ） 

A：液碱    B：甲醇    C：乙醇    D：甲苯    E：二甲苯

5、利用生成难溶银盐的反应进行滴定的沉淀滴定法，成为银量法。银量法可以用来测定化合物中哪些离子的含量：（    ） 

A：Cl-    B：Br-    C：I-    D：CN-    E ：SCN-

四、简答分析题（本题10分，共10 分）

1、目前，分析化学广泛应用于各行各业，针对目前土壤污染状况日趋严重，请简单分析，哪些化学物质是土壤污染的重要“杀手” ，并做简单的归类，可尝试指明，这些污染物可以通过你学过的哪种化学分析方法进行监控。

五、计算题（每小题10分，共20 分 ）

1、朗伯-比尔定律是分光光度法的基础理论，它的数学表达式为 A=Kcb。其中 A代表吸光度，K 为吸收系数， c 为溶液的浓度， b 为液层厚度。若使用分光光度法测定某溶液时，已知溶液的理论吸收系数为 8.8 ×104L/ （mol·cm），溶液的浓度为 1.25 ×10-6 mol/L ，比色皿的厚度（即液层厚度）为 2cm，计算理论的吸光度结果为多少？某人测试后，所得吸光度结果为 0.219 ，问测得的结果是否正常？

2、 酸碱滴定法：某人称取2.6313g的氢氧化钠液体，于装有约30ml水的100ml具塞三角瓶中，注入10ml处理过的氯化钡溶液，滴入2~3 滴酚酞指示剂，用1.0075mol/L 盐酸标准滴定溶液滴定至微红色为终点，记录滴定消耗标准滴定溶液的体积为21.02ml。每消耗1ml 盐酸标准溶液（1mol/L）相当于0.04000g的氢氧化钠。求氢氧化钠的含量（以重量百分数计）？若指标要求氢氧化钠溶液不小于 32.0%，按照指标要求保留有效数字， 进行修约。

化工产品定性定量分析答案

一、判断题（每小题2分，共20 分） 

×√√×√√×√√√

二、选择题（每小题2分，共30分）

1-5、C B A D D    6-10、A B B D B    11-15、B D C B D 
3、 多选题（每小题4分，共20 分） 

1、ABCDE   2、ABCD   3、ABC   4、BCDE   5、ABCDE

四、简答分析题。 10 分   

1、

答案：

污染源1.生活污水和工业废水→ 通过分析“化学总需氧量”测试达标后排放

污染物2.大气污染对土壤的污染→ 对气体排放进行理化检测，达标后排放

污染物3.化肥对土壤的污染→ 理化滴定法和气相法监测

污染物4.农药对土壤的影响→ 可通过气相色谱法检测土壤中农药的残留量

污染物5.固体废物对土壤的污染→ 可使用理化法监测土壤中重金属、微量物质

（可自由发挥，有道理即可）

五、计算题。 20 分 

1、

答案：A=Kcb=8.8×104L/（mol·cm）×1.25×10-6 mol/L ×2cm=0.22 

测试结果接近计算所得的理论结果，测试结果正常。

2、

答案：
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修约后的结果为 32.2% 
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