化工制图与识图复习资料
一 单选题
1. 以下哪些内容不是化工设备图的内容（ ） 
	A. 标题栏 

	B. 明细栏 

	C. 管口方位 

	D. 管口表 


2. 将主视图改画为全剖视图，画法正确且最佳的是_________________________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


3. 液体的密度随温度的升高而（ ） 
	A. 增大 

	B. 减小 

	C. 不变 

	D. 不一定 


4. 立式容器一般采用（ ）视图 
	A. 主、俯视图 

	B. 左、右视图 

	C. 主、左（右）视图 

	D. 俯、左（右）视图 


5. 某二元混合物，其中A为易挥发组分，液相组成xa＝0.6相应的泡点为t1，与之相平衡的汽相组成ya＝0.7，相应的露点为t2，则：________________。 
	A. t1＝t2 

	B. t1＜t2 

	C. t1＞t2 

	D. 不能判断 


6. 孔板流量计的孔流系数C0当Re增大时，其值________________。 
	A. 总在增大 

	B. 先减小，后保持为定值 

	C. 总在减小 

	D. 不定 


7. 对于沸腾传热，工业生产一般应设法控制在_________沸腾下操作。 
	A. 泡核 

	B. 稳定的膜状 

	C. 不稳定的膜状 


8. 管路布置图包括管路布置平面图与（ ） 
	A. 立体图 

	B. 剖面图 

	C. 主视图 

	D. 俯视图 


9. 已知某形体的主视图和俯视图，正确的A向斜视图是________________________________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


10. 蒸汽冷凝时，膜状冷凝的_________________滴状冷凝的。 
	A. 等于 

	B. 大于 

	C. 小于 


11. 强化传热应重点考虑的是_________。 
	A. 增大传热面积 

	B. 提高K值 

	C. 提高tm 


12. 某液体在内径为d0的水平管路中稳定流动，其平均流速为u0，当它以相同的体积流量通过等长的内径为d2(d2=d0/2)的管子时，若流体为层流，则压降Dp为原来的 倍。 
	A. 4 

	B. 8 

	C. 16 

	D. 32 


13. 物料和能量衡算一般在哪项工作完成之后进行（ ） 
	A. 工艺路线与生产方法的确定 

	B. 设备选型 

	C. 车间平面立面布置 

	D. 管道布置 


14. 蒸馏的传质过程是________________ 
	A. 气相到液相传质 

	B. 液相到汽相传质 

	C. 汽-液和液-汽同时存在 


15. 在化工设备图中，若要表达工件的某些细部结构，可采用以下哪种方式来画图。（ ） 
	A. 局部放大 

	B. 全部放大 

	C. 夸大画法 

	D. 以上全选 


16. 当离心泵输送液体密度增加时，离心泵的（ ）也增大 
	A. 流量 

	B. 扬程 

	C. 轴功率 

	D. 效率 


17. 一台试验用离心泵，开动不久，泵入口处的真空度逐渐降低为零，泵出口处的压力表也逐渐降低为零，此时离心泵完全打不出水。发生故障的原因是 。 
	A. 忘了灌水 

	B. 吸入管路堵塞 

	C. 压出管路堵塞 

	D. 吸入管路漏气 


18. 在化工设计过程中，下面的哪个步骤不需要主管部门批准（ ） 
	A. 编制项目建议书 

	B. 可行性研究报告 

	C. 施工图设计，提出预算 

	D. 扩大初步设计，提出总概算 


19. 下面的剖视图，画法及标注均正确的是__________________________________________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


20. 在布置平台时，应该注意人孔距平台最适合的高度为（ ） 
	A. 600mm 

	B. 650mm 

	C. 700mm 

	D. 750mm 


21. 管道布置图中管道上阀门表示方法是（ ） 
	A. 图形 

	B. 符号 

	C. 示意图 

	D. 图形和符号 


22. 管道布置图上的管件通常用（ ） 
	A. 符号表示 

	B. 图形表示 

	C. 线段表示 

	D. 数字表示 


23. 下列哪个软件不能进行物料衡算（ ） 
	A. AspenONE 

	B. PRO/Ⅱ 

	C. ChemCAD 

	D. PDsoft 


24. 流程草图中物料管线用（ ） 
	A. 粗实线画出 

	B. 细实线画出 

	C. 细虚线画出 

	D. 粗虚线画出 


25. 管道引出支管时，液体管道应从（ ） 
	A. 上方引出 

	B. 下方引出 

	C. 左方引出 

	D. 右方引出 


26. 化工生产设备总体可分为二类（ ） 
	A. 小型设备和大型设备 

	B. 定型设备和非定型设备 

	C. 大型设备和定型设备 

	D. 大型设备和非定型设备 


27. 概念设计的规模应是（  ） 
	A. 小试时的最佳规模。 

	B. 工业化时的最佳规模 

	C. 中试时的最佳规模 

	D. 大型试验时的最佳规模 


28. 离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生_________。 
	A. 气缚现象 

	B. 汽蚀现象 

	C. 汽化现象 

	D. 气浮现象 


29. 一尺寸的上偏差为+0.015，下偏差为-0.033，则其公差为__________________________________________________________。 
	A. 0.018 

	B. 0.048 

	C. -0.018 

	D. -0.048 


30. 下列流体所具有的能量中，不属于流体流动的机械能的是（ ） 
	A. 位能 

	B. 动能 

	C. 静压能 

	D. 热能 


二 多选题 
31. 化工设备图中明细栏的内容包括（ ） 
	A. 件号 

	B. 质量 

	C. 材料 

	D. 连接标准 


32. 下列哪些属于化工设备的基本结构特点（ ） 
	A. 以回转体为主 

	B. 开孔多 

	C. 焊接结构多 

	D. 对材料有特殊要求 


33. 在化工设备的选用中，应遵循以下原则（ ） 
	A. 合理性 

	B. 先进性 

	C. 安全性 

	D. 经济性 

	E. 系统性 


34. 管道仪表流程草图一般由三个部分组成，即（ ） 
	A. 图形 

	B. 标注 

	C. 标题栏 

	D. 设备一览表 


35. 车间布置应该遵守的设计规范和规定有（ ） 
	A. 《化工装置管道布置设计规定》 

	B. 《石油化工企业设计防火规定》 

	C. 《化工企业安全卫生设计标准》 

	D. 《建筑设计防火规范》 


36. 在工艺设计的节能措施中，应保证（ ） 
	A. 能源选择的合理性 

	B. 能源利用的合理性 

	C. “三废”处理的合理性 


37. 物料衡算的作用是（ ） 
	A. 确定主要原材料及辅助材料的用量，主产品、副产品、中间产物的生成量，并以此确定储备、运输规模、储运以及处理规模； 

	B. 确定设备的规模、负荷、热交换以及公用工程等细节； 

	C. 确定过程中各股物流的组成和流量，为能量衡算做准备 

	D. 确定“三废”生产量及性质； 

	E. 为管路设计提供依据 


38. 为了正确贯彻执行各项方针政策和已经确定的设计方案，保证设计质量，工艺专业设计人员应认真负责地编制各专业的设计条件，并确保设计条件的（ ） 
	A. 完整性 

	B. 可行性 

	C. 正确性 

	D. 独立性 


39. 管道布置设计应符合（ ）规定 
	A. 《化工装置管道布置设计规定》 

	B. 《石油化工管道布置设计规则》 

	C. 《化工企业安全卫生设计标准》 

	D. 《建筑设计防火规范》 


40. 在一般的化工工艺计算中，选择基准大致有以下（ ）种 
	A. 时间基准 

	B. 质量基准 

	C. 体积基准 
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