化工安全生产复习资料
一 单选题
1. 以下 不是常用电气安全用具。 
	A. 绝缘手套 

	B. 金属杆 

	C. 携带型接地线 

	D. 绝缘垫 


2. 气瓶在使用过程中，下列（ ）操作是不正确的 
	A. 止敲击碰撞 

	B. 闭瓶阀应轻而严，不能用力过大 

	C. 要慢慢开启瓶阀 

	D. 阀冻结时，可用火烤或蒸汽加热熔化 


3. 有害工业废气的可燃组分浓度较低，大部分是空气，通常采用的燃烧净化方式是（ ） 
	A. 热力燃烧 

	B. 直接燃烧 

	C. 化燃烧 

	D. 法燃烧净化 


4. 破裂的压力容器本体没有产生明显的整体塑性变形，而只是一般的开裂，使容器泄漏而失效。这种压力容器的破坏形式为 
	A. 韧性破坏 

	B. 脆性破坏 

	C. 疲劳破坏 

	D. 腐蚀破坏 

	E. 蠕变破坏 


5. 危险化学品安全技术说明书应每（ ）年更新一次内容 
	A. 6 

	B. 5 

	C. 3 

	D. 2 


6. 对大部分是空气，同时又含有较低浓度的可燃有害废气，可以采用 
（ ）的净化方式。 
	A. 无法燃烧净化 

	B. 直接燃烧 

	C. 热力燃烧 

	D. 催化燃烧 


7. 电流作用在人体的位置不同，对人体造成的伤害也不一样，其中伤害最大的途径是（ ） 
	A. 从手到手 

	B. 从手到脚 

	C. 从脚到脚 

	D. 没有区别 


8. （ ）级情况需要各个部门同外部机构联合处理的各种紧急情况 
	A. 1 

	B. 2 

	C. 3 

	D. 4 


9. 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），以下 不是危险化学品。 
	A. 压缩气体 

	B. 易燃固体 

	C. 金属固体 

	D. 腐蚀物质 


10. 低压液化气体的充装压力部不高于 MPa. 
	A. 5 

	B. 10 

	C. 15 


11. 在限定空间内作业时，一般应指派 人以上作罐外监护。 
	A. 0 

	B. 1 

	C. 2 

	D. 3 


12. 以下 情况，能用水灭火 
	A. 金属钠 

	B. 不溶于水，且密度比大的易燃液体 

	C. 笨 

	D. 精密仪器设备 


13. 扑救电气火灾时，应首先 。 
	A. 切断电源 

	B. 救火 

	C. 抢救重要设备 


14. 通常便把 看作是人体允许电流。 
	A. 感知电流 

	B. 摆脱电流 

	C. 致命电流 


15. 急性闷浓度和慢性阅浓度之间的差距，反映了慢性中毒的危险性，差距（ ）慢性 中毒的危险（ ） 
	A. 小、越小 

	B. 越大、越大 

	C. 大、越小 

	D. 无关 


二 多选题 
1. 干粉灭火器适用于扑救 的火灾。 
	A. 易燃液体 

	B. 忌水性物质 

	C. 电气设备 

	D. 精密仪器 


2. 以下 可消除或控制静电的产生和积累。 
	A. 增湿 

	B. 去湿 

	C. 导体接地 

	D. 加入抗静电添加剂 


3. 在压力容器安全阀的选用中，从气体排放方式来看，对盛装 的介质容器应选用封闭式安全阀。 
	A. 有毒 

	B. 易燃 

	C. 污染环境 

	D. 对环境无害 


4. 以下 的伤害是电击。 
	A. 电弧烧伤 

	B. 电标 

	C. 皮肤金属化 

	D. 电流斑 


5. 在锅炉水处理中，常用的方法有离子交换法，能除去水中的 ，使水软化，可防止炉壁结垢。 
	A. 钙离子 

	B. 镁离子 

	C. 盐类 

	D. 碱 


三 判断题
1. 临界量是指国家法律规定和条例中有关于特定条件下，某种危险物质所规定的数量，若超过该数量，则容易引发重大工业事故。 （  ）

2. 绝缘导体上产生的静电量很小，不用考虑其危险性 （  ）

3. 换热器内的流体宜采用较高流速，不仅可以提高传热效率，而且可以减少污垢在换热管表面的沉积。 （  ）

4. 一般分子结构对称的化合物，其毒性小于不对称的化合物。 （  ）

5. 干粉灭火剂适用于扑救易燃液体、忌水性物质火灾外，也适用于扑救油类、油漆、电气设备的火灾。 （  ）

6. 生产或贮存物品的火灾危险性分类是确定建(构)筑物的耐火等级、布置工艺装置、选择电气设备类型以及采取防火防爆措施的重要依据。 （  ）

7. 粉尘爆炸的实质是气体爆炸。 （  ）

8. 在系统功能的结构中，处理后的结果与原定目标不一致，需要修正改善执行环节，以达到预定目标，这个过程就是反馈。 （  ）

9. 漏电保护器主要用于防止单相触电事故，也可用于防止有漏电引起的火灾，有的漏电保护器还具有过载保护、过电压和欠电压保护、块相保护等功能。 （  ）

10. 可用普通导线作为接地线或短路线。 （  ）

一 单选题
1. 答案：B
2. 答案：D
3. 答案：A
4. 答案：C
5. 答案：B
6. 答案：C
7. 答案：B
8. 答案：A
9. 答案：C
10. 答案：B
11. 答案：C
12. 答案：B
13. 答案：A
14. 答案：B
15. 答案：C
二 多选题 
1. 答案：A,B,C
2. 答案：A,C,D
3. 答案：A,B,C
4. 答案：B,D
5. 答案：A,B
三 判断题
1. 答案：对
2. 答案：错
3. 答案：对
4. 答案：错
5. 答案：对
6. 答案：对
7. 答案：对
8. 答案：对
9. 答案：对
10. 答案：错
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