
园林工程学复习资料
一、填空题 
1.栽植乔灌木的方法分为裸根栽植法和             栽植法两种。 
2、地形图上相邻两条等高线垂直高度的差值叫等高距，水平距离叫           。

3、园林排水方式地面排水、沟渠排水和                  。

4、与建筑拐角相结合的两种山石布置手法叫抱角                  。

5、一般庭院水景池的水深可设计为                  米左右。 
6、园林树木栽植的方式有三种：假植、移植、                 。

7、  与建筑出入口相结合的两种山石布置手法叫踏跺                     。

8、喷泉水池的水口至少有进水口、给水口、泄水口和                。

判断题

1、供水管线越长，水压越大。 （      ） 
2、园路路面从上至下结构层次分布顺序是面层、结合层、基层、 垫层。 （     ）  
3、用断面法计算土方体积，其计算精度取决于截取断面的数量。 (       ) 
4、等高线水平间距越大，表示地形越陡。 （     ） 
5、起土球苗木时，土球直径应为苗木地径的7—10倍，为灌木苗高的1/3；土球高度应为土球直径的1/2。 （     ）

三、单项选择题 
1、用植草法建植草坪最快、最好的方法是（     ） 。

A  密铺法      B  条栽法  

C  点栽法      D  植生带法 
2、裸根掘苗，一般落叶乔木根系幅度应为胸径的（     ）倍。 
A  3—4        B  5—7    

C  8—10       D  10—15 
3、园路排水纵坡不应小于百分之（      ） 。 
A  0.1—0.3     B  0.3—0.5    

C  0.5—1      D  1—1.5 
四、名词解释  
1、置石

2、平整标高

3、假植

4、驳岸

问答题 

1、简述铺砖园路面层的施 
2、简述山石花台的作用。 
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一、填空题 
1.土球 2、平距 3、管道排水 4、镶隅 5、0.7 6、定植 7、蹲配 8、溢水口 
二、判断题 
1、× 2、√ 3、√ 4、× 5、× 
三、选择题 
1-5：ACB  

四、名词解释 
1、置石  是以山石为材料作独立性或附属性的造景布置，主要表现山石的个体美或局部的组合而不具备完整的山形。

2、平整标高  居于某一水准面之上而表面上崎岖不平的土体，经平整后使其表面成为水平的，经平整后的这块土体的高度就是平整标高。 
3、假植  临时性非正规地将苗木埋在土中。裸根苗木可以平放地面，覆土或盖湿草，  也可以挖浅沟斜放；  土球苗木应尽量集中，  将苗木直立，将土球垫稳、码严，用土培好。如果苗木放置时间较长，应适量喷水。 
4、驳岸  
五、问答题 
1、答： 工程序及要点。 砖应轻轻放平，用橡胶锤敲打稳定，不得损伤砖的边角； 若发现结合层不平时应拿起砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆、碎块等；用橡胶带做伸缩缝时，应将橡胶带平正直顺紧靠方砖，铺好后检查平整度；最后用干砂掺入1︰10的水泥，拌合均匀将砖缝灌注饱满，并在砖面泼水，使砂灰混合料下沉填实；铺砖的养护期不得少于3天，在此期间内应严禁行人、车辆等走动和碰撞。 
2、答： ①降低地下水位，为植物生长创造适宜的生长条件;②能获取合适的观赏高度;③组织游览线路，增加园林层次，丰富园景。 
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