
园林工程预决算复习资料：

一、单项选择 

1、下列哪项不属于建设工程概预算范畴。(      )
A．竣工结算                  B．施工图预算

C．施工预算                  D．设计概算

2、施工图预算是由 在工程开工之前，按照工程预算定额、单位估价表及

各项费用标准等有关资料预先计算的工程造价文件。(      )
A．设计单位                  B．造价咨询代理单位

C．建设单位                  D．施工单位

3、下列各项费用不属于建筑安装工程费用中规费的是。(      )
A．劳动保险费                B．工程排污费

C．社会保障费                D．危险作业意外伤害险

4、下列项目中不属于建筑安装工程费中直接费的是。(      )
A．脚手架搭拆人员的人工费     B．现场施工人员的失业保险费

C．已完工程设备保护所消耗的人工费 D．搭建临时设施所消耗的人工费

5、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是。(      )
A．工会经费   B．工程排污费   C．住房公积金   D．社会保障费

6、企业为职工学习先进技术和提高文化水平，所计提的费用应计入 。(      )
A．企业管理费 B．生产准备费   C．人工费       D．社会保障费

7、根据我国建筑安装工程费用组成的现行规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人的。(      )
A．失业保险费                B．危险作业意外伤害保险费

C．医疗保险费                D．劳动保护费

8、是工程建设定额中的基础性定额。(      )
A．施工定额   B．预算定额    C．概算定额      D．概算指标

9、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的定额是。(      )
A．劳动定额   B．材料定额    C．施工定额      D．工序定额

10、有一桂花蓬径Φ330cm，则土球直径为。(      )
A．165cm      B．176cm       C．110cm         D．198cm

11、苗木胸径是指离地 米处的树杆直径。(      )
A．1.0        B．0.8         C．1.2           D．1.3

12、绿地整理的垃圾深埋定额是按 以内考虑的。(      )
A.1.5m        B.3m           C.2m             D.2.5m

13、定额规定，堆砌土山丘的工程量按设计图示山丘水平投影外接矩形面积乘以高度的，以体积计算。(      )
A．1/2        B．1/3         C．1/4           D．1/5

14、园林景观定额所用木材按一二类木种编制，设计若用三类木种，其制作安装定额人工乘以系数。(      )
A．1.15       B．1.05        C．1.20          D．1.25

15、整理绿化地的项目特征是。(      )
A．土石类别   B．过滤层厚度  C．土质要求      D．排水层厚度

16、园林景观预制构件按白水泥考虑，如需要增加颜色，颜料用量按石子浆的水泥用量计算。(      )
A．8%         B．10%         C．12%           D．15%

17、下列哪项是以延长米为计量单位的 。(      )
A．堆塑装饰   B．路床整理    C．飞来椅        D．灌木片植

18、下列哪项是以平方米为计量单位的 。(      )
A．堆砌假山   B．塑假石山    C．园路垫层      D．塑松棍

19、下列哪项不是以“延长米”为计量单位的 。(      )
A.单排绿篱    B.双排绿篱     C.三排绿篱       D.四排绿篱

20、以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是 。(      )
A．施工定额   B．预算定额     C．概算定额      D．概算指标
三、多项选择题 

1、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是。(      )
A．工程排污费    B．土地使用税    C．技术开发费    D．住房公积金

2、直接工程费由人工费、材料费和机械使用费组成，人工费是指直接从事建设工程施工的生产工人开支的各项费用，下列包括在人工费的内容内。(      )
A．生产单位发放给生产工人的基本工资。

B．生产工人因公出差的差旅费。

C．生产单位按规定标准发放给生产工人的物价补贴，煤、燃气补贴等。

D．生产单位发放给生产工人因雨天停工的停工工资。

3、分部分项工程量清单的内容主要包括 。(      )
A．项目编码      B．项目名称      C．项目特征      D．工程量

4、园林绿化及园路工程中，下列说法正确的是。(      )
A、 苗木种植定额的基价包括苗木、花卉的价格。

B、苗木高度是指苗木露出地表的根茎部至树冠顶部之间的距离。

C、栽植树均以三类土为准，如为一、二类土，人工乘以系数0.75，四类土人工乘以系1.76，冻土人工乘以系数2.20。

D、园路包括垫层、面层。缺项子目可套用其他章相应定额子目，其合计工日乘以1.1系数。

5、《园林绿化及仿古建筑工程预算定额》中，有关水生植物的定额子目有等。

(      )
A．栽植湿生植物                   B．栽植挺水植物

C．栽植浮叶植物                   D．水生植物养护

三、名词解释
1.园林工程预决算：
2.预算定额：
3.单项工程：
4.材料差价：
5.竣工决算：
四、简答题
1、园林工程概预算的编制原则

2、 园林工程概预算的编制程序

3、简述园林工程施工图预算的一般程序。

简述编制园林工程竣工结算的依据。

五、计算题

已知某园林工程经过初步计算求得工程直接费为20万元，根据全国统一定额和地方配套定额得知：工程间接费（含现场管理费、临时设施费、其他间接费等）的费率为5%，地方税率为3.5%，某施工企业制定的计划利润率为10%，其他不可预见费用为5万元。试帮助该施工企业计算出该项工程的总造价？

园林工程预决算参考答案：
一、单项选择
1.A   2.D   3.A   4.B   5.A   6.A   7.D   8.A   9.C   10.C
11.C  12.B  13.B  14.D  15.C  16.A  
二、多选题
1.BC  2.ACD  3.ABCD  
三、名词解释
1.园林工程预决算：根据拟建园林工程项目设计文件的有关内容，查找相应的定额、指标及取费标准进行施工前概算与预算、竣工后结算与决算，并编制成规范性的技术经济文件。
2.预算定额：是指在正常的施工条件下，完成一定计量单位的分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机械台班和资金的数量限额或标准。
3.单项工程：是指在一个工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。
4.材料差价：是指材料的预算价格与实际价格之间的差额。
四、简答题：
1、(一)科学性原则；(二)统一性原则；（三)规范性原则；(四)阶段性原则
2、(一)搜集资料，找出编制依据
(二)熟悉施工设计图纸和施工说明书
(三)了解施工现场情况，熟悉施工组织设计
(四)正确运用工程概预算的定额及有关规定
(五)合理划分工程项目，计算出各分项工程量，并编制工程量清单
(六)计算施工图预算的各项费用，并编制工程概预算书
(七)工料与机械台班消耗量分析
(八)复核、装订、签章及审批
3、（1）根据施工图，编制施工组织设计，计算出工程直接费；
（２）依据直接费，计算出间接费；
（３）依据直接和间接费， 计算出计划利润；
（４）依据直接费、间接费和计划利润，计算出税金；
（５）将以上各项费用求和，得出工程总造价。
4、
	序号
	费用组成
	计算式
	计算结果（万元）

	1
	直接费
	
	20

	2
	间接费
	20×5%
	1

	3
	差别利润
	（20+1）×10%
	2.1

	4
	税金
	（20+1+2.1）×3.5%
	0.81

	5
	其他不可预见费用
	
	5

	6
	工程总造价
	20+1+2.1+0.81+5
	28.91


五、计算题
答：该项绿化工程的总造价是 ２８．９１万元人民币。
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