
园林规划设计复习资料
1、 填空题

1、屋顶花园按使用要求分为                   、               、科研性屋顶花园。
2、工矿企业绿化的特殊性主要体现在            、           、保证生产全、

服务对象4个方面。

3、中国将公园分为9类             、              、儿童公园、动物园、植物园、古典园林、体育公园、风景名胜公园、居住区公园等。

4、公园面积大小要根据周围环境，自然条件、         、         、水体、植被、公园性质、活动内容、设施安排等进行分区规划。

5、公园出入口一般分为主要出口、             、和专门出入口三种。广场绿地种植设计的基本形式有排列式种植、集团式种植、              三种。

6、居住区用地由                     、                             、

 道路和广场用地、公共绿地组成。

7、行道树常用的种植方式有                、               两种

8、雕塑在园林中有                、               、点缀、装饰、               、充当适用的小设施的功能。

二、单项选择题

1、两种不同的树有规律布置成的行道树属于（     ）。 
A、简单韵律             B、交替韵律 

C、交错韵律             D、渐变韵律 
2、位于园林轴线及风景视线端点的景物是（     ）。 
A、添景     B、对景     C、障景     D、夹景 
3、花坛的大小应与广场的面积成一定比例，一般最大不超过广场面积的（     ）。 
A、1/2      B、1/3      C、1/4      D、1/5 
4、有大气污染的工厂最好布局的位置是（     ）。 
A、盛行风的下风向       B、最小风频的上风向 
C、盛行风的上风向       D、最小风频的下风向 
5、最早吸收中国山水园的意境融入到造园中，对欧洲造成很大影响的国家是（     ）。
A、英国     B、法国     C、意大利   D、德国
6、分车绿带植物的配置应是（     ）。 
A、以常绿乔木为主       B、以落叶乔木为主

C、以草皮与灌木为主     D、以上植物配置都可以 
7、园林规划设计不同于林业规划设计，除共同考虑的问题外，还应考虑的问题是（     ）。 
A、经济     B、技术     C、生态     D、美
8、关于园林规划描述不正确的有（     ）。 
A、从广义讲，园林规划就是发展规划，由园林行政部门制定 
B、从狭义讲，园林规划就是具体的绿地规划，由园林规划设计部门完成 
C、园林规划有长期规划、中期规划和近期规划之分 
D、狭义的园林规划就是园林绿地设计 
9、关于园林绿地设计含义理解不正确的有（     ）。 
A、园林绿地设计是一个微观的概念 
B、园林绿地设计是以规划为指导 
C、园林绿地设计是园林设计者利用园林要素对园林空间进行组合，创造出一种新的园林环境 
D、园林设计的成果是展现

10、下列关于对比的描述不正确的有（     ）。 
A、以短衬长，长者更长；以低衬高，高者更高；以大衬小，小者更小 
B、大中见小，小中见大 

C、垂直与水平的对比属于空间的对比 
D、山与水的对比属于虚实的对比
三、名词解释

1、道路总宽度

2、分车带

3、交通道

4、点景

5、平地

4、 判断题

1、城市绿化要大力发展草坪，限制乔灌木的种植。（      ） 

2、街道绿地中的分车带绿化，植物种植越密越好，越高越好。（      ）

3、园林的自然美的共性有变化性、多面性、综合性。（     ）

4、潍坊市的白浪河绿地广场，北半部分为规则式，南半部分为自然式。（     ）

5、亭在园林中常作为对景、借景、点缀风景用。（      ）

6、小游园平面布置形式可以分为规则式、自由式和混合式三种。 （    ） 
7、根据大学校园绿地的功能划分，一般可以将大学绿地分为教学科研绿地、学生生活区绿地、教职工住宅区和学生活动区绿地四种类型。 （    ） 
8、医院中绿化面积应该占医院总用地的50%以上。（     ） 
9、园林美是自然美、生活美、艺术美高度统一。 （     ） 
10、园林美是形式美内容美和的高度统一。 （     ）
五、简答题

1、试述世界园林的发展趋势。

2、园林绿地的布局方法有那些？

3、园林中改造地形要考虑那些因素？地形设计和改造的方法有那些？

4、园林道路有那些类型，各起什么作用？

5园林绿地设计说明书都包括那些内容？

6、 论述题

1、 论述居住区绿化的作用有哪些？

园林规划设计复习资料答案
一、填空

1游憩性屋顶花园、赢利性屋顶花园、）。

2.环境恶劣、用地紧凑、. 

3.综合性公园、纪念性公园、

4.（地形、土壤）
5.次要出入口、， 自然式种植。

6.居住区建筑用地、公共建筑和公共设施用地、
7.树带式、树池式两种

8.表达园林主题、组织园景、丰富游览内容。

2、 单选题

1、两种不同的树有规律布置成的行道树属于（ C） 
A、 简单韵律 B、 交替韵律 C、 交错韵律 D、 渐变韵律 
2、位于园林轴线及风景视线端点的景物是（ B ） 
A、 添景 B、 对景 C、 障景 D、 夹景 
3、花坛的大小应与广场的面积成一定比例，一般最大不超过广场面积的（ B ） 
A、 1/2    B、 1/3    C、 1/4   D、1/5 
4、有大气污染的工厂最好布局的位置是（ B ）。 
A、 盛行风的下风向 B 、最小风频的上风向 
C、 盛行风的上风向 D、 最小风频的下风向 
5、最早吸收中国山水园的意境融入到造园中，对欧洲造成很大影响的国家是（ ）。
A、 英国 B、 法国 C、 意大利 D、 德国
6、分车绿带植物的配置应是（ C）。 
A、 以常绿乔木为主    B、 以落叶乔木为主

C、以草皮与灌木为主   D、 以上植物配置都可以 
7、园林规划设计不同于林业规划设计，除共同考虑的问题外，还应考虑的问题是（ D）。 
A、 经济  B、 技术  C、 生态  D、 美
8、关于园林规划描述不正确的有（   ）。 
A、 从广义讲，园林规划就是发展规划，由园林行政部门制定。 
B、从狭义讲，园林规划就是具体的绿地规划，由园林规划设计部门完成。 
C、 园林规划有长期规划、中期规划和近期规划之分。 
D、 狭义的园林规划就是园林绿地设计。 
9、关于园林绿地设计含义理解不正确的有（ D ）。 
A、 园林绿地设计是一个微观的概念 
B、 园林绿地设计是以规划为指导 
C、 园林绿地设计是园林设计者利用园林要素对园林空间进行组合，创造出一种新的园林环境 
D、 园林设计的成果是展现

10、下列关于对比的描述不正确的有（   ）。 
A、 以短衬长，长者更长；以低衬高，高者更高；以大衬小，小者更小 
B、大中见小，小中见大 

C、垂直与水平的对比属于空间的对比 
D、山与水的对比属于虚实的对比
三、名词解释

1道路总宽度：也叫路幅宽度即规划建筑线（红线）之间的宽度。

2.分车带：又叫分车线，车行道以上纵向分隔行驶车辆的设施，用以限定行车速度和车辆分行，通常高出路面10cm以上。

3.交通道：为便于管理交通而设于路面上的一种岛状设施。

4.点景：利用其它形式如对联、石刻等增加诗情画意，点出景的主体，给人以联想，还具有宣传和装饰等作用，这种方法称点景。

5.平地：园林中坡度比较平缓的用地统称平地。

说明书：说明建设方案规划设计的思想、建设规模、整用土地的范围﹑面积、建设条件等。

6.红线：在城市规划建设图纸上划分出的建筑用地与道路用地的界线。

7.道路分级：是决定道路宽度和线型设计的主要指标。

8纯度：指颜色本身的明净程度。

9.借景：把园外的风景组织到园内，成为园内风景的一部分，称为借景

10.闭锁风景：当游人的视线被四周的树木、建筑或山体等遮挡住时，所看到的风景。

四、判断改错

1.城市绿化要大力发展草坪，限制乔灌木的种植。（ Ｘ ） 

2.街道绿地中的分车带绿化，植物种植越密越好，越高越好。（Ｘ ）

3.园林的自然美的共性有变化性、多面性、综合性。（√  ）

4.潍坊市的白浪河绿地广场，北半部分为规则式，南半部分为自然式。（Ｘ ）

5.亭在园林中常作为对景、借景、点缀风景用。（√  ）

6、小游园平面布置形式可以分为规则式、自由式和混合式三种。 （正确） 
7、根据大学校园绿地的功能划分，一般可以将大学绿地分为教学科研绿地、学生生活区绿地、教职工住宅区和学生活动区绿地四种类型。 （正确） 
8、医院中绿化面积应该占医院总用地的50%以上。（正确） 
9、园林美是自然美、生活美、艺术美高度统一。 （正确） 
10、园林美是形式美内容美和的高度统一。 （正确）
五、简答题
1、试述世界园林的发展趋势。

答：世界园林的发展趋势主要表现在以下5个方面。

（1） 园的数量不断增加，面积不断扩大。

（2） 园的类型日趋多样化。

（3） 规划布局上以植物造景为主。

（4） 园内的养护管理上广泛采用先进的技术设备和科学的管理方法。

（5） 着世界性交往的日益扩大，园林界的交流也越来越多。

2、园林绿地的布局方法有那些？

答：园林绿地的布局方法主要有三种即园林静态布局；园林动态布局；园林色彩

3园林中改造地形要考虑那些因素？地形设计和改造的方法有那些？

答

4、园林道路有那些类型，各起什么作用？

答：园林道路按其功能可分为主干道、次干道、小道。

主干道供大量游人行走，必要时通行车辆，主干道要接通主要出入口，并贯通全园景区，形成全园的骨架。

次干道主要把园林分成不同景区，它是各景区的骨架，同附近景区相通。

小道为引导游人深入景点，探幽寻胜之路。布局。

5园林绿地设计说明书都包括那些内容？

答：（1）园地概况。（2）规划设计的原则、特点及设计意图。（3）公园总体布局及各分区、景点的设计构思。（4）公园入口的处理方法 

及全园道路系统、游览线的组织。（5）园地周围防护绿地的建设。（6）植物的配置与树种的选择。（7）绿地经济技术指标。（8）需要说明 

的其他问题。

六、论述题
论述居住区绿化的作用有哪些？

答：（1）居住区绿化以植物为主体，从而净化空气，减少灰尘，吸收噪音，保护环境作用；改善小气候，遮荫降温，调节湿度，降低风速等改善作用。 
（2）有利于分割空间，增加层次，美化居住区面貌 “佳则收之，俗则平之 ”的作用。 
（3）组织、吸收居民的户外活动，可形成良好的心理效应，创造良好的户外环境。 
（4）在地震、战争时利用绿地疏散人口，有防灾难、隐蔽建筑作用，能吸收、过滤放射性物质，保护人体健康
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