
       木工程概论    
一、单项选择

1、下列不属于土木工程的三大基础材料的是（     ）。     

A.水泥        B.混凝土        C.钢材       D.木材 

2、多层建筑是指低于（     ）米的建筑 。     

A.28         B.16           C.20        D.24 

3、属于建筑基本构件不包含（     ）。
A.板         B.梁           C.柱        D.桩  

4、下列各种形式的拱式桥中，能减轻地基承受的荷载，最适合在地质状况不良的条件下建造的是（     ）。      

A.上承式拱     B.下承式拱      C.中承式拱    D.都可以  

5、直立式码头岸边有较大水深，便于大船系泊和作业，适用于（     ）的河港或海港。 

A.水位差不大                          B.水位变化较大 

C.高水时间较长而低水时间较短          D.枯水时间较长而高水时间较短 

6、（     ）是控制、防御洪水以减免洪灾损失所修建的工程。  

A.水利工程      B.排水工程     C.防洪工程   D.取水工程 

7、全部由钢筋混凝土墙体承重的房屋结构称为（     ）结构。 

A.混合            B.框架          C.连续墙        D.剪力墙 

8、砖、瓦、砂、石、灰属于（     ）。  

A.地方材料        B.结构材料        C.功能材料    D.工程材料 

9、工程地质勘探的主要方法不包含（     ）。 

A.坑探            B.槽探            C.钻探      D.地球物理勘探 

10、工程中应用最广的水泥是（     ）。  

A.硅酸盐水泥      B.铝酸盐水泥     C.硫酸盐水泥  D.磷酸盐水泥 

11、民用单层建筑一般采用的结构是（     ）。 

A.砖混结构        B.排架结构       C.刚架结构     D.框架结构 

12、下列选项中哪一个属于公路等级划分的标准（     ）。  

A.使用年限        B.车道数         C.交通量     D.所处地理位置 

13、工程地质勘查的步骤不包括（     ）。  

A.可行性勘查      B.初步勘查       C.深入勘查    D.详细勘查 

14、我国第一座采用网架结构的建筑是（     ）。 

A.上海体育馆                 B.上海师范学院球类房

C.首都体育馆                 D.广州天河体育馆 

15、中国的北京故宫属于（     ） 

A.钢结构          B.砖石结构       C.木结构  D.钢筋混凝土结构  

二、多项选择

1、下列属于高层与超高层建筑结构的主要形式的有（     ）。     

A.框架结构   B.框架—剪力墙结构  C.框支剪力墙结构  D.剪力墙结构 

2、码头按结构形式可分为（     ）。  

A.重力式       B.板桩式        C.高桩式      D.组合式 

3、防波堤的平面布置分为（     ）。

A.单突堤式；     B.双突堤式      C.岛堤式     D.组合堤式    

4、大跨度建筑结构包括（     ）。       

A.网壳结构       B.悬吊结构       C.应力蒙皮结构  D.拱式结构    

5、隧道防水中，防水的主要措施有（     ）。  

A.采用防水混凝土   B.壁后回填      C.围岩注浆    D.双层衬砌    

6、桥梁的结构形式包括（     ）。      

A.梁式桥          B.钢架桥           C.拱式桥        D.斜拉桥 

7、建筑内部排水系统的分为：（     ）系统。  

A.生活排水                   B.工业废水排水 

C.屋面雨水排除              D.地面雨水

8、土木工程包括（     ）。
A.房屋建筑工程                 B.机械工程

C.铁路工程                    D.通信工程 

9、下列选项属于深基础的有（     ）。  

A.桩基础      B.沉井基础、     C.墩基础      D.地下连续墙 

10、桩按施工方法可分为哪两类（     ）。  

A端承桩      B摩擦桩         C预制桩    D浇注桩  

三、名词解释 

1、土木工程： 

2、钻探：   

3、简支梁：   

4、原位测试：  

5、建筑给水： 

四、简答题  

1、未来的土木工程需要在哪几个方面大力发展？

考生答案：1）建筑材料向高性能.多品种和组合利用方向发展； 2）工程项目向更高.更深.更快的方向发展； 3）发展可持续性的土木工程； 4）大力发展计算机技术在土木工程中的应用； 5）土木工程的生产技术和生产方式将发生重大变化； 6）大力改善和提高人们的生活水平和工作质量； 7）向沙漠和海洋进军。

2、港口布置有哪些类型？

考生答案：港口布置有三种基本类型: 1）自然地形的布置,也称为天然港； 2）挖入内陆的布置； 3）填筑式布置。

3、试述建筑物和构筑物的区别。

考生答案：一般来说,建筑是建筑物与构筑物的总称。1）建筑物是指供人们进行生产.生活或其他活动的房屋或场所,如工业建筑－厂房.民用建筑－住宅.办公楼.农业建筑.铁路建筑等； 2）构筑物则指人们一般不直接在内进行生产.生活活动的建筑物,如水塔.烟囱.栈桥.堤坝.蓄水池.囤仓等。

4、试述确定建筑结构型式的原则。

考生答案：结构选型就是根据结构功能的要求.结构高度的限制,选择合理的结构体系。确定建筑结构型式,主要有以下三个原则: 1）根据力学原理,选择能够充分发挥材料性能的结构型式； 2）合理地选用结构材料； 3）提倡结构的优选组合。

5、建筑物和构筑物区别是什么？

考生答案：

五、论述题   

什么是地下工程？简要列举几个地下建筑并简述其特点。简述开发地下空间的意义及开发前景。

土木工程概论参考答案

一、单项选择  1、B    2、D  3、D  4、B  5、A  6、C  7、D   8、A   9、B   10、A   11、A   12、C  13、C  14、B  15、C   

二、多项选择      1、ABCD  2、ABC  3、ABCD  4、ABC      5、ABCD     6、ACD    7、ABC       8、AC  9、ABCD  10、CD   

三、名词解释  

1、土木工程：建造各种工程的统称。它既指建设的对象，即建造在地上，地下，水中的工程设施，也指应用的材料设备和进行的勘测、设计施工、保养维修等专业技术 

2、钻探   ：用钻机在地层中钻孔，以鉴别和划分地层，并可沿空身取样的方法。 

3、简支梁：支撑一端为不动铰支，另一端为活动铰支的梁。 

4、原位测试：在岩石原来所处的位置上或基本上在原位状态和应力条件下对岩土性质进行测试 

5、建筑给水：是为工业与民用建筑物内部和居住小区范围内的生活设施和生产设备提供符合水质标准以及水量、水压和水温要求的生活、生产和消防用水的总称。  

四、简答题      

1、未来的土木工程需要在哪几个方面大力发展？

考生答案：1）建筑材料向高性能.多品种和组合利用方向发展； 2）工程项目向更高.更深.更快的方向发展； 3）发展可持续性的土木工程； 4）大力发展计算机技术在土木工程中的应用； 5）土木工程的生产技术和生产方式将发生重大变化； 6）大力改善和提高人们的生活水平和工作质量； 7）向沙漠和海洋进军。

2、港口布置有哪些类型？

考生答案：港口布置有三种基本类型: 1）自然地形的布置,也称为天然港； 2）挖入内陆的布置； 3）填筑式布置。

3、试述建筑物和构筑物的区别。

考生答案：一般来说,建筑是建筑物与构筑物的总称。1）建筑物是指供人们进行生产.生活或其他活动的房屋或场所,如工业建筑－厂房.民用建筑－住宅.办公楼.农业建筑.铁路建筑等； 2）构筑物则指人们一般不直接在内进行生产.生活活动的建筑物,如水塔.烟囱.栈桥.堤坝.蓄水池.囤仓等。

4、试述确定建筑结构型式的原则。

考生答案：结构选型就是根据结构功能的要求.结构高度的限制,选择合理的结构体系。确定建筑结构型式,主要有以下三个原则: 1）根据力学原理,选择能够充分发挥材料性能的结构型式； 2）合理地选用结构材料； 3）提倡结构的优选组合。

5、建筑物和构筑物区别是什么？

考生答案：
五、论述题  

答：
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